en	AI Mover Control
fi	Tekoälyliikuttajaohjain

en	This robot will move one resource per time from one nearby hopper to another, respecting the local hoppers add and remove permissions.
fi	Tämä robotti liikuttaa resurssin kerrallaan läheisestä hypyttimestä toiseen nuodattaen hypyttimien lisäys- ja poistolupia.

en	ARTHER Battery Core
fi	AVUTIN akkuydin

en	Allows ARTHER to hold 8x more charge which he can transfer to you when you run low. Build this as soon as possible! You only need one of these and it must be kept in your inventory to function.
fi	Mahdollistaa AVUTIN:n pitää 8x lisää varausta, jonka hän voi luovuttaa kun puvun loputtua. Rakenna heti kun mahdollista! Tarvitset vain yhden ja täytyy pitää tavaraluettelossa toimiakseen.

en	ARTHER Charging Station
fi	AVUTIN-latausasema

en	Rapidly recharge ARTHER from your base power network. Best combined with an ARTHER Battery Upgrade.
fi	Lataa AVUTIN:n nopeasti tukikohtasi voimaverkosta. Paras yhdistettynä AVUTIN-akkupäivitykseen.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	ARTHER Recharge Rate: Station Power Capacity: Station Recharge Rate:
fi	AVUTIN latausnopeus: Aseman virtakapasitetti: Aseman latausnopeus:

en	25 per second 1500 10 per second
fi	25 sekunnissa 1500 10 sekunnisa

en	ARTHER Dapper Hat
fi	AVUTIN-silotteluhattu

en	Keep ARTHER looking Dapper AND dry! Only works if you have the Dapper Indie Supporter DLC. You only need one of these and it must be kept in your inventory to function.
fi	Pitää AVUTIN:n siistinä JA kuivana! Toimii vain silottelupakkauslataussisällön yhteydessä. Tarvitset vain yhden ja täytyy pitää tavaraluettelossa toimiakseen.

en	ARTHER Dapper Monocle
fi	AVUTIN-silottelumonokkeli

en	Improves ARTHER vision! Only works if you have the Dapper Indie Supporter DLC. You only need one of these and it must be kept in your inventory to function.
fi	Parantaa AVUTIN:n näköä! Toimii vain silottelupakkauslataussisällön yhteydessä. Tarvitset vain yhden ja täytyy pitää tavaraluettelossa toimiakseen.

en	ARTHER Dapper Moustache
fi	AVUTIN-silotteluviikset

en	Insert 'moustache ride' joke here. Only works if you have the Dapper Indie Supporter DLC. You only need one of these and it must be kept in your inventory to function.
fi	Lisää 'viiksihupailu' vitsi tähän. Toimii vain silottelupakkauslataussisällön yhteydessä. Tarvitset vain yhden ja täytyy pitää tavaraluettelossa toimiakseen.

en	ARTHER Dapper Pack
fi	AVUTIN-silottelupaketti

en	Fully Dapper! Use this to save room in your inventory by combining all previous Dapper upgrades into one item. It must be kept in your inventory to apply the upgrades..
fi	Täysin siloiteltu! Käytä tätä säästämäään tavaraluettelon tilaa yhdistämällä aikaisemmat silottelupäivitykset yhteen esineeseen. Täytyy pitää tavaraluettelossa päivityksien hyödyntämiseksi.

en	ARTHER Dapper Upgrade Pack
fi	AVUTIN-silottelupäivityspaketti

en	Fully Upgraded - Fully Dapper! Use this to save room in your inventory. You only need one of these and it must be kept in your inventory to function.
fi	Täysin päivitetty - Täysin siloiteltu! Käytä tätä säästääksesi tilaa tavaraluettelossa. Tarvitset vain yhden ja täytyy pitää tavaraluettelossa toimiakseen.

en	ARTHER Power Core
fi	AVUTIN-virtaydin

en	Fixes the damage to ARTHER allowing him to move reliably. You only need one of these and it must be kept in your inventory to function.
fi	Korjaa AVUTIN:n vaurion antaen hänen liikkua luotettavasti. Tarvitset vain yhden ja täytyy pitää tavaraluettelossa toimiakseen.

en	ARTHER Solar Panel
fi	AVUTIN-aurinkopaneeli

en	Improves the rate at which ARTHER regenerates power from sunlight. You only need one of these and it must be kept in your inventory to function.
fi	Parantaa nopeutta jolla AVUTIN lataa itseään auringonvalosta. Tarvitset vain yhden ja täytyy pitää tavaraluettelossa toimiakseen.

en	ARTHER Turret
fi	AVUTIN-tykkitorni

en	A long range power efficient turret with the downside that it must be operated by ARTHER. To use, highlight the turret and press the interact key (default 'E') to dock ARTHER to the turret.
fi	Pitkään kantaman tehokas tykkitorni, sillä huonolla puolella että AVUTIN:n pitää käyttää sitä. Käyttääksesi korosta tykkitorni ja paina vuorovaikutusnappia (oletuksena 'E') telakoidaksesi AVUTIN:n tykkitorniin.

en	The turret can either be powered externally or using ARTHER's power reserves. If the turret is powered externally ARTHER will receive sufficient charge to remain there indefinitely. If ARTHER runs out of power he will undock and return to the user.
fi	Tykkitornia voi virroittaa joko ulkoisesti tai AVUTIN:n virtavarannoista. Jos tykkitornia virroitetaan ulkoisesti AVUTIN vastaanottaa virtaa pysyäkseen siellä loputtomiin. Jos AVUTIN:lta loppuu virta hän irrottautuu ja palaa käyttäjän luokse.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Range: Damage (per shot): Power Requirement (per shot): Maximum Power Capacity: Reload Time: Crew:
fi	Kantama: Vahinko (laukausta kohden): Virtavaatimukset (laukausta kohden): Maksimivirtakapasiteetti: Latausaika: Miehistö:

en	64m 33 5 150 10 seconds 1 (ARTHER)
fi	64 metriä 33 5 150 10 sekunttia 1 (AVUTIN)

en	ARTHER Upgrade Pack
fi	AVUTIN-päivityspaketti

en	Combined the effects of the Solar Panel, Power Core and Battery. Use this to save inventory space. You only need one of these and it must be kept in your inventory to function.
fi	Aurinkopaneelin, virtaytimen ja akun vaikutusten yhdistelmä. Käytä tätä säästääksesi tavaraluettelotilaa. Tarvitset vain yhden ja tarvitsee pitää tavaraluettelossa toimiakseen.

en	Advanced Experimental Pod
fi	Kehittynyt koekapseli

en	Advanced Experimental pods are used in a laboratory to conduct experiments and complete research projects, These pods are manufactured from Gold. For more information on laboratory research please visit the following guide.
fi	Kehittynyttä koekapselia käytettään laboratoriossa koekeiden ja tutkimusprojektien tekemiseen. Nämä kapselit tehdään kullasta. Lisäinformaatiota laboratoriotutkimuksesta seuraavassa oppaassa.

en	For more information on creating Experimental Pods please read the following guide.
fi	Lisätietoa koekapselien tekemisestä seuraavassa oppaassa.

en	Advanced machine block
fi	Kehittynyt konelohko

en	Main building block for advanced machines.
fi	Päärakennuslohko kehittyineiden koneiden tekemiseen.

en	These blocks are a main component of certain multiblock machines.
fi	Nämä palikat ovat pääosia tiettyihin monipalikkakoneisiin.

en	Antimatter Drill Motor
fi	Antimateriaporamoottori

en	Improves the speed at which an ore extractor mines ore at the cost of increased power usage.
fi	Parantaa nopeutta jolla malmiluohija luohii malmeja lisääntyneen virrankulutuksen hinnalla.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Extraction Speed:
fi	Louhintanopeus:

en	3200%

en	Auto Builder
fi	Automatisoitu rakentaja

en	Can construct regular conveyor lines in any of the cardinal directions when fed with conveyors to place.
fi	Voi rakentaa tavallisia kuljetinlinjoja mihin tahansa pääsuuntaan kun asetettavia kuljettimia syötetään.

en	Tips and Tricks!
fi	Vinkkejä ja temppuja!

en	- This machine need quite some power to work at full speed!
fi	- Tämä kone vaatii melkoisesti virtaaa toimiakseen täydellä nopeudella!

en	- A hopper is needed to feed the conveyor blocks.
fi	- Hypytin tarvitaan kuljettimien syöttämiseen.

en	- Do no use any other blocks! Cannot place any other blocks!
fi	- Älä käytä muita palikoita! Ei voi asettaa muita palikoita!

en	Caution!
fi	Varoitus!

en	- Attaching a hopper with transport pipes will build regular conveyor lines, not transport pipes!
fi	- Kuljetinputkihypyttimen liittäminen rakentaa tavallisia kuljetinlinjoja, ei kuljetusputkia!

en	Auto Excavator
fi	Automatisoitu kaivuri

en	The Auto Excavator is a machine for digging large vertical shafts from below, dug material will fall to the floor. It is not capable of digging out ore veins.
fi	Automatisoitu kaivuri on kone suurten pystysuorien kuilujen kaivamiseen alhaalta. Kaivettu materiaali tippuu lattialle. Ei pysty kaivamaan malmisuonia.

en	Usage
fi	Käyttö

en	Dig a small tunnel down to the bottom of the intended shaft and place the auto-excavator. It will need to be supplied with power from a Laser Power Transmitter or other power source.
fi	Kaiva pieni tunneli alas tarkoitetun kuilun pohjalle ja aseta automatisoitu kaivuri. Tarvitsee virtaa joko laaserenergialähettimeltä tai muulta voimalähteeltä.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Shaft Size: Maximum Shaft Height: Power Required: Power Capacity: Maximum Power Recharge Rate: Maximum Excavation Rate:
fi	Kuilun koko: Maksimi kuilun korkeus: Virtaa vaaditaan: Virtakapasiteetti: Maksimi virranlatausnopeus: Maksimi kaivuutahti:

en	3m x 3m 512m 20 per 1m cube excavated 160 None 40 blocks per second
fi	3m x 3m 512m 20 per 1m kuutiota kaivettu 160 ei rajoitusta 40 palikkaa sekunnissa

en	BFL-9000
fi	VIL-9000

en	This massive horizontal tunnel boring laser will cut a tunnel 5x5 meters in size. Requires huge amounts of power to operate. Does not return any useful resources.
fi	Tämä massiivinen vaakatunnelin kaivinlaaser leikkaa 5x5 tunnelin. Vaatii valtavat määrät virtaa toimiakseen. Ei palauta mitään hyödyllisiä resursseja.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Tunnel Size: Maximum Tunnel Length: Power Required: Power Capacity: Maximum Power Recharge Rate: Maximum Excavation Rate:
fi	Tunnelin koko: Maksimi tunnelin pituus: Virtavaatimus: Virtakapasiteetti: Maksimi latausnopeus: Maksimi louhintatahti:

en	5m x 5m Unlimited 1280 per meter 2560 2560 per second 0.2 meters per second
fi	5m x 5m Rajoittamaton 1280 metriltä 2560 2560 sekunnissa 0.2 metriä sekunnissa

en	Cyberdyne Bar Repossession System
fi	Cyberdyne harkon haltuunottojärjestelmä

en	The Cyberdyne Bar Repossession System is a machine used to take the bars from a players inventory. This machine is intended to prevent unintentional theft of resources when a player logs off. Unlike both its predecessors the ore and Garbage thief hinders rather than helps players when placed in hallways. When playing on a server this machine should be set in a central location that is accessible to all players yet labeled in an obvious way so as not be activated unintentionally. Simply build our brand-new Bar Repossession System (tm) in a 3x3 layout and supply with a mere 5 power per Bar, then just stand on it and let IT do the hard work for you!
fi	Cyberdyne harkon haltuunottojärjestelmä on kone jota käytetään harkkojen ottamiseen pelaajien tavaraluettelosta. Tämä kone on tarkoitettu estämäään tahaton resurssien ryöstö pelaajien lähtiessä palvelimelta. Toisin kuin sen esi-isät malmi- ja roskavaras, haittaa pelaajia enemmän kuin avittaa asetetaessa käytäviin. Palvelimella pelattaessa pitäisi asettaa keskeiselle paikalle johon kaikkilla pelaajilla on pääsy mutta merkitty ilmiselvästi niin ettei käytetä tahattomasti. Yksinkertaisesti rakenna upouusi harkon haltuunottojärjestelmä 3x3 asetelmaan ja anna vain 5 virtaa per harkko. Sitten vain astu siihen ja anna SEN tehdä kova työ puolestasi!

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Bar Collection Speed: Internal Storage: Power Usage:
fi	Harkonkeräysnopeus: Sisäinen varasto: Virrankäyttö:

en	Upto 3,300/minute! 100 units of Bar! Only 5 power per Bar!
fi	jopa 3,300 minuutissa 100 harkkoa! vain 5 virtaa harkkoa kohden!

en	Basic Conveyor Belt
fi	Peruskuljetinhihna

en	Conveyor Belts are a relatively cheap and easy way of moving resources around. Your first use for them is likely to be to move material from a Storage Hopper attached to an ore or coal mine to one attached to a smelter or power generator such as the Central Power Hub or Pyrothermic Generator.
fi	Kuljetinhihnat ovat melko halpoja ja helppo tapa pitää resurssit liikkeessä. Ensimmäinen käyttösi niille on luultavasti materiaalien kuljetus malmi- tai hiililuohijaan liiitetystä hypyttimestä sulattamoon tai voimalaan liitettyyn hypyttimeen kuten keskusvoimalaan tai polttovoimalaan.

en	Usage
fi	Käyttö

en	Conveyor Belts will automatically take resources from any Storage Hopper adjacent if they are facing any direction away from the hopper and move it along its forward direction placing it onto any conveyor or storage hopper in front of it, provided there is space available. You can change the direction of the conveyor line by rotating a conveyor or by placing it on a wall to move resources vertically. Storage Hoppers are only needed to interact with adjacent machines at the end of the line.
fi	Kuljetinhihnat ottavat automattisesti resursseja viereisistä varastohypyttimistä jos ne suuntautuvat pois siitä ja liikuttavat niitä etusuuntaansa asettamalla sen edessä olevalle kuljettimelle tai varastohypyttimelle edellyttäen että siellä on tilaa. Voit vaihtaa suuntaa pyörittämällä kuljetinta tai asettamalla sen seinälle kuljettaksesi resursseja pystysuuntaisesti. Varastohypyttimiä tarvitaan vain linjan päässä olevien koneiden kanssa vuorovaikuttamiseen.

en	Limitations
fi	Rajoitukset

en	Conveyors are cheap and do not required external power, however they do have a number of disadvantages. They are vulnerable to extreme cold/toxic enviroments and the open design makes them particularly susceptible to attack. Alternative methods of transportation should be researched.
fi	Kuljettimet ovat halpoja ja ne eivät tarvitse ulkopuolista voimaa. Niillä on kuitenkin lukuisia huonoja puolia. Ne ovat herkkiä äärimmäisille olosuhteille ja niiden avoin luenne tekee ne hyökkäykselle alttiiksi. Vaihtoehtoisia kuljetustapoja tulisi tutkia.

en	The basic conveyor belt is cheaper than the regular belt but MUCH slower. Use for early automation or where high throughput is not required.
fi	Peruskuljetinhihnat ovat halvempia kuin tavalliset hihnat mutta PALJON hitaampia. Käytä aikaiseen automatisoimiseen tai kun ei tarvitse kuljettaa suuria määriä.

en	Filtering
fi	Suodatus

en	Use of a Conveyor Belt Filter allows you to have more accurate control over the distribution of resources. This type of filter is used to control the material ejected from hoppers in a conveyor network. You can set a Filter to remove GARBAGE, ORE, ORGANIC, GEMS, COAL, BIOMASS, SMELTABLE, COMBUSTIBLE, CRAFTED ITEMS, CRYSTAL and BARS ONLY.
fi	Käytä kuljetinhihnasuodatinta saadaksesi tarkemman otteen resurssien jakautumisesta. Tälläistä suodatinta käytetään jallitsemaan millaisia materiaaleja hypyttimistä menee kuljetinverkkoon. Voit asettaa suodattimen poistamaan ROSKAA, MALMIA, ORGAANISTA, JALOKIVIÄ, HIILTÄ, BIOMASSAA, SULATETTAVAA, SYTTYVÄÄ, VALMISTTETTUJA ESINEITÄ, KRISTALLEJA tai VAIN HARKKOJA.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Maximum Transport Rate (fast): Maximum Transport Rate (slow): Power Required: Maximum Range:
fi	Maksimi kuljetusnopeus (nopea): Maksimi kuljetusnopeus (hidas): Vaadittu virta: Maksimikantama:

en	18 items per minute 9 items per minute None 1m
fi	18 esinettä minuutissa 9 esinettä minuutissa Ei 1m

en	Basic Drill Motor
fi	Perusporamottori

en	Improves the speed at which an ore extractor mines ore per minute at the cost of increased power usage.
fi	Parantaa nopeutta jolla malminlouhija louhii malmia minuutissa lisääntyneen virrankulutuksen hinnalla.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Extraction Speed:
fi	Louhintanopeus:

en	200%

en	Basic Experimental Pod
fi	Peruskoekapseli

en	Basic Experimental Pods are used in a laboratory to conduct experiments and complete research projects, These pods are manufactured from Copper. For more information on laboratory research please visit the following guide.
fi	Peruskoekapselia käytetään laboratoriossa kokeiden ja tutkimusprojektien tekemiseen. Nämä kapselit tehdään kuparista. Lisäinformaatiota laboratoriotutkimuksesta seuraavassa oppaassa.

en	For more information on creating Experimental Pods please read the following guide.
fi	Lisäinformaatiota koekapselien teosta seuraavassa oppaassa.

en	Basic Laser Energy Transmitter
fi	Peruslaaserenergialähetin

en	As the cheapest and most basic of power transmission devices this transmitter is unsuitable for any task and should only be used when it is left as the only option remaining.
fi	Halvimpana ja yksinkertaisempana laitteena tämä lähetin ei sovellu mihinkään tehtävään ja sitä pitäisi käyttää vain kun ei ole muuta vaihtoehtoa.

en	The basic laser energy transmitter can only transmit enough power to run two un-upgraded ore extractors. Because of its extraordinarily low transmitting speed, upgrading to a more advanced transmitting option is advised once one has been discovered.
fi	Peruslaaserenergialähetin voi lähettää tarpeeksi energiaa pyörittääkseen kahta päivittämätöntä malmilouhijaa. Sen erityisen vaatimattoman lähetysnopeuden takia kehittyneempään lähettimeen päivittämistä suositellaan heti kun sellainen on kehitetty.

en	To open the control panel for the LET press the 'Interact' key (default 'E'). This allows you to upgrade the lens which will boost power transfer. You can also switch the firing mode so that it will wait for a full battery before sending power. LETs have a small internal capacity, consider complementing them with Power Storage Blocks to ensure a reliable supply of power as supply and demand vary.
fi	Avataksesi LEL:n ohjainpaneelin paina 'vuorovaikuta' nappia (oletus 'E'). Tämä mahdollistaa linssin päivityksen mikä nostaa siirtonopeutta. Siirtomuotoa voi myös vaihtaa sellaiseksi jossa akun odotetaan täyttyvän ennen energian lähettämistä. LEL:illä on pieni sisäinenvaranto, harkitse niiden tukemista virtavarastolohkoilla varmistaaksesi luetettavan virtajakelun kysynnän ja tarjonnan vaihdellessa.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Power Packet Size: Maximum Packet Rate: Maximum Power Transfer Rate: Power Capacity: Maximum Range:
fi	Voimapaketin koko: Maksimi pakettitahti: Maksimi voimansiirtotahti: Voimakapasiteetti: Maksimikantama:

en	0.9 1 per second 0.9 per second 18 32m
fi	0.9 1 sekunnissa 0.9 sekunnissa 18 32m

en	Basic Mass Storage Stocking Port
fi	Peruspinousvarastoija

en	The Mass Storage Stocking Port enables the controlled insertion of items into mass storage to prevent overflowing the storage.
fi	Peruspinousvarastoija mahdollistaa esineiden hallitun lisäyksen tukkuvarastoon varaston ylivyörymisen estämiseksi.

en	Port Inventory: Drone Inventory:
fi	Portin esinevarasto: Lennokin esinevarasto:

en	25 5

en	The mass storage stocking port must be placed adjacent to a mass storage crate. Pressing E will open the interface for configuring the stocked item and inventory limit. The port will only add the stocked item if the current stock is below the specified limit. Other items will always be added as though it were a standard input port. Hold Ctrl, Shift, or Alt when adjusting the stocking limits to change the limits in 10, 100, or 1000 item increments.
fi	Pinousvarastoija pitää asettaa tukkuvarastolohkon viereen. Painamalla E avaat varastoitavien esineiden ja tavaraluettelorajoituksen käyttöliittymän. Portti lisää vararattua esinettä jos nykyinen määrä on rajoituksen alla. Toiset esineet lisätään aina ikään kuin tavallinen varastoija. Pidä Ctrl, Shift tai Alt säätäessäsi varastointirajoitusta vaihtaaksesi rajaa 10, 100 tai 1000 esineen askelissa.

en	You can right click the empty slot to search for an item by name to easily set the stock item or press the button to choose an item. Multiblock components are special so they won't be found by a normal search instead search for multi, placement, or component for a list of these blocks. The port's internal inventory can be locked using the labeled button in the interface to prevent the port from collecting items if the stock limit has been reached. This function is intended to enable limiting the backlog of high value items.
fi	Voit klikata hiiren oikealla näppäimellä tyhjää koloa etsiäksesi esinettä nimellä asettaksesi helposti varattavan esineen tai painaa nappia valitaksesi esineen. Monipalikkaosat ovat erityisiä eivätkä löydy normaalilla haulla. Etsi sen sijaan multi, placement tai component listataksesi nämä palikat. Portin sisäinen tavaravartasto voidaan lukita käyttämällä merkittyä nappia käyttöliittymässä esineiden keräämisen estämiseksi jos raja on saavutettu. Tämä toiminto on tarkoitettu korkeaarvoisten esineiden jonotuksen välttämiseen.

en	Basic Missile Assembler
fi	Perusohjuskokoaja

en	The Basic Missile Assembler is a manufacturing machine used to automate the production of basic missiles.
fi	Perusohjuskokaja on valmistuskone jota käytetään perusohjusten automatisoinnissa.

en	Usage
fi	Käyttö

en	As with all standalone production machines you should attach one storage hopper per ingredient, marked as 'remove only', and one storage hopper to recieve the manufactured item, marked as 'add only'. This will ensure production does not become permanently blocked due to a shortage of any one ingredient.
fi	Niinkuin kaikki itsenäiset tuotantokoneet sinun pitäisi asentaa yksi varastohypytin per raakaine ja asettaa se 'vain poisto' ja yksi varastohypytin vastaanottamaan valmis esine asetettuna 'vain lisäys'. Tämä varmistaa että tuotanto ei tule lopullisesti tukittua tietyn raakaaineen puutoksen takia.

en	Each missile crafted will require 1 Copper Pipe, 1 Gold wire and a High Energy Composite Fuel.
fi	Jokainen tehty ohjus vaatii 1 kupariputken, 1 kultalangan ja korkeanenergisen yhdistelmäpolttoaineen.

en	The machine also requires power which can be supplied from an attached power generator, or indirectly via a Power Storage Block or Laser Power Transmitter.
fi	Kone vaatii myös virtaa, jota voi saada liitetystä voimalasta tai epäsuorasti voimavarastolohkolta tai laaserenergialähettimeltä.

en	Power and storage hoppers can be placed above and below the machine in addition to the sides.
fi	Virran ja varastohypyttimet voi asettaa sekä alle että päälle sivujen lisäksi.

en	Basic Missile
fi	Perusohjus

en	Ammunition for the Missile Launcher. Crafted in a Basic Missile Assembler.
fi	Ammus ohjustykkitornille. Tehdään perusohjuskokoajassa.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Damage:
fi	Vahinko:

en	70,000
fi	70 000

en	Basic Ore Smelter
fi	Perusmalmisulattamo

en	The smelter will convert raw ore into bars which can be used in the manufacturing plant and elsewhere to craft new machines and items. The basic smelter is half the efficiency and half the speed of the regular smelter and cannot be upgraded with forced induction modules.
fi	Sulattamo muuntaa raakamalmin harkoiksi joita voi käyttää valmistusasemalla ja muualla uusien koneiden ja esineiden tekemiseen. Perussulattamo on puolet tehosta ja puolet nopeudesta verrattuna tavalliseen sulattamoon ja sitä ei voi päivittää ahtimilla.

en	Initially you will need to feed the smelter manually, this can be done by pressing the 'Interact' button (default 'E') to open the smelter control panel. You can then add ore by pressing the 'Feed ore' button, or by dragging a specific type of ore into the smelter. The control panel will indicate how much ore is required per bar while it is empty.
fi	Aluksi sulattamoa täytyy ruokkia käsin. Tämän voi tehdä painamalla 'vuorovaikuta' nappia (oletus 'E') avataksesi sulattamon ohjainpaneelin. Voit sitten lisätä malmia painamalla 'Syötä malmia' nappia tai raahaamalla tietyn tyyppinen malmi sulattamoon. Ohjainpaneeli näyttää kuinka monta malmia tarvitaan harkkoa kohden kun se on tyhjänä.

en	Once the smelter has enough ore it will begin heating up, this requires power from an attached power storage block or power generator. When it reaches the correct temperature it will begin smelting ore into bars which can be collected by clicking on the output slot at the bottom of the control panel.
fi	Kun sulattamolla on tarpeeksi malmia se alkaa lämmitä. Tämä vaatii virtaa kiinnitetystä virtavarastolohkosta tai voimalasta. Kun se saavuttaa oikean lämpötilan se alkaa sulattaa malmia harkoiksi jotka voidaan kerätä klikkaamalla ulostulo koloa ohjainpaneelin pohjalla.

en	Automation
fi	Automaatio

en	The smelter should be automated as soon as possible with the addition of both input and output storage hoppers. The input hopper should be set to an I/O status of 'Remove only'. The input hopper must be big enough to contain the minimum ore requirement.
fi	Sulattamo pitäisi automatisoida heti kun mahdollista sisäänsyöttö- ja ulostulovarastohypyttimillä. Sisäänsyöttö hypytin tulisi asettaa 'vain poisto'-tilaan. Sisäänsyöttöhypyttimen tulee olla tarpeeksi iso täyttääkseen minimimalmivaatimuksen.

en	Basic PCB
fi	Peruspiirilevy

en	A Copper-based PCB created from Copper Coils in a PCB Assembling Plant.
fi	Kuparipohjainen piirilevy tehdään kuparikeloista piirilevykokoajassa.

en	Basic Quarry
fi	Peruskaivos

en	The Quarry digs out the earth beneath it returning all resources found. Must be built above -25m. Resouces will be placed in attached storage hoppers.
fi	Kaivos kaivaa maata allaan palauttaen kaikki löytämänsä resurssit. Täytyy rakentaa -25m yläpuolelle. Resurssit asetetaan liitettyihin varastohypyttimiin.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Quarry Size: Quarry Depth: Power Required Power Capacity: Maximum Recharge Rate: Maximum Hardness Dug: Maximum Dig Speed: Ore Extraction Efficiency:
fi	Kaivoksen koko: Kaivoksen syvyys: Virtavaatimus Virtavaranto: Maksimi lataustahti: Maksimi kaivettu kovuus: Maksimi kaivuutahti: Malminlouhintatehokkuus:

en	9m x 9m 3950 150 per 1m cube 4096 1024 per second 250 5 cubic meters per second 10%
fi	9m x 9m 3950 150 1m kuutiota kohden 4096 1024 sekunnisa 250 5 kuutiometriä sekunnissa 10%

en	Basic Cargo Lift
fi	Perusrahtihissi

en	The smallest of the available Cargo Lifts, this is ideal for en-masse delivery of materials such as Iron and Lithium.
fi	Pienin saatavilla oleva rahtihissi. Tämä on ihanteellinen sellaisten materiaalien kuin rauta ja litium massatoimitukseen.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Maximum Range: Maximum Speed: Acceleration: Maximum Capacity Power Usage (Travelling):
fi	Maksimi kantama: Maksimivauhti: Kiihdytys: Maksimikapasiteetti Virrankäyttö (kulkiessa):

en	Unlimited 5 metres/sec 0.5 metres/sec/sec 300 35 PPS
fi	Rajoittamaton 5 metriä sekunnissa 0.5 metriä neliösekunnisa 300 35 e/s

en	Basic Minecart
fi	Peruskaivosvaunu

en	Minecarts are for Bulk transfers of items at a medium rate.
fi	Kaivosvaunut ovat esineiden keskinopeuksista massasiirtoa varten.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Max Speed: Max Storage: Acceleration:
fi	Maksiminopeus: Maksimivarasto: Kiihdytys:

en	1m/s 25 0.5m/s/s 16 15 seconds
fi	1m/s 25 0.5m/s/s 16 15 sekuntia

en	Minecart usage is straightforwards, and simply expands on the Hopper -> Conveyor paradigm that has been used until now. Minecarts are loaded onto your minecart network via a Minecart Depot.
fi	Kaivosvaunun käyttäminen on suoraviivaista ja yksinkertaisesti laajentaa hypytin -> kuljetin paradigmaa jota on käytetty tähän asti. Kaivosvaunut ladataan kaivosvaunuverkkoon kaivosvaunuvarikolta.

en	Minecart Resource Handling
fi	Kaivosvaunuresurssien käsittely

en	Once onto your minecart network, Minecarts will stop at Load and Unload stations, and collect and drop off their carried resources.
fi	Ollessaan kaivusvaunuverkostossasi kaivosvaunut pysähtyvät lastaus- ja purkuasemille ja keräävät ja tiputtavat kannetut resurssit.

en	Advanced Minecart Controls
fi	Kehittyneet kaivosvaunuohjaimet

en	For finer control over your Minecart's movement and ore-carrying, you have a number of tools available for changing behaviour and decision making.
fi	Tarkempaan kaivosvaunujen liikkumisen ja malminkuljetuksen ohjaukseen sinulla on monta työkalua saatavilla käyttäytymisen ja päätöksenteon muuttamiseen.

en	BaubleBerry
fi	Helymarja

en	A nondescript plant found on the surface and within the caverns of this planet.
fi	Tavanomainen planeetan pinnalta ja luolista löydettävä kasvi.

en	This plant can be burned for power.
fi	Tämän kasvin voi poltaa virran aikaansaamiseksi.

en	Bedrock
fi	Kallio

en	One of the general rock types. Can be crushed in macerator to possibly extract useful ore. This block can be placed.
fi	Yksi peruskivityypeistä. Voidaan murskata murskaimella mahdollisesti tuottaen hyödyllistä malmia. Tämä palikka voidaan asettaa.

en	Biomass Growth Ping
fi	Biomassakasvustosysäys

en	The Biomass Growth Ping is used to find additional biomass when the one located through the unknown material ping is almost exhausted or insufficient. For more information refer to the help guideance for the Blank Ore Ping.
fi	Biomassakasvustosysäystä käytetään lisäbiomassan löytämiseen kun tuntematon malmi -sysäyksellä löydetty on melkein loppu tai riittämätön. Lisätietoja tyhjän malmisysäyksen ohjesivulla.

en	Blank Ore Ping
fi	Tyhjä malmisysäys

en	The Blank Ore Ping is used in conjunction with a sample of ore to craft an ore ping filter. These filtered ore pings are designed to allow us to find more ore veins of the same type if the one previously discovered is nearing exhaustion or was too small to be of any use.
fi	Tyhjää malmisysäystä käytetään mallimalmin kanssa malmisysäyssuodattimen tekemiseen. Nämä suodatetut malmisysäykset on suunniteltu mahdollistamaan saman tyypin malmin suonien löytämiseen jos edellinen on lähes loppu tai liian pieni käytettäväksi.

en	Usage
fi	Käyttö

en	1. Manufacture a suitable number of Blank Ore Pings at the manufacturing plant.
fi	1. Tuota sopiva määrä tyhjiä malmisysäyksiä valmistusasemalla.

en	2. When a filtered ore ping is required combine the Blank Ore Ping with a sample of ore using your suit's self-crafting capabilities (default 'C').
fi	2. Kun suodatettua malmisysäystä tarvitaan, yhdistä tyhjä malmisysäys mallimalmin kanssa pukusi itsevalmistuskyvyllä (oletus 'C').

en	3. Place the Ore Ping Filter into your hotbar and select it. Send off the ping by pressing the 'Build' button (default 'LMB'). This will feed it into the ore scanner and a filtered ping will be dispatched by the scanner and also displayed on the Holobase. The ore ping is consumed in the process.
fi	3. Aseta malmisysäyssuodatin pikapalkkiisi ja valitse se. Lähetä sysäys painamalla 'rakennna' nappia (oletus 'VHN'). Tämä syöttää sen malmiluotaimeesi ja luotain lähettää suodatettun sysäyksen ja myös näytetään holotukikohdassa. Malmisysäys kulutetaan prosessissa.

en	Blue Canvas
fi	Sininen kangas

en	Full blue beautification block.
fi	Täysin sinininen kaunistuspalikka.

en	Blue GlowPod
fi	Sininen hohtopalko

en	This native species of flora emits a steady blue glow due to a chemical reaction just below the surface of the plant.
fi	Tämä paikallinen kasvilaji lähettää tasaista sinistä hehkua kasvin pinnan alla tapahtuvan kemikaalisen reaktion takia.

en	This plant can be burned for power.
fi	Tämä kasvi voidaan polttaa virran tuottamiseksi.

en	Build Gun V1
fi	Mallin 1 rakennuspyssy

en	The Build Gun is a tool made from repurposed parts from the crashed ship. The build gun allows rapid construction and destruction of materials in the environment. The basic build gun has not been assembled for the new alien environment and therefore has extreme limitations in its functionality. Due to the build guns rudimentary cooling for the grapple function, any drops in air pressure or quality may cause a brief cooldown period where activation is impossible for a few moments after a grapple.
fi	Rakennuspyssy on työkalu joka on tehty haaksirikkoutuneen aluksen uudelleenkäytetyistä osista. Rakennuspyssy mahdollistaa nopean rakentamisen ja materiaalien tuhoamisen ympäristössä. Perusrakennuspyssyä ei ole rakennettu uuteen muukalaisympäristöön ja siksi sillä on äärimmäisiä rajoituksia toiminnallisuudessaan. Rakennuspyssyn yksinkertaisen jäähdytysjärjestelmän takia kaikki ilmanpaineen vaihtelut tai laatumuutokset voivat aiheuttaa tauon tartuntakoukun toiminnassa.

en	Build Gun V2
fi	Mallin 2 rakennuspyssy

en	The Build gun V2 is an upgraded version of the build gun more suitable to be used in the alien environment. The upgrades to the base build gun allow it to mine through tougher materials and more advanced machinery. Despite this upgrade in technology the cooling systems for the grapple function is still inadequate, for rapid use in the cold caverns and other areas with poor air quality a better quality heat conductor will be needed. Only one of these upgrades is needed to improve the functionality of the base tool, additional Build Gun V2 upgrades have shown to provide no additional benefits at this time without extreme loss.
fi	Mallin 2 rakennuspyssy on muukalisympäristöön paremmin sopiva päivitys. Päivitykset peruspyssyyn mahdollistavat sen louhivan kovempia materiaaleja ja kehittyneempiä koneita. Päivityksestä huolimatta jäähdytysjärjestelmät ovat silti riittämättömät ja nopea käyttö kylmäluolissa ja muualla huonon ilmanlaadun alueilla vaatisi paremman lämpöjohtimen. Vain yksi päivityksistä tarvitaan rakennuspyssyn toiminnallisuuden päivittämiseen. Lisäpäivitykset eivät nyt näytä olevan hyödyllisiä ilman äärimmäisiä menetyksiä.

en	Build Gun V3
fi	Mallin 3 rakennnuspyssy

en	The Build Gun V3 is a further upgrade on the already upgraded Build Gun. This upgrade provides suitable cooling to facilitate rapid continuous activations of the grapple function. Along with the increase in cooling capacity, the Build Gun V3 allows for the destruction of tougher materials and the disassembling of more advanced machinery. Only one of these upgrades is needed to improve the functionality of the tool, additional Build Gun V3 upgrades have shown to provide no additional benefits at this time without extreme loss.
fi	Mallin 3 rakennuspyssy on lisäparannys jo päivitettyyn rakennuspyssyyn. Tämä päivitys antaa sopivan viilennyksen nopean jatkuvan tartuntakoukun käyttöön. Jäähdytyskapasiteetin lisäksi mallin 3 rakennuspyssy mahdollistaa kovempien materiaalien tuhoamisen ja kehittyneempien koneiden purkamisen. Vain yksi päivityksistä vaaditaan pyssyn toiminnan parantamiseksi. Lisäpäivitykset eivät anna lisähyötyjä ilman merkittäviä menetyksiä tässä vaiheessa.

en	Bulk Mass Storage Stocking Port
fi	Tukkupinousvarastoija

en	The Mass Storage Stocking Port enables the controlled insertion of items into mass storage to prevent overflowing the storage.
fi	Tukkuvarastopinousportti mahdollista hallitun esineifen tukkuvarastoon asettamisen ylenpalttisen täyttymisen estämiseksi.

en	Port Inventory: Drone Inventory:
fi	Portin esinevarasto: Lennokin esinevarasto:

en	100 25

en	The mass storage stocking port must be placed adjacent to a mass storage crate. Pressing E will open the interface for configuring the stocked item and inventory limit. The port will only add the stocked item if the current stock is below the specified limit. Other items will always be added as though it were a standard input port. Hold Ctrl, Shift, or Alt when adjusting the stocking limits to change the limits in 10, 100, or 1000 item increments.
fi	Tukkupinovarastoija täytyy asentaa tukkuvarastolohkon viereen. Painamalla E avaat varatun esineen ja varastorajan asetuskäyttöliittymän. Portti lisää varatun esineen vain jos nykyvarastossa on vähemmän kuin asetettu raja. Muut esineet lisätään aina niinkuin perusvarastoija. Pidä Ctrl, Shift tai Alt kun säädät varastointirajoja vaihtaaksesi rajaa 10, 100 tai 1000 esineen askelissa.

en	You can right click the empty slot to search for an item by name to easily set the stock item or press the button to choose an item. Multiblock components are special so they won't be found by a normal search instead search for multi, placement, or component for a list of these blocks. The port's internal inventory can be locked using the labeled button in the interface to prevent the port from collecting items if the stock limit has been reached. This function is intended to enable limiting the backlog of high value items.
fi	Voit klikata hiien oikealla painikkeella tyhjää koloa etsiäksesi esinettä nimellä asettaaksesi vartun esineen helposti tai painaa nappia valitaksesi esineen. Monipalikkaosat ovat erityisiä joten ne eivät löydy normaalilla haulla sensijaan etsi multi, asetus tai osa saadaksesi listan näistä palikoista. Portin sisäinen tavaravarasto voidaan lukita käyttämällä merkittyä nappia käyttöliittymässä esineiden keräyksen estoon jos rajoitus on saavutettu. Tämä toiminto on tarkoitettu mahdollistamaan arvokkaiden esineiden jonottumisen estäminen.

en	Bulk Cargo Lift
fi	Tukkurahtihissi

en	The largest of the available Cargo Lifts, this Frozen Factory machine is ideal for en-masse delivery of materials such as Chromium and Molybdenum to the Frozen Caverns. This cargo list has enormous capacity and is extremely fast as well!
fi	Suurin saatavilla olevista rahtihisseistä. Tämä jäisen tehtaan kone on ideaalinen massakuljetuksille materiaaleille kuten kromi ja molybdeeni kylmäluolista. Tällä hissillä on valtava kapasiteetti ja on myös erittäin nopea!

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Maximum Range: Maximum Speed: Acceleration: Maximum Capacity: Power Usage (Travelling):
fi	Maksimi kantama: Maksiminopeus: Kiihdytys: Maksimikapasiteetti: Virrankulutus (liikkuessa):

en	Unlimited 15 metres/sec 0.5 metres/sec/sec 3000 850 PPS
fi	Rajoittamaton 15 metriä sekunnissa 0.5 metriä neliösekunnissa 3000 850 e/s

en	Bulk Minecart
fi	Tukkukaivosvaunu

en	Minecarts are for Bulk transfers of items at a fast rate. This Minecart is a Frozen Factory Expansion Pack item.
fi	Kaivosvaunut ovat esineiden nopeaa tukkusiirtoa varten. Tämä kaivosvaunu on jäinen tehdas -lisäosan esine.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Max Speed: Max Storage: Acceleration:
fi	Maksiminopeus: Maksimivarasto: Kiihdytys:

en	2m/s 50 1.0m/s/s

en	Minecart usage is straightforwards, and simply expands on the Hopper -> Conveyor paradigm that has been used until now. Minecarts are loaded onto your minecart network via a Minecart Depot.
fi	Kaivosvaunujen käyttö on suoraviivaista ja yksinkertaisesti laajentaa hypytin -> kuljetin paradigmaa, jota on käytetty tähän asti. Kaivosvaunuja lähetetään kaivosvaunuverkostoosi kaivosvaunuvarikolta.

en	Minecart Resource Handling
fi	Kaivosvaunuresurssien käsittely

en	Once onto your minecart network, Minecarts will stop at Load and Unload stations, and collect and drop off their carried resources.
fi	Kun kaivosvaunut ovat kaivosvaunuverkostossasi ne pysähtyvät lastaus- ja purkuasemilla ja keräävät ja jättävät kuljetettut resurssit.

en	Advanced Minecart Controls
fi	Kehittyneet kaivosvaunuohjaimet

en	For finer control over your Minecart's movement and ore-carrying, you have a number of tools available for changing behaviour and decision making.
fi	Tarkemapaan kaivosvaunujen liikkeen ja malmikuljetuksen ohjaamiseen on plajon työkaluja käyttäytymisen ja päätöksenteon ohjaamiseen.

en	Cargo Lift Controller
fi	Rahtihissiohjain

en	Used for vertical bulk haulage. This is built in a 3x1x3 orientation. This is an ideal companion machine for Minecarts, and is the preferred method for moving large numbers of items from deep within your world. Once built, you will need to manually excavate a shaft beneath it. If preferred, use a machine to do this tedious task for you.
fi	Käytetään pystysuoraan tukkusiirtoon Rakennetaan 3x1x3 asetelmaan. Tämä on ihanteellinen kumppanikone kaivosvaunuille ja on suositeltu tapa siirtää suuria määriä esineitä syvältä maailmastasi. Rakentamisen jälkeen tarvitsee käsin kaivetun kuilun sen alle. Vaihtoehtoisesti käytä konetta tekemään tämä tylsä tehtävä puolestasi.

en	Shaft configuration
fi	Kuilun asetteleminen

en	Once you have cleared your shaft to your desired depth, you will need to fit RackRails to the edges of it. Thankfully, using modern construction techniques, these don't need any support. Simply attach a Storage Hopper to the Cargo Lift controller and it will place them automatically. There is NO limit to the distance that this can be placed, but please note that there is a trade-off between distance and speed. 400-600 metres is ideal, but they can be used at any distance at all. A minimum distance of around 15 metres is recommended. For shorter distances, try MatterMovers or Transport Conveyors.
fi	Kun olet raivannut kuilusi haluttuun syvyyteen tarvitset hyllykiskoja sen reunoille. Onneksi moderneilla rakennustavoilla nämä eivät tarvitse tukia. Yksinkertaisesti liitä varastohypytin rahtihissiohjaimeen ja se asettaa ne automaattisesti. Etäisyydelle EI ole rajoja mutta huomioi että etäisyydellä ja nopeudella on vaihtokauppa. 400-600 metriä on ideaali mutta, niitä voidaan käyttää millä etäisyydellä tahansa. Minimietäisyys noin 15 metriä suositellaan. Lyhyemmille matkoille kokeile ainesiirtimiä tai kuljetinhihnoja.

en	Deployment
fi	Käyttöönotto

en	Once your Cargo Lift Controller is reading a suitable distance on the rail deployment, then you are ready to fit a Cargo Lift to it. Simply open the Cargo Lift Controller UI (default key is 'E') and drag the appropriate Cargo Lift into the slot. You can remove and upgrade Cargo Lifts, but the Cargo Lift MUST be empty before you can do so.
fi	Kun rahtihissiohjain on päässyt sopivaan etäisyyteen kiskojen asettamisessa, olet valmis asettamaan rahtihissin siihen. Yksinkertaisesti avaa rahtihissiohjainkäyttöliittymä (oletusnäppäin on 'E') ja raahaa sopiva rahtihissi koloon. Voit poistaa ja päivittää rahtihissin mutta rahtihissin TÄYTYY olla tyhjä ennen kuin näin voi tehdä.

en	Usage
fi	Käyttö

en	Your Cargo Lift will automatically travel up and down the shaft if given enough power, and will collect and offload resources depending on the orders given. To change the orders, simply open the Cargo Lift Controller UI (default key is 'E') and select them appropriately. Once at the upper or lower bounds of your shaft, the Cargo Lift will attempt to Load and Unload via any attached Storage Hoppers. Simply place them touching the parked lift.
fi	Rahtihissisi matkustaa automaattisesti ylös ja alas kuilua jos sille annetaan tarpeeksi virtaa ja kerää ja purkaa resursseja riippuen annetuista määräyksistä. Vaihtaaksesi määräyksiä yksinkertaisesti avaa rahtihissiohjaimenkäyttöliittymä (oletusnappi on 'E') ja valitse ne asianmukaisiksi. Kuilusi ylä- tai alapäässä rahtihissi yrittää lastata tai jättää resursseja liittyneisiin varastohypyttimiin. Yksinkertaisesti aseta ne koskemaan pysäköityä hissiä.

en	Central Power Hub
fi	Päävirtakeskus

en	The Central Power Hub (CPH) is the most important machine in your base. It is too advanced to replicate and you cannot survive on this world without it so you must protect it at all costs.
fi	Päävirtakeskus on tukikohtasi tärkein kone. Se on liian kehittynyt toistettavaksi ja et voit selvitä ilman sitä tässä maailmassa joten sinun täytyy suojella sitä hinnalla millä hyvänsä.

en	Energy Production
fi	Energiantuotanto

en	The CPH contains a large internal battery which can store energy collected by its solar panels and from the small fossil fuel generator inside. There is only enough space for a single unit of fuel at a time so you should look to automate fuel delivery using a storage hopper or mini hopper as soon as possible.
fi	Päävirtakeskus sisältää suuren sisäisen akun joka voi varastoida energiaa sen aurinkopaneeleista ja pienestä fossiilivoimalasta sen sisällä. Tilaa on vain yhdelle yksikölle polttoainetta kerrallaan joten polttoaineen kuljetuksen automatisointia varastohypytintä tai pienhypytintä käyttäen pitäisi selvitellä mahdollisimman pian.

en	The CPH will automatically push energy out to surrounding machines which need it. You can also insert or extract energy from it directly by interacting with it (default 'E'). This control panel also allows you to insert fuel into the generator.
fi	Päävirtakeskus puskee energiaa automaattisesti ympäröiviin koneisiin jotka tarvitsevat sitä. Voit myös lisätä tai ottaa energiaa siitä suoraan vuorovaikuttamalla sen kanssa (oletus 'E'). Tämä ohjauspaneeli mahdollistaa polttoaineen asettamisen voimalaan.

en	Orbital Laser
fi	Kiertoratalaaser

en	The laser beam fired from the top of the CPH can be used as a handy beacon for finding your base, however be careful not to place any blocks near it or they risk being destroyed.
fi	Päävirtakeskuksen päällä olevaa laseria voi käyttää maamerkkinä tukikohdan löytämisessä. Ole kuitenkin varovainen ettet asettele palikoita sen lähelle tai ne voivat tuhoutua.

en	Computer Systems
fi	Tietokonejärjestelmät

en	The CPH contains most of the computer systems which coordinate your base, the control signals can be sent wirelessly, encoded in power and matter transmission beams, and along conveyor lines. The wireless connection is boosted by your suit, however if you find isolated, distant machines are shutting down when you are away consider running a basic laser power transmission line.
fi	Päävirtakeskus sisältää useimmat tietojärjestelmä jotka ohjaavat tukikohtaasi. Ohjaussignaaleja voidaan lähettä langattomasti, koodattuina voima- ja ainesiirto säteisiin sekä kuljetinlinjoja pitkin. Pukusi vahvistaa langatonta yhteyttä. Jos kuitenkin löydät eristetyn kaukaisen koneen joka sammuu harkitse peruslaaserlähetinlinjan rakentamista.

en	Chargeable Explosive
fi	Ladattava räjähde

en	Chargable bomb with increased radius depending on charge level. This explosive can be charged using an adjacent Power Storage Block, Power Generator or via a Laser Energy Transmitter. It will maintain its charge while it is carried to an alternative location at which point it can be detonated using the alternate interact key (default 'Shift+E').
fi	Ladattava pommi lataustason mukaan laajenevalla säteellä. Tämä räjähde voidaan ladata viereisestä virtavarastolohkosta, voimalasta tai laaserenergialähettimellä. Se säilyttää latauksensa kannettaessa vaihtoehtoiseen paikaan, jolloin se voidaan räjäyttää vaihtoehtoista vuoropaikutus nappia (oletus 'Shift+E') painamalla.

en	Every time the power stored multiplies by 10, the charge level will increase by 1!
fi	Joka kerta kun varastoitu virtaa kertautuu 10:llä lataustaso nousee yhdellä!

en	Tips and Tricks!
fi	Vihjeitä ja temppuja!

en	- This machine needs increasing amounts of power!
fi	- Tämä kone tarvitsee enenevässä määrin virtaa!

en	- Level 1 = 100 energy.
fi	- Taso 1 = 100 energiaa.

en	- Level 2 = 1000 energy.
fi	- Taso 2 = 1000 energiaa.

en	- Level 3 = 10 000 energy.
fi	- Taso 3 = 10 000 energiaa.

en	- Level 4 = 100 000 energy.
fi	- Taso 4 = 100 000 energiaa.

en	- Level 5 = 1 000 000 energy.
fi	- Taso 5 = 1 000 000 energiaa.

en	- Level 6 = 10 000 000 energy.
fi	- Taso 6 = 10 000 000 energiaa.

en	- And so on!
fi	- Ja niin eddelleen!

en	- Intermediate levels of energy give no extra blast radius!
fi	- Välitasot eivät anna lisäräjähdyssädettä!

en	- Reaching level 6 with the current energy production implemented will already be a challenge!
fi	- Tason 6 saavuttaminen nykyisillä toteutetuilla enegiatuotannolla on jo aikamoinen haaste!

en	Caution!
fi	Varoitus!

en	Has a very shot fuse! Blowing up your base by accident is a thing!
fi	Sytytyslanka on lyhyt! Tukikohtasi räjäyttäminen vahingossa on juttu!

en	Charged PCB
fi	Ladattu piirilevy

en	A lithium based PCB created from lithium coils in a PCB Assembling Plant.
fi	Litiumpohjainen piirilevy tehdään litiumkeloista piirilevykokoajassa.

en	Chevron Sign 2
fi	Väkämerkki 2

en	Yellow and black hazard block which can be machined anywhere without requiring the services of the manufacturing plant. Open the self crafting interface (default 'C') to manufacture these.
fi	Keltainen ja musta vaarapalikka jota voidaan tuottaa kaikkialla vaatimatta valmistusasemaa. Avaa itsevalmistuskäyttöliittymä (oletus 'C') valmistaaksesi sitä.

en	Chevron Sign
fi	Väkämerkki

en	Red and white arrow-marked block which can be machined anywhere without requring the services of the manufacturing plant. Open the self crafting interface (default 'C') to manufacture these.
fi	Punainen ja musta nuolimerkitty palikka jota voi tuottaa kaikkialla vaatimatta valmistusaseman palveluja. Avaa itsevalmistuskäyttöliittymä (oletus 'C') valmistaaksesi näitä.

en	Chilled Cavern Stone
fi	Kolea luolakivi

en	Main block type between around -215 and -270 meters deep. The block causes no cold itself, although the caverns in which you find them are very cold. Can be crushed in macerator to occasionally extract useful ore. The block can be placed.
fi	Pääpalikkatyyppi syvyyksien -215 and -270 metriä välillä. Palikka ei aiheuta kylmää itsessään vaikka luolat josta löydät ne ovat hyvin kylmiä. Voidaan murskata murkaimessa silloin tällöin hyödyllisen malmin löytämiseksi. Palikka voidaan asettaa.

en	Organic Coal Enricher
fi	Orgaaninen hiilirikastin

en	The Organic Coal Enricher uses a small amount of power to increase the power generated by coal in a Pyrothermic Generator. The Organic Coal Enricher uses 0.1 pps over the span of 15 seconds to process normal coal into Enriched Coal. Further improvements could be achieved though.
fi	Orgaaninen hiilirikastin käyttää pientä määrää virtaa lisätäkseen hiilen tuottamaa virtaa polttovoimalassa. Orgaaninen hiilirikastin käyttää 0.1 e/s 15 sekunnin ajan käsitelläkseen tavallisen hiilen rikastetuksi hiileksi. Lisäparannuksia voisi kyllä saavuttaa.

en	Coal Ping
fi	Hiilisysäys

en	The Coal Ping is used to find additional Coal ore veins if the one previously discovered is nearing exhaustion or is too small to be of any use. For more information refer to the help guidance for the Blank Ore Ping.
fi	Hiilisysäystä käytetään lisähiilisuonien löytämniseen jos edellinen löydetty on loppumasssa tai on liian pieni käytettäväksi. Lisätietoja tyhjän malmisysäyksen apusivulla.

en	Coal
fi	Hiili

en	An energy dense material which can be burnt in the Central Power Hub and Pyrothermic Generator.
fi	Energiatiivis materiaali jota voidaan polttaa päävirtakeskuksessa ja polttovoimalassa.

en	Coal can be mined using an ore extractor.
fi	Hiiltä voidaan louhia malmilouhimilla.

en	Coiler Plant
fi	Kelaaja

en	The coiler is a regular conveyor fitted with a machine for winding extruded wires into coils.
fi	Kelaaja on tavallinen kuljetin varustettuna koneella joka pyörittää venytettyt langat keloiksi.

en	Usage
fi	Käyttö

en	Feed metal wires into the coiler plant from another conveyor, conveyor based machine, or conveyor turntable. The coiler will convert the wires into coils which can be used in additional recipies.
fi	Syötä metallilangat kelaajaan toisesta kuljettimesta kuljetinkoneesta tai kuljetinkääntölavasta. Kelaaja muuntaa langat keloiksi joita voidaan käyttää muissa resepteissä.

en	The coiler plant is essential for the automation of laboratory research.
fi	Kelaaja on oleellinen laboratoriotutkimuksen automatisoinnissa.

en	Cold Cavern Flora 1
fi	Kylmäluolakasvi 1

en	This incredible plant can survive the extreme conditions in the cold cavern.
fi	Tämä ihmeellinen kasvi selviää kylmäluolan äärimmäisissä oloissa.

en	This plant can be burned for power.
fi	Tämä kasvi voidaan polttaa virran tuotannossa.

en	Cold Cavern Flora 2
fi	Kylmäluolakasvi 2

en	This incredible plant can survive the extreme conditions in the cold cavern.
fi	Tämä ihmeellinen kasvi selviää kylmäluolan äärimmäisissä oloissa.

en	This plant can be burned for power.
fi	Tämän kasvin voi polttaa virrantuotannossa.

en	Cold Cavern Flora 3
fi	Kylmäluolakasvi 3

en	This incredible plant can survive the extreme conditions in the cold cavern.
fi	Tämä ihmeellinen kasvi selviää kylmäluolan äärimmäisissä oloissa.

en	This plant can be burned for power.
fi	Tämän kasvin voi polttaa virrantuotannossa.

en	Cold Cavern Flora 4
fi	Kylmäluolakasvi 4

en	This incredible plant can survive the extreme conditions in the cold cavern.
fi	Tämä ihmeellinen kasvi selviää kylmäluolan äärimmäisissä oloissa.

en	This plant can be burned for power.
fi	Tämän kasvin voi polttaa virrantuotannossa.

en	Cold Cavern Flora 5
fi	Kylmäluolakasvi 5

en	This incredible plant can survive the extreme conditions in the cold cavern.
fi	Tämä ihmeellinen kasvi selviää kylmäluolan äärimmäisissä oloissa.

en	This plant can be burned for power.
fi	Tämän kasvin voi polttaa virrantuotannossa.

en	Cold Cavern Flora 6
fi	Kylmäluolakasvi 6

en	This incredible plant can survive the extreme conditions in the cold cavern.
fi	Tämä ihmeellinen kasvi selviää kylmäluolan äärimmäisissä oloissa.

en	This plant can be burned for power.
fi	Tämän kasvin voi polttaa virrantuotannossa.

en	Cold Cavern Flora 7
fi	Kylmäluolakasvi 7

en	This incredible plant can survive the extreme conditions in the cold cavern.
fi	Tämä ihmeellinen kasvi selviää kylmäluolan äärimmäisissä oloissa.

en	This plant can be burned for power.
fi	Tämän kasvin voi polttaa virrantuotannossa.

en	Complex Experimental Pod
fi	Monimutkainen koekapseli

en	Complex Experimental pods are used in a laboratory to conduct experiments and complete research projects, These pods are manufactured from Lithium. For more information on laboratory research please visit the following guide.
fi	Monimutkaista koekapselia käytetään laboratoriossa tutkimuksen ja kehitysprojektien tekemiseen. Tämä kapselit tehdään litiumista. Lisätietoa laboratoriotutkimuksesta seuraavasta oppaasta.

en	For more information on creating Experimental Pods please read the following guide.
fi	Lisätietoa koekapselien tekemisestä seuraavassa oppaassa.

en	Conductive PCB
fi	Johtava piirilevy

en	A gold based PCB created from gold coils in a PCB Assembling Plant.
fi	Kultapohjainen piirilevy tehdään kultakeloista piirilevyn kokoajassa.

en	Construction Paste Grinder
fi	Rakennustahnajauhaja

en	The construction paste grinder utilizes a primitive version of the suits inorganic re-assemblers to create construction paste from useless materials like the various rock and soil types found on this new planet. The machine itself is able to be assembled by using the minerals found in the planet's topsoil. The low cost of manufacturing this machine and its nonexistent power requirements make it possible to run several in parallel. Setting up a garbage thief in a frequented hallway attached to multiple of these machines is a good way to get a large amount of construction paste early in the game.
fi	Rakennnustahnajauhaja käyttää yksinkertaista versiota pukusi epäorgaanisesta uudelleenkokoajasta tehdäkseen rakennustahnaa turhasta materiaalista kuten kivistä ja mullasta joita planeetalta löytyy. Itse kone voidaan tehdä planeetan pinnan mineraaleista. Koneen tuottamisen pienet kustannukset ja olemattomat virtavaatimukset mahdollistavat monen rinnakkain käytön. Roskavarkaan asettaminen useinkäytettyyn käytävään liitettynä moneen näistä koneista on hyvä tapa tehdä paljon rakennustahnaa aikaisin pelissä.

en	Construction Paste
fi	Rakennustahna

en	Construction Paste is a material made by reconfiguring the suits inorganic re-assemblers. The suits inorganic re-assemblers are used to automatically patch critically damaged sections of the suit to avoid rapid decompression in the vacuum of space. By studying these systems the substance that is normally used in these repair process has been fused with microbes found in this planets stone. The new substance has been christened Construction Paste as it can be used to make various decorative and reinforced blocks. A system has been designed that should be able to mimic the suit’s inorganic re-assemblers for the express purpose of making this new substance. Carrying this paste seems to also provide the benefit of increasing available inventory space.
fi	Rakennustahna on materiaali jota tehdään pukusi epäorgaanisen uudelleenkokoajan uudelleenasetuksilla. Pukusi epäorgaaninen uudelleenkokoajaa käytetään automaattisesti paikkaamaan kriittisesti vahingoittuneet osastot puvustasi nopean alipainestumisen estämiseksi avaruuden tyhjiössä. Tutkimalla näitä järjestelmiä ainetta jota normaalisti käytetään korjausprosessissa on yhdistetty planeetan kivien mikrobeihin. Uusi aine on ristitty rakennustahnaksi koska sitä voidaan käyttää useiden koristeellisten ja vahvistettujen palikoiden tekemiseen. Järjestelmä on suunniteltu matkimaan pukusi epäorgaanista uudelleenkokoajaa juuri tämän aineen tekemiseksi. Tämän tahnan kantaminen näyttää myös tuovan tilansäästön hyödyn tavaraluettelossasi.

en	Conveyor Belt Filter
fi	Kuljetinhihnasuodatin

en	Use of a Conveyor Belt Filter allows you to have more accurate control over the distribution of resources in a conveyor network. This type of filter is used to control the material ejected from hoppers in a conveyor network. You can set a Filter to remove GARBAGE, ORE, ORGANIC, GEMS, COAL, BIOMASS, SMELTABLE, COMBUSTIBLE, CRAFTED ITEMS, CRYSTAL and BARS ONLY.
fi	Käytä kuljetinhihnasuodatinta saadaksesi tarkemman otteen resurssien jakaumasta kuljetinverkossasi. Tällä suodattimella voi ohjata mitä materiaalia poistetaan hypyttimestä kuljetinverkkoon. Voit asettaa suodattimen poistamaan ROSKAA, MALMIA, ORGAANISTA, JALOKIVIÄ, HIILTÄ, BIOMASSAA, SULATETTAVAA, SYTTYVÄÄ, TUOTETTUJA ESINEITÄ, KRISTALLIA tai VAIN HARKKOJA.

en	Conveyor Belt
fi	Kuljetinhihna

en	Conveyor Belts are a relatively cheap and easy way of moving resources around. Your first use for them is likely to be to move material from a Storage Hopper attached to an ore or coal mine to one attached to a smelter or power generator such as the Central Power Hub or Pyrothermic Generator.
fi	Kuljetinhihnat ovat kohtuullisen halpa ja helppo tapa kuljettaa resursseja ympäriinsä. Ensimmmäinen käyttösi niille on luultavasti materiaalin kuljettaminen malmi- tai hiililouhimeen liitetystä tavarahypyttimestä sulattamoon tai voimalaan kuten päävirtakeskus tai polttovoimala.

en	Usage
fi	Käyttö

en	Conveyor Belts will automatically take resources from any Storage Hopper adjacent if they are facing any direction away from the hopper and move it along its forward direction placing it onto any conveyor or storage hopper in front of it, provided there is space available. You can change the direction of the conveyor line by rotating a conveyor or by placing it on a wall to move resources vertically. Storage Hoppers are only needed to interact with adjacent machines at the end of the line.
fi	Kuljetinhihnat ottavat resursseja automaattisesti viereisistä varastohypyttimistä jos ne osoittavat mihin tahansa poisuuntaan siitä ja kuljettavat ne eteenpäin asettamalla ne eteenpäin seuraavalle kuljettimelle tai varastohypyttimeen kunhan siellä on tilaa. Voit vaihtaa kuljetinhihnojen suuntaa pyörittämällä kuljetinta tai asettamalla sen seinälle pystysuoraan kuljetukseen. Varastohypyttimiä tarvitaan vain linjojen päissä.

en	Limitations
fi	Rajoitukset

en	Conveyors are cheap and do not required external power, however they do have a number of disadvantages. They are vulnerable to extreme cold/toxic environments and the open design makes them particularly susceptible to attack. Alternative methods of transportation should be researched.
fi	Kuljettimet ovat halpoja ja eivät vaadi ulkoista virtaa. Niillä on kuitenkin useita haittapuolia. Ne ovat alttiita äärimmäisille ympäristöille ja niiden avoimuus tekee niistä erityisen herkän hyökkäysille. Vaihtoehtoisia kuljetustapoja tulisi tutkia.

en	Filtering
fi	Suodatus

en	Use of a Conveyor Belt Filter allows you to have more accurate control over the distribution of resources. This type of filter is used to control the material ejected from hoppers in a conveyor network. You can set a Filter to remove GARBAGE, ORE, ORGANIC, GEMS, COAL, BIOMASS, SMELTABLE, COMBUSTIBLE, CRAFTED ITEMS, CRYSTAL and BARS ONLY.
fi	Käytä kuljetinhihnasuodatinta ottaaksesi tarkemman otteen resurrsienjakelusta. Tälläistä suodatinta käytetään ohjaamaan millaista materiaalia hypyttimestä siirretään kuljetinverkkoon. Voit asettaa suodattimen ottamaan ROSKAA, MALMIA, ORGAANISTA, JALOKIVIÄ, HIILTÄ, BIOMASSAA, SULATETTAVAA, SYTTYVÄÄ, TUOTETTUJA ESINEITÄ, KRISTALLIA tai VAIN HARKKOJA.

en	Conveyor Turntable
fi	Kuljetinkääntölava

en	The Conveyor Turntable can be used to split one conveyor line into two or three others equally distributing the items between each line. To ensure material flows correctly avoid placing turntables directly adjacent to Storage Hoppers or other turntables.
fi	Kuljetinkääntölavalla voidaan yksi linja halkaista kahdeksi tai kolmeksi jakaen resurssit tasan joka linjalle. Varmistaaksesi materiaalin oikean virran vältä asettamasta suoraan varastohypyttimien tai toisten kääntölavojen viereen.

en	Copper Bar
fi	Kupariharkko

en	Copper Bars are generally used in a wide range of machines with electrical components. They are crafted from Copper Ore, which can be found near the surface.
fi	Kupariharkkoja käytetään useissa koneissa ja elekronisissa osissa. Niitä tehdään kuparimalmista jota voi löytää pinnan läheltä.

en	Copper Coil
fi	Kuparikela

en	A simple copper coil created from copper wires in a Coiler Plant.
fi	Yksinkertainen kuparikela on tehty kelausasemalla kuparilangasta.

en	Copper Housing
fi	Kuparikotelo

en	A simple copper housing created from copper plates.
fi	Yksinkertainen kuparikotelo on tehty kuparilaatoista.

en	Copper Ore Ping
fi	Kuparimalmisysäys

en	The Copper ore Ping is used to find additional Copper ore veins if the one previously discovered is nearing exhaustion or is too small to be of any use. For more information refer to the help guidance for the Blank Ore Ping.
fi	Kuparimalmisysäystä käytetään kuparimalmin löytämiseen kun edellinen löydetty on loppumassas tai jos se on liian pieni käytettäväksi. Lisäinformaatiota tyhjän malmisysäyksen oppaassa.

en	Copper Ore
fi	Kuparimalmi

en	Found near the surface, Copper Ore can be smelted into Copper Bars using the smelter. Copper Bars are generally used in a wide range of machines with electrical components.
fi	Löytyy läheltä pintaa. Kuparimalmia voi sulattaa kupariharkoiksi sulattamossa. Kupariharkkoja käytetään useissa koneissa ja elektronissa osissa.

en	Copper Ore should be mined using an Ore Extractor.
fi	Kuparimalmia tulisi louhia malmiluohimella.

en	Copper Pipe
fi	Kupariputki

en	A simple copper pipe created from copper bars in a Pipe Extrusion Plant. Used in the manufacture of Basic Missiles.
fi	Yksinkertainen kupariputki on tehty putkenvenytysasemalla. Käytetään perusohjusten tekemisessä.

en	Copper Plate
fi	Kuparilaatta

en	A simple copper plate created from copper bars in a Stamper Plant.
fi	Yksinkertainen kuparilaatta on tehty kupariharkoista leimausasemalla.

en	Copper Wire
fi	Kuparilanka

en	A simple copper wire used for machines with electrical components. Can be manufactured via the Extrusion Plant.
fi	Yksinkertaista kuparilankaa käytetään elektronisten osien koneissa. Tehdään venytysasemalla.

en	Crude Organic Lens
fi	Paljas orgaaninen linssi

en	Insert into a Laser Power Transmitter to improve its power transmission rate.
fi	Aseta laaserenergialähettimeen parantaaksesi sen voimanlähetysnopeutta.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Power Transmission Rate:
fi	Voimanlähetystahti:

en	125%

en	Crystal Clock
fi	Kidekello

en	Crystal Clocks are a common crafting ingredient used in advanced machinery. The inclusion of Crystal Clocks in machinery allows for more precise timing than what would normally be possible. Crystal Clocks are made using 5 Crystal Deposit in a Crystal Clock Maker. Normal Crystal Clocks like most chips can be overclocked to produce more efficient Clocks for more advanced machinery.
fi	Kidekello on yleinen tuotantoaines kehittyneessä koneistossa. Kidekellon sisällyttäminen koneistoon sallii tarkemman ajoituksen kuin mitä muutoin olisi mahdolista. Kidekellot tehdäään 5 kristalliesiintymästä kidekellontekijässä. Tavalliset kidekellot voi ylikellottaa tuottamaan tehokkaampia kelloja vielä kehittyneempään koneistoon.

en	Crystal Coal Infuser
fi	Kristallihiiliuuduttaja

en	The Crystal Coal Infuser uses a small amount of power to increase the power generated by Enriched Coal in a Pyrothermic Generator. The Crystal Coal Infuser uses 0.1 pps over the span of 15 seconds to process Enriched Coal into Infused Coal.
fi	Kristallihiiliuuduttaja käyttää pientä määrä voimaa lisätäkseen rikastetusta hiilestä polttovoimalassa saatavaa virtaa. Kristallihiiliuuduttaja käyttää 0.1 e/s 15 sekunnin ajan käsitelläkseen rikastetun hiilen uudutetuksi hiileksi.

en	Crystal Cutter Head
fi	Kristalliporaterä

en	Reduces wasted ore by improving the efficiency of ore extractor. Also allows the mining of harder materials. Cutter heads wear out over time.
fi	Vähentää malmin hukkaa parantamalla malmilouhijan tehokkuutta. Mahdollistaa myös kovempien materiaalien louhimisen. Poraterät kuluvat ajan myötä.

en	The Crystal Cutter Head is more efficient than the Steel Cutter Head but wears out more quickly.
fi	Kristalliporaterä on tehokkaampi kuin teräsporaterä mutta kuluu nopeammin.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Efficiency: Maximum Hardness: Durability:
fi	Tehokkuus: Maksimikovuus: Kestävyys:

en	30% 250 5000

en	Crystal Deposit Ping
fi	Kristalliesiintymäsysäys

en	The Crystal Deposit Ping is used to find additional crystal deposits when the one located through the unknown material ping is almost exhausted or insufficient. For more information refer to the help guideance for the Blank Ore Ping.
fi	Kristalliesiintymäsysäystä käytetään löytämään lisäesiintymiä kun viimeksi löydetty on loppumassa tai liian pieni käytettäväksi. Lisätietoa tyhjän malmisysäyksen oppaassa.

en	Crystal Fiber Mesh
fi	Kristallikuituverkko

en	By using advanced processing techniques Crystal Deposit is now able to be recombined at the molecular level. This new mesh is capable of withstanding extreme heat and pressure. This material is created in the Crystal Mesh Weaver and is a main requirement in the pipes that make Geothermal Thermoelectric Generation possible.
fi	Käyttämällä kehittyneitä käsittelytekniikoita on kristalliesiintymiä voitu nyt yhdistää molekyylitasolla. Tämä uusi verkko pystyy kestämään kuumutta ja painetta. Tämä materiaali tehdään kristalliverkonkatuojassa ja on päävaatimus geotermisen voimalan putkissa.

en	Dapper Frame
fi	Silotteluraami

en	Cosmetic block from the DAPPER Indie Support's Pack. Thank you for supporting FortressCraft!
fi	Silottelulisäosan kosmeettinen palikka. Kiitos FortressCraft:n tukemisesta!

en	Dapper Scale
fi	Silottelusuomu

en	Cosmetic block from the DAPPER Indie Support's Pack. Thank you for supporting FortressCraft!
fi	Silottelulisäosan kosmeettinen palikka. Kiitos FortressCraft:n tukemisesta!

en	Dapper VIP
fi	SilotteluVIP

en	Cosmetic block from the DAPPER Indie Support's Pack. Thank you for supporting FortressCraft!
fi	Silottelupakkauksen kosmeettinen palikka. Kiitos ForttressCraft:n tukemisesta!

en	Dapper Wall
fi	Silotteluseinä

en	Cosmetic block from the DAPPER Indie Support's Pack. Thank you for supporting FortressCraft!
fi	Silottelupakkauksen kosmeettinen palikka. Kiitos ForttressCraft:n tukemisesta!

en	Deep Stone
fi	Syvännekivi

en	Main block type beneath -65 ish. Chilled and poisonous caverns excluded. Can be crushed in macerator to possibly extract useful ore. The block can be placed.
fi	Pääpalikka noin -65 alla, viilennetyt ja myrkylliset luolat poisluettuna. Voidaan murskata murskaimessa mahdollisesti hyödyllisen malmin löytämiseksi. Tämä palikka voidaan asettaa.

en	Deployed Explosive
fi	Asennettu räjähde

en	Chargable bomb with increased radius depending on charge level.
fi	Ladattava pommi lataustason mukaan laajenevalla räjähdyssäteellä.

en	Tips and Tricks!
fi	Vinkkejä ja temppuja!

en	- This machine needs increasing amounts of power!
fi	- Tämä kone vaatii enenevässä määrin virtaa!

en	- Level 1 = 100 energy.
fi	- Taso 1 = 100 energiaa.

en	- Level 2 = 1000 energy.
fi	- Taso 2 = 1000 energiaa.

en	- Level 3 = 10 000 energy.
fi	- Taso 3 = 10 000 energiaa.

en	- Level 4 = 100 000 energy.
fi	- Taso 4 = 100 000 energiaa.

en	- Level 5 = 1 000 000 energy.
fi	- Taso 5 = 1 000 000 energiaa.

en	- Level 6 = 10 000 000 energy.
fi	- Taso 6 = 10 000 000 energy.

en	- And so on!
fi	- ja niin edelleen!

en	- Intermediate levels of energy give no extra blast radius!
fi	- Välitason energia ei anna lisäräjähdyssädettä!

en	- Reaching level 6 with the current energy production implemented will already be a challenge!
fi	- Tason 6 saavuttaminen nykyisillä toteutetuilla energiatuotannolla on jo haaste!

en	Caution!
fi	Varoitus!

en	Has a very shot fuse! Blowing up your base by accident is a thing!
fi	Sytytyslanka on lyhyt! Tukikohdan räjäyttäminen vahingossa on juttu!

en	Diamond Crystal
fi	Timanttikide

en	A diamond crystal is a rare material used as base ingredient for upgrades. It can be found in caves between depth 0 to -75.
fi	Timanttikide on harvinainen materiaali jota käytetään päivityksien perusaineena. Voidaan löytää syvyyksien 0 ja -75 välisistä luolista.

en	Tricks and Tips.
fi	Temppuja ja vinkkejä.

en	These semi-open caves are best approached from the surface.
fi	Näitä puoliavoimia luolia lähestyy helpoiten pinnalta.

en	Diamond Focusing Lens
fi	Timanttikeskityslinssi

en	Insert into a Laser Power Transmitter to improve its power transmission rate.
fi	Aseta laserenergialähettimeen parantaaksesi sen energialähetystahtia.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Power Transmission Rate:
fi	Energianlähetystahti:

en	115%

en	Dirt
fi	Multa

en	Block type usually found just beneath the snowy surface blocks. Can be crushed in macerator to possibly extract useful ore.
fi	Palikkatyyppi joka yleensä löytyy heti pinnan alta. Voidaan murskata murkaimessa malmin löytymisen toivossa.

en	Electric Light
fi	Sähkövalo

en	The Electric Light must be connected to power to operate and provides a cool blue light across a far wider area than a standard Torch.
fi	Sähkövalo täytyy kiinnittä virtaan toimiakseen ja antaa kylmän sinisen valon paljon leveämmälle alueelle kuin perussoihtu.

en	Three styles of projection are available: Spotlight, Pointlight and Shadowed Pointlight.
fi	Kolme valaistustapaa on saatavilla: Kohdevalo, pistelähde and varjostettu pistelähde.

en	Emerald Crystal
fi	Smaragdikide

en	An Emerald crystal is a rare material used as base ingredient for upgrades. It can be found in caves between depth -75 to -150.
fi	Smaragdikide on harvinainen materiaali jota käytetään päivityksien pohja-aineena. Löytyy syvyyksien -75 ja -150 välisistä luolista.

en	Emerald Focusing Lens
fi	Smaragdikohdistuslinssi

en	Insert into a Laser Power Transmitter to improve its power transmission rate.
fi	Aseta laaserenergialähettimeen parantaaksesi sen energialähetystahtia.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Power Transmission Rate:
fi	Energialähetystahti:

en	130%

en	Empty Fuel Canister
fi	Tyhjä polttoainekanisteri

en	REMOVEEEE MEEEEE
fi	Polttoainekanisterissa voi säilöä polttoaineita. Kierrättämällä kanisterin voidaan välttyä turhalta luonnon pilaamiselta.

en	Empty Metal Tube
fi	Tyhjä metalliputki

en	A simple but strong metal tube constructed from Iron.
fi	Yksinkertainen mutta vahva raudasta tehty metalliputki.

en	Enhanced Drill Motor
fi	Paranneltu poramoottori

en	Improves the speed at which an ore extractor mines ore at the cost of increased power usage.
fi	Parantaa malmilouhijan louhintanopeutta virrankulutuksen lisäyksen hinnalla.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Extraction Speed:
fi	Louhintanopeus:

en	400%

en	Enriched Coal
fi	Rikastettu hiili

en	Enriched Coal is the product of the Organic Coal Enricher. Enriched Coal is an improvement over normal coal as it generates more power in the same amount of time.
fi	Rikastettu hiili on orgaanisen hiilirikastajan tuote. Rikastettu hiili on parannus tavalliseen hiileen sillä se tuottaa enemmän virtaa samassa ajassa.

en	Exceptional Organic Lens
fi	Poikkeuksellinen orgaaninen linssi

en	Insert into a Laser Power Transmitter to improve its power transmission rate.
fi	Aseta laaserenergialähettimeen parantaaksesi energianlähetystahtia.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Power Transmission Rate:
fi	Energialähetystahti:

en	350%

en	Ore Extractor
fi	Malmiluohija

en	The Ore Extractor is your go to machine for harvesting resources. When you dig using your build gun, each attempt at mining a block of ore subtracts from the total resources available in that ore block. This will occasionally generate an ore, but produces a lot of rubble. You can also super dig by holding Control. This will produce a small amount of ore quickly at a high energy cost and terrible efficiency. Avoid wasting ore in this way when possible.
fi	Malmilouhija on pääkone resurssien keräämiseen. Kun kaivat rakennuspyssylläsi jokainen yritys luohia malmia vähentää saatavilla olevan malmin kokonaismäärää siinä palikassa. Tämä joskus tuottaa malmia mutta tuottaa paljon soraa. Voit myös superkaivaa pitämällä CTRL pohjassa. Tämä tuottaa vähän malmia nopeasti suurella energiahinnalla ja kamalalla tehokkudella. Vältä malmin tuhlaamista tällä tavalla kun mahdollista.

en	To automate the collection of ore, use an Ore Extractor. You can place the extractor up against an ore block and it will consume energy to extract resources automatically. You can open the ore extractor control panel by pressing the 'Interact' key (default 'E'). This allows you to add energy to the machine from your suit, collect ore from its internal storage, and upgrade the machine. The starting extractors are significantly more resource efficient than super digging and can be left unattended.
fi	Automatisoidaksesi malmin kerääminen käytä malmiluohijaa. Voit asettaa louhimen malmipalikkaa vasten ja se kuluttaa energiaa irroittaakseen resurssit automaattisesti. Voit pitää malmilouhijan ohjainpaneelin auki painamalla 'vuorovaikuta' näppäintä (oletus 'E'). Tämä mahdollistaa energian lisäämisen koneeseen puvustasi, malmin keräämiseen sen sisäisestä varastosta ja koneen päivityksen. Aloituslouhimet ovat merkittävästi resurssitehokkampia kuin superkaivaminen ja voidaan jättää valvomatta.

en	The extractor has an internal storage capacity of 500 energy which is a little over two full suit's worth of energy so you will need to make multiple trips to fill it up. If its internal storage fills up the extractor will cease mining until it has been emptied. You can place a storage hopper next to the extractor to provide more storage space and also return the ore to you base using conveyors.
fi	Louhijalla on sisäinen 500 energian varauskapasiteetti joka on vähän yli kahden puvun verran energiaa joten sinun täytyy tehdä monta matkaa täyttääksesi sen. Jos sisäinen varasto täyttyy louhija lopettaa kaivamisen kunnes se on tyhjennetty. Voit asettaa varastohypyttimen louhijan viereen tarjoamaan lisävarastotilaa ja myös lähettääksesi malmin kuljettimilla tukikohtaasi.

en	The Ore Extractor speed in ore per minute and efficiency are displayed in the control panel shown when interacting with the machine. At 10% efficiency 9 mineable ore is destroyed for each unit collected.
fi	Malmiluohijan nopeus malmeissa minuutissa ja tehokkuus näytetään ohjauspaneelissa kun koneen kanssa vuorovaikutetaan. 10% tehokkudella 9 louhittavaa malmia tuhotaan jokaista kerättyä yksikköä kohden.

en	Upgrading Extractors
fi	Louhimien päivittäminen

en	The base Ore Extractor is a useful piece of machinery, but is far from its maximum power. The extractor can be upgraded with two parts: New motors and new cutter heads. With the control panel open click the appropriate upgrade slot and the best upgrade from your inventory will be inserted. You can also drag the upgrades from or to your inventory.
fi	Perusmalmiluohimet ovat hyödyllisiä koneita mutta kaukana niiden maksimitehosta. Louhinta voi päivittää kahdella eri osalla: uusilla moottoreilla ja uusilla poraterillä. Ohjainpaneelin ollessa auki klikkaa sopivaa päivityskoloa ja paras päivitys tavaraluettelostasi asetetaan siihen. Voit myös raahata päivityksiä tavaraluettelostasi siihen tai siitä.

en	Motor
fi	Moottori

en	A new motor increases the speed at which the excavator drill head mines, which means you will receive more ore per minute. The increased speed comes at higher power cost so ensure your power supply is sufficient before upgrading.
fi	Uusi moottori lisää nopeutta jolla louhijan poraterä luohii joka tarkoittaa että enemmän malmia vastaanotetaan minuutissa. Lisääntynyt nopeus tulee suuremman virrankulutuksen hinnalla joten varmista että virransaanti on turvattu ennen päivittämistä.

en	Cutter Head
fi	Poraterä

en	Upgrading the cutter head increases the efficiency at which the excavator extracts ores. This means that it will be able to retrieve more ore from a vein over its lifetime. Besides the efficiency upgrade, the new cutter head will also allow the excavator to dig harder materials, which the base cutter head may not be able to cut into at all.
fi	Poraterän päivittäminen lisää tehokkuutta jolla louhija luohii malmeja. Tämä tarkoittaa että se hakee enemmän malmia suonesta sen elinaikana. Tehokkuusparannuksen lisäksi uusi poraterä sallii myös kovempien materiaalien louhimisen mihin perusporaterä ei pysty leikaamaan yhtään.

en	Cutter heads will wear out over time, their remaining durability is shown in the ore extractor control panel.
fi	Poraterät kuluvat ajanmyötä. Niiden jäljellä oleva kestävyys näytetään malmilouhimen ohjainpaneelissa.

en	HoloBase readout
fi	Holotukikohdan lukeminen

en	Power Packet Size: Yellow: Red/Blue Flash: Red/Cyan Flash: Red/Black Flash: Red/Green Flash:
fi	Energiapaketin koko: Keltainen: Punainen/sininen vilkkuminen: Punainen/syaani vilkkuminen: Punainen/musta vilkkuminen: Punainen/vihreä vilkkuminen:

en	Working Out of Power Out of Storage Idle Drill Stuck
fi	Toimii Virta loppu Varasto täynnä Toimeton Pora jumissa

en	Extrusion Plant
fi	Venytysasema

en	The extrusion plant is a regular conveyor fitted with a machine for extruding metal bars into wires.
fi	Venytysasema on tavallinen kuljetin varustettuna koneella joka venyttää harkot langoiksi.

en	Usage
fi	Käyttö

en	Feed metal bars into the extrusion plant from another conveyor, conveyor based machine, or conveyor turntable. The extruder will convert the bars into wires which can be used in additional recipies.
fi	Syötä metalliharkot venytinasemaan toisesta kuljettimesta, kuljetinkoneesta tai kuljetinkääntölavasta. Venytin muuntaa harkot langoiksi joita voidaan käyttää muissa resepteissä.

en	The extrusion plant is essential for the automation of laboratory research.
fi	Venytysasema on oleellinen laboratoriotutkimuksen automatisoinnissa.

en	FALCOR Beacons
fi	HAUKKAJA sondi

en	The Fully-Automated Loot Collector Organisational Robots (or FALCOR for short!) Beacons can be used in one two different modes. If the Beacon was placed on the floor, then it will collect items within 16 metres in all directions and hold it until a MK1 FALCOR is free to collect. If the Beacon was placed on top of a Storage Hopper, then it will collect items from that Storage Hopper and hold it until a Logistics FALCOR is free to collect. FALCOR bases do not require power, however, Beacons do.
fi	Hakemisen Automatisointi Usean Koneellisen Kiitäjän Avulla Aavalta Jorpakkoiselta Alueelta (tai HAUKKAAJA lyhyesti!) sondeja voi käyttää kahdessa eri toiminnossa. Jos sondi on asetettu lattialle sillion se kerää esineitä 16 metrin säteeltä joka suuntaan ja pitää niitä kunnes mallin 1 HAUKKAAJA on vapaa keräämän sen. Jos sondi on asetettu varastohypyttimen päälle niin sillin se kerää esineitä varastohypyttimestä ja pitää sitä kunne logistinen HAUKKAAJA on vapaa keräämään sen. HAUKKAAJA tukikohdat eivät tarvitse virtaa mutta sondit kuitenkin tarvitsevat.

en	FALCORs
fi	HAUKKAAJAt

en	There are two types of Fully-Automated Loot Collector Organisational Robots (or FALCOR for short!) The MK1 FALCORs will search in a 128m area for Beacons with collected items. If one is found, the FALCOR will fly over, retrieve item, and return it. Returned items are then placed into an attached Storage Hopper. Logistics FALCORs work identically, but will only service Beacons placed on top of Storage Hoppers. Coming soon! Advanced FALCORs that allow filtering of desired items! FALCOR bases do not require power, however, Beacons do.
fi	Haun Automatisointi Usealla Kone Kiitäjän Avulla Aavalta Jorpakkoiselta Alueelta (tai lyhyesti HAUKKAAJA) on kahdenlaisia. Mallin 1 HAUKKAJAt etsivät 128 metrin alueelta sondia jolla on kerättyjä esineitä. Jos sellainen löytyy HAUKKAAJA lentää sen luokse, hakee esineen ja palaa sen kanssa. Haetut esineet asetetaan sitten liitettyyn varastohypyttimeen. Logistiset HAUKKAJAt toimivat samoin mutta palvelevat vain sondeja jotka on asetettu varastohypyttimen päälle. Tulossa pian! Kehittyneet HAUKKAJAt jotka mahdollistavat haluttujen esineiden suodatuksen! HAUKKAJA-tukikohdat eivät tarvitse virtaa mutta sondit kuitenkin tarvitsevat.

en	Fast Minecart
fi	Nopea kaivosvaunu

en	Minecarts are for Bulk transfers of items at a medium rate.
fi	Kaivosvaunut ovat esineiden keskinkertaisen nopeuden tukkusiirtoa varten.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Max Speed: Max Storage: Acceleration:
fi	Maksiminopeus: Maksimivarastointi: Kiihdytys:

en	2m/s 25 1.0m/s/s 16 15 seconds
fi	2m/s 25 1.0m/s/s 16 15 sekunttia

en	Minecart usage is straightforwards, and simply expands on the Hopper -> Conveyor paradigm that has been used until now. Minecarts are loaded onto your minecart network via a Minecart Depot.
fi	Kaivosvaunujen käyttö on suoraviivaista ja yksinkertaisesti laajentaa hypytin -> kuljetin paradigmaa jota on käytetty tähän asti. Kaivosvaunut lisätään verkostoon kaivosvaunuvarikolta.

en	Minecart Resource Handling
fi	Kaivosvaunujen resurssikäsittely

en	Once onto your minecart network, Minecarts will stop at Load and Unload stations, and collect and drop off their carried resources.
fi	Kun kaivosvaunut ovat kaivosvaunuverkossasi ne pysähtyvät lastaus- ja purkuasemille keräämään ja jättämään kantamansa resurssit.

en	Advanced Minecart Controls
fi	Kehittyneet kaivosvaunuohjaimet

en	For finer control over your Minecart's movement and ore-carrying, you have a number of tools available for changing behaviour and decision making.
fi	Kaivosvaunujesi liikkeiden ja malminkantamisen tarkempaan ohjaamiseen sinulla on monia työkaluja niiden käytöksen ja päätöksien muuttamiseen.

en	Forced Induction
fi	Ahdin

en	Forced Induction modules are an upgrade for the Ore Smelter which increases smelting speed at the cost of greatly increased power usage. To use the module place it on top of the Ore Smelter.
fi	Ahtimet ovat päivityksiä malmisulattamoon jotka lisäävät sulatusnopeutta lisääntyneen virrankulutuksen hinnalla. Käytä asettamalla malmisulattamon päälle.

en	Basic Ore Smelters do not support Forced Induction Upgrades.
fi	Perusmalmisulattamot eivät tue ahdinpäivityksiä.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Smelting Speed: Power Usage:
fi	Sulatusnopeus: Virrankäyttö:

en	200% 800%

en	Fortified PCB
fi	Linnoitettu piirilevy

en	A nickel based PCB created from nickel coils in a PCB Assembling Plant.
fi	Nikkelipohjainen piirilevy joka on tehty nikkelikeloista piirilevykokoajassa.

en	Freezon Injector
fi	Kylmäyslisääjä

en	Freezon Injectors use Freezon Canisters to give large benefits to compatible machines.
fi	Kylmäyslisääjät käyttävät kylmäyskanistereita antaakseen suuren hyödyn yhteensopiville koneille.

en	Effects
fi	Vaikutukset

en	Geothermal Plants Lancers Resin Ablator Resin Liquifier
fi	Geotermiset voimalat Keihästäjät Hartsikuluttajat Hartsinnesteyttäjät

en	10x Power generation 28x Clearance rate 54x Rate Boost 54x Rate Boost
fi	10x virrantuotanto 28x raivausnopeus 54x nopeusparannus 54x nopeusparannus

en	Fusion Drill Motor
fi	Fuusioporamoottori

en	Improves the speed at which an ore extractor mines ore at the cost of increased power usage.
fi	Parantaa nopeutta jolla malminlouhija louhii lisääntyneen virrankulutuksen hinnalla.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Extraction Speed:
fi	Louhintanopeus:

en	1600%

en	Cyberdyne Garbage Thief (tm)
fi	Cyberdyne roskavaras (tm)

en	The Cyberdyne Garbage Thief (or Rubbish Thief as some call it) is simply and Ore Thief with reconfigured to remove garbage in the inventory instead of ore. This machine when used in conjunction with multiple Construction Paste Grinders can rapidly remove and process garbage into construction paste freeing up inventory in the process. For optimal performance replace the floor of a frequented hallway with this machine and an appropriate output handling system. Simply build our brand-new Garbage Thief (tm) in a 3x3 layout and supply with a mere 5 power per Block, then just stand on it and let IT do the hard work for you!
fi	The Cyberdyne roskavaras (tai roskavaras) on yksinkertaisesti malmivaras joka on asetettu poistamaan roskaa tavaraluettelosta malmin sijaan. Kun tätä konetta käytetään yhdessä monen rakennustahnajauhajan kanssa pystyy poistamaan ja käsittelemään roskaa rakennustahnaksi nopeasti samalla vapauttaen tavaraluettelotilaa. Parhain toiminta kun asetetaan usein käytetyn käytävän lattian tilalle ja yhdistetään sopivaan ulostulon käsittelyjärjestelmään. Yksinkertaisesti rakenna uusi roskavaras (tm) 3x3 asetelmaan ja anna vain 5 virtaa per palikka ja sitten seiso siinä ja anna SEN tehdä kova työpuolestasi!

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Garbage Collection Speed: Internal Storage: Power Usage:
fi	Roskan keräystahti: Sisäinen varasto: Virrankäyttö:

en	Upto 3,300/minute! 100 units of Garbage! Only 5 power per Garbage!
fi	jopa 3 300/minuutissa! 100 yksikköä roskaa! vain 5 virtaa roskaa kohden!

en	Gas Bottler
fi	Kaasupullotin

en	The Gas Bottler is the final step in the particle refining process, utilizing the stored particles from a single Particle storage it is able to output said particles into single use containers. The Gas Bottler is built in a 3x3x9 formation.
fi	Kaasupullotin on viimeinen askel hiukkasjalostusprosessissa. Käyttäen yhden hiukkasvaraston säilöttyjä hiukkasia, se pystyy paketoimaan ne kertakäyttöisiin säiliöihin. Kaasupullotin rakennetaan 3x3x9 asetelmaan.

en	Geological Surveyor
fi	Geologinen tutkain

en	The Geological Surveyor scans the landscape beneath itself in it's immediate vicinity to detect resources, returning the total amount of ore found as it progressively searches deeper. Use to position quarries in the best location.
fi	Geologinen tutkain luotaa välittömässä läheisyydessään alla olevan maaston resurssien havainnoimiseksi ilmoittaen malmin kokonaismäärän edetessään pikkuhiljaa syvemmälle. Käytä asemoimaan kaivoksia parhaaseen mahdolliseen paikkaan.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Search Size: Search Depth: Power Required Power Capacity: Maximum Recharge Rate: Maximum Scan Speed:
fi	Etsinnän koko: Etsinnän syvyys: Vaadittu virta: Virtakapasiteetti: Maksimilataustahti: Maksimiluotausnopeus:

en	9m x 9m 1024m 40 per second 100 100 per second 320m per second
fi	9m x 9m 1024m 40 sekunnissa 100 100 sekunnisa 320m sekunnissa

en	Geothermal Generator Comp.
fi	Geotermisen voimalan osa

en	The geothermal Generator components are used to form a high tier passive power generation system capable of outputting 10 times the power fo a jet turbine. The geothermal generator must be placed in the cold caverns and fed Heat Conducting Pipes to start generating power. The Geothermal works by generating energy from heat differences, for every pipe placed below the cold cavern level the power generated per second will increase. Once the Heat Conducting Pipes reach the magma caverns they will start absorbing heat from the magma sea thereby generating exponentially more power than before. Since the Geothermal generates energy from heat differences feeding it freezon canisters should increase the Geothermal’s energy production by a significant amount.
fi	Geotermisen voimalan osia käytetään muodostamaan korkean tason passiivinen voimala joka pystyy tuottamaan 10 kertaa suihkuturbiinin verran. Geoterminen voimala pitää asettaa kylmäluoliiin ja sille syöttää lämpöjohtoisia putkia virran tuotannon aloittamiseksi. Geovoimala toimii lämpöeroilla joka putkella joka asetetaan kylmäluolien alle sekunnissa tuotettu virta kasvaa. Kun lämpöjohtavat putket saavuttavat magmaluolat alkavat ne tuotta exponentiaalisesti enemmän voimaa kuin aiemmin. Koska geovoimala toimii lämpöeroilla Freezon-kanisterien syöttämisen pitäisi tehostaa sen energiatuotantoa merkittävästi.

en	Glow Stick
fi	Valotikku

en	Glow sticks are automatically crafted by your suit on request for the cost of 5 energy. Press G to throw a Glowstick!
fi	Valotikut tuotetaan automaattisesti puvussasi 5 energian hintaan. Paina G heittääksesi valotikun!

en	GlowShroom
fi	Hohtosieni

en	A glowing fungus found on the surface of this planet. Do Not Eat!
fi	Hohtava sieni jota löytyy planeetan pinnalta. Älä syö!

en	This plant can be burned for power.
fi	Tämä kasvi voidaan polttaa virrantuotannossa.

en	Gold Bar
fi	Kultaharkko

en	Gold Bars are generally used in advanced machines, especially those requiring high quality electrical contacts. Gold can also be used to manufacture decorative items. They are crafted from Gold Ore, which can be found at least 250m below the surface.
fi	Kultaharkkoja käytetään yleensä kehittyneissä koneissa, etenkin niissä joissa on korkean laadun elektroniseja yhteyksiä. Kultaa voidaan käyttää myös koristeellisten esineiden tekoon. Ne tuotetaan kultamalmista jota löytyy ainakin 250 metriä pinnan alapuolelta.

en	Gold Coil
fi	Kultakela

en	A simple gold coil created from gold wires in a Coiler Plant.
fi	Yksinkertainen kultakela on tehty kultalangasta kelausasemalla.

en	Gold Housing
fi	Kultakotelo

en	A simple gold housing created from gold plates.
fi	Yksinkertainen kultakotelo on tehty kultalaatoista.

en	Gold Ore Ping
fi	Kultamalmisysäys

en	The Gold Ore Ping is used to find additional Gold ore veins if the one previously discovered is nearing exhaustion or is too small to be of any use. For more information refer to the help guidance for the Blank Ore Ping.
fi	Kultamalmisysäystä käytetään lisäkultamalmisuonien löytämiseen kun edellinen löydetty on loppumassa tai on liian pieni hyödynnettäväksi. Lisätietoa tyhjän malmisysäyksen oppaassa.

en	Gold Pipe
fi	Kultaputki

en	A simple gold pipe created from gold bars in a Pipe Extrusion Plant.
fi	Yksinkertainen kultaputki on tehty kultaharkoista putkenvenytysasemalla.

en	Gold Plate
fi	Kultalaatta

en	A simple gold plate created from gold bars in a Stamper Plant.
fi	Yksinkertainen kultalaatta on tehty kultaharkoista leimausasemalla.

en	Gold Wire
fi	Kultalanka

en	A simple gold wire created from gold bars in an Extrusion Plant.
fi	Yksinkertainen kultalanka on tehty kultaharkoista venytysasemalla.

en	Green Canvas
fi	Vihreä kangas

en	Full green beautification block.
fi	Täysin vihreä kaunistamispalikka.

en	Green GlowPod
fi	Vihreä hohtopalko

en	This native species of flora emits a steady green glow due to a chemical reaction just below the surface of the plant.
fi	Tämä paikallinen kasvilaji lähettä tasaista vihreää hohtoa sen pinnan alla tapahtuvan kemikaalireaktion ansiosta.

en	This plant can be burned for power.
fi	Tämä kasvi voidaan polttaa virrantuotannossa.

en	Laser Resin Ablator
fi	Laaserhartsikulutin

en	This is the first part in a 3-step method to utilise and clear the Hardened Resin that the Hiveminds excrete around them. The Ablator uses focussed laser energy to heat up and strip the hard surface from the resin. Once done, a Liquifier can be used to boil and extract the inside. You can then use a Liquid Resin Refiner to convert this to Refined Liquid Resin.
fi	Tämä on ensimmäinen osa kolmivaiheisessa tavassa käyttää ja raivata kovettunut hartsi jota pesämielet erittävät ympärilleen. Kuluttaja käyttää kohdistettua laaserenergiaa lämmittääkseen ja kuoriakseen hartsin kovan kuoren. Tämän jälkeen nesteytintä voidaan käyttää sisuksen keittämiseen ja poistamiseen. Voit sitten käyttää nestehartsijalostajaa muuttaaksesi sen jalostetuksi nestehartsiksi.

en	Ablation.(n) The loss of surface material caused by heat or friction
fi	Ablaatio.(s) Pintakerroksen menetys lämmön tai kitkan johdosta

en	Laser Resin Liquifier
fi	Laaserhartsinesteytin

en	This is the second part in a 3-step method to utilise and clear the Hardened Resin that the Hiveminds excrete around them. The Liquifier uses a heated plasma stream to liquify and extract the soft insides of Liquified Hard Resin. You can then use a Liquid Resin Refiner to convert this to Refined Liquid Resin. To convert from Hard Resin to Ablated Hard Resin, use a Hard Resin Ablator
fi	Tämä on toinen osa komivaiheisessa tavassa hyödyntää ja raivata kovettunutta hartsia jota pesämielet erittävät ympärilleen. Nesteytin käyttää lämmitettyä plasmavirtaa nesteyttääkseen ja poistaaksen nestemäisen hartsin pehmeästä sisuksesta. Voit sitten käyttää nestehartsijalostinta muuttaaksesi tämän jalostetuksi nestehartsiksi. Muuttaaksesi kovan hartsin kulutetuksi hartsiksi käytä laaserhartsikuluttajaa.

en	Liquid Resin Refiner
fi	Nestehartsijalostin

en	This is the final step to utilise and clear the Hardened Resin that the Hiveminds excrete around them.
fi	Tämä on viimeinen askel kovan hartsin, jota pesämielet erittävät ympärilleen, käytössä ja raivauksessa.

en	The Liquifier uses a heated plasma stream to liquify and extract the soft insides of Liquified Hard Resin. You can then use a Liquid Resin Refiner to convert this to Refined Liquid Resin.

en	To convert from Hard Resin to Ablated Hard Resin, use a Hard Resin Ablator
fi	Muuntaksesi kova hartsi kulutetuksi kovaksi hartsiksi käytä laaserhartsikulutinta.

en	Hard Resin Detector
fi	Kovahartsi-ilmaisin

en	This basic early-warning system will detect Hardened Resin. We've detected these growths across the entire planet, lying dormant. The heat and vibrations from our base appear to attract them, and we run the risk of our machinery being overgrown. These detectors should pin-point the direction the growths are coming from, and allow you to investigate and, if necessary, deal with them.
fi	Tämä perusvaroitusjärjestelmä havainnoi kovaa hartsia. Olemme huomanneet näiden kasvustoja ympäri planeetan nukuksissa. Lämpö ja värinät tukikohdastamme näyttää houkuttelevan niitä ja on vaarana että koneistomme hukkuu kasvustoon. Näiden ilmaisimien pitäisi paikallistaa suunta josta ne tulevat sallien meidän tutkia ja jos tarpellista hoidella ne.

en	Hardened PCB
fi	Kovetettu piirilevy

en	A iron based PCB created from iron coils in a PCB Assembling Plant.
fi	Rautapohjainen piirilevy on tehty rautakeloista piirilevykokoajassa.

en	Heat Conducting Pipe
fi	Lämpöjohtava putki

en	Heat Conducting Pipes combine the fluid transmitting power of copper piping and the combined heat and pressure resistance of Crystal Fiber Mesh. Using this new type of pipe advancements have been made in Geothermal Thermoelectric Generation to the point that it is now a feasible solution to the growing power requirements of new machines.
fi	Lämpöjohtavat putket yhdistävät kupariputkien nesteen kuljetusvoiman ja kristallikuituverkon lämmön ja paineen kestävyyden. Käyttämällä tätä uuden tyyppistä putkea olemme kehittäneet geotermistä voimalaa siihen pisteeseen että se on nyt käytännöllinen ratkaisu koneidemme kasvavaan virrankulutukseen.

en	High Energy Composite Fuel
fi	Korkeaenerginen yhdistelmäpolttoaine

en	High Energy Composite Fuel can be manufactured in a Refinery Reactor Vat from Biomass. It is used to power jet turbines and in the manufacture of missile defenses. Fuel canisters used in a jet turbine can be recycled when empty.
fi	Korkeaenergistä yhdistelmäpolttoainetta voidaan tehdä jalostamoreaktorisammiossa biomassasta. Sitä voidaan käyttää suihkuturbiinien käyttämiseen ja ohjuspuolustuksien rakentamiseen. Polttoainekanisterit jotka käytetään suihkuturbiinissa voidaan kierrättää tyhjinä.

en	Hive Brain Matter
fi	Pesäaivoaine

en	Most of the hive mind was destroyed in the energy blast. Some of the brain matter is intact enough to warrant investigation. Your laboratory will be able to Analyse this item, which should give us additional research options.
fi	Suurin osa pesämielestä tuhoutui räjähdyksessä. Osa aivoaineesta on tarpeesi turmeltumaton tutkimisen edellyttämiseksi. Laboratoriosi voi analysoida tämän esineen minkä pitäisi antaa lisäkehitysmahdollisuuksia.

en	Hydrojet Cutter
fi	Vesisuihkuleikkuri

en	Place this module on top of your manufacturing plant to allow the manufacture of suit upgrades.
fi	Aseta valmistusaseman päälle mahdollistaaksesi pukupäivitykset.

en	Improved Cargo Lift
fi	Paranneltu rahtihissi

en	The second available Cargo Lift is much faster and much larger than the Basic one. This is ideal for en-masse delivery of deeper materials such as Nickel, Crystal and Biomass.
fi	Toinen saatavilla oleva rahtihissi on paljon nopeampi ja suurempi kuin perushissi. Tämä on ihanteellista syvempien materiaalien kuten nikkeli, kristalli ja biomassa massakuljetukseen.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Maximum Range: Maximum Speed: Acceleration: Maximum Capacity Power Usage (Travelling):
fi	Maksimikantama: Maksiminopeus: Kiihdytys: Maksimikapasiteetti: Virrankäyttö (matkustaessa):

en	Unlimited 10 metres/sec 0.5 metres/sec/sec 1000 250 PPS
fi	Rajoittamaton 10 metriä sekunnisa 0.5 metriä neliösekunnissa 1000 250 e/s

en	Induction Charger
fi	Induktiolataaja

en	The Induction Charger is a small 5x5 machine that has an extremely high throughput but minimal on-board storage. It is an excellent candidate for supplying power to an area without cluttering it with many lasers or batteries, and should avoid the need for having underground buried powerlines and distribution blocks. Usage is simple; build in a 5x1x5 square, feed power from any direction, and place the machines on top or to the sides. Be aware, as with all power-supplying machines, that facing a Laser Power Transmitter at the Charger AND touching the Charger will result in a feedback loop, and this should be avoided. This machine, placed underneath a Research Laboratory or other large, power-hungry machine, is excellent for arranging neat, high-speed power delivery.
fi	Induktiolataaja on pieni 5x5 kone jolla on erittäin suuri siirtonopeus mutta pieni varaaja. Se on erinomainen ehdokas alueen virroittamiseksi ilman laasereihin ja akkuihin hukuttamista ja sen pitäisi välttää tarve maanalaisille voimalinjoille ja jakelupalikoille. Käyttö on helppoa; Rakenna tämä 5x1x5 neliöksi, anna virtaa mistä tahansa suunnasta ja aseta koneet sen päälle tai sivuille. Ole tietoinen että laasereregialähettimen osoittaminen lataajaan JA sen koskeminen siihen johtaa silmukkaan ja tätä pitäisi välttää. Tämä kone asetettuna tutkimuslaboratotion tai muun suuren virtasyöpön koneen alle on erinomainen tapa järjestää siisti nopea virtatoimitus.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Internal Storage: Power Input Rate : Power Output Rate :
fi	Sisäinen varasto: Virran sisäänottotahti: Virran ulostulotahti:

en	1500 7500/face/second 1250/machine/second
fi	1500 7500/tahko/sekuntti 1250/kone/sekuntti

en	Infused Coal
fi	Uudutettu hiili

en	Infused Coal is the product of the Crystal Coal Infuser. Infused Coal is an improvement over Enriched coal as it generates more power in the same amount of time.
fi	Uudutettu hiili on kristallihiiliuuduttajan tuote. Uudutettu hiili on parannus rikastettuun hiileen koska se tuottaa enemmän virtaa samassa ajasssa.

en	Intermediate Experimental Pod
fi	Keskitason koekapseli

en	Intermediate Experimental pods are used in a laboratory to conduct experiments and complete research projects, These pods are manufactured from Iron. For more information on laboratory research please visit the following guide.
fi	Keskitason koekapselia käytetään tutkimuslaboratoriossa tutkimukseen ja kehitysprojektien tekemiseen. Nämä kapselit tehdään raudasta. Lisäinformaatiota laboratoriotutkimuksesta seuraavassa oppaassa.

en	For more information on creating experimental pods please read the following guide.
fi	Lisäinformaatiota koekapselien tekemisestä seuraavassa oppaassa.

en	Iron Bar
fi	Rautaharkko

en	Iron Bars are generally used in machines requiring a sturdy construction. They are crafted from Iron Ore, which can be found at least 65m below the surface.
fi	Rautaharkkoja käytetään yleensä vankan rakenteen koneissa. Ne tehdään rautamalmista jota voidaan löytää ainakin 65m pinnan alla.

en	Iron Coil
fi	Rautakela

en	A simple iron coil created from iron wires in a Coiler Plant.
fi	Yksinkertainen rautakela tehdään rautalangoista kelasemalla.

en	Iron Gear
fi	Rautaratas

en	A bevelled gear, used in various motors and joints.
fi	Pyöristetty ratas jota käytetään moottoreissa ja nivelissä.

en	Iron Housing
fi	Rautakotelo

en	A simple iron housing created from iron plates.
fi	Yksinkertainen rautakotelo tehdään rautalaatoista.

en	Iron Ore Ping
fi	Rautamalmisysäys

en	The Iron ore Ping is used to find additional Iron ore veins if the one previously discovered is nearing exhaustion or is too small to be of any use. For more information refer to the help guidance for the Blank Ore Ping.
fi	Rautamalmisysäystä käytetään lisärautamalmisuonien löytämiseen kun edellinen on loppumassa tai liian pieni hyödynnettäväksi. Lisätietoa tyhjän malmisysäyksen oppaassa.

en	Iron Ore
fi	Rautamalmi

en	Found around 100m under the surface and below, Iron Ore can be smelted into Iron Bars using the smelter. Iron Bars are used in a wide variety of machines.
fi	Pinnan alta 65 metrin tai yli syvyydestä löytyvä rautamalmi voidaan sulattaa rautaharkoiksi. Rautaharkkoja käytetään useissa koneissa.

en	Iron Ore can be mined using an ore extractor.
fi	Rautamalmia voidaan louhia malmiluohimella.

en	Iron Pipe
fi	Rautaputki

en	A simple iron pipe created from iron bars in a Pipe Extrusion Plant. Required for the creation of Empty Fuel Cells.
fi	Yksinkertainen rautaputki tehdään rautaharkoista putkenvenetysasemalla. Vaaditaan tyhjien polttoainekanisterien teossa.

en	Iron Plate
fi	Rautalaatta

en	A simple iron plate created from iron bars in a Stamper Plant.
fi	Yksinkertainen rautalaatta tehdään rautakarkoista leimausasemalla.

en	Iron Wire
fi	Rautalanka

en	A simple iron wire created from iron bars in an Extrusion Plant.
fi	Yksinkertainen rautalanka tehdään rautaharkoista venytysasemalla.

en	Jet Pack
fi	Rakettireppu

en	You've discovered a way to make short duration flights. You have a feeling it will use a lot of power.....
fi	Olet löytänyt tavan lentää pieniä matkoja. Tämä varmaankin käyttää paljon virtaa.....

en	Activate by pressing 'J'. You only need one of these and it must be kept in your inventory to function.
fi	Aktivoi painamalla 'J'. Tarvitset vain yhden ja täytyy pitää tavaraluettelossa toimiakseen.

en	Jet Turbine Generator Housing
fi	Suihkuturbiinikotelo

en	The Jet Turbine Generator is a more advanced method of generating power from fossil fuels. It requires High Energy Composite Fuel produced from Biomass in a refinery vat.
fi	Suihkuturbiini on kehittynyt tapa tehdä virtaa fossiilisista polttoaineista. Se vaatii korkeaenergistä yhdistelmäpolttoainetta jota tuotetaan biomassasta jalostamosammiossa.

en	Construction
fi	Rakennus

en	To construct a Jet Turbine place 36 housing components 3m high on a 4m x 3m base. Then construct a 3m x 3m intake on either housing face of the same size.
fi	Rakentaaksesi suihkuturbiinin aseta 36 kotelo-osaa 3m korkeaksi 4mx3m kannalla. Sitten rakenna 3m x 3m sisäänotto jompaan kumpaan kotelosivuun joka on saman kokoinen.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Peak Power (plentiful): Peak Power (scarce): Power Capacity: Maximum Power Transfer Rate: Burn Time: Fuel:
fi	Huippuvirta (runsas): Huippuvirta (harva): Virtakapasiteetti: Maksimivirransiirtotahti: Polttoaika: Polttoaine:

en	450 per second (HECF) 182 per second (HECF) 3000 320 per second 480 seconds High Energy Composite Fuel
fi	450 sekunnisa (KEYP) 182 sekunnissa (KEYP) 3000 320 sekunnissa 480 sekunttia Korkeaenerginen yhdistelmäpolttoaine

en	Jet Turbine Generator Intake
fi	Suihkuturbiinin sisäänotto

en	The Jet Turbine Generator is a more advanced method of generating power from fossil fuels. It requires High Energy Composite Fuel produced from Biomass in a refinery vat.
fi	Suihkuturbiini on kehittyneempi tapa tehdä virtaa fossiilisista polttoaineista. Se vaatii korkeaenergistä yhdistelmäpolttoainetta jota tehdään biomassasta jalostamosammiossa.

en	Construction
fi	Rakentaminen

en	To construct a Jet Turbine place 36 housing components 3m high on a 4m x 3m base. Then construct a 3m x 3m intake on either housing face of the same size.
fi	Rakentaaksesi suihkuturbiinin aseta 36 koteloosa 3m korkeaksi 4m x 3m kannan pinoksi. Sitten rakenna 3m x 3m sisäänotto jompaan kumpaan samankokoiseen sivuun.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Peak Power (plentiful): Peak Power (scarce): Power Capacity: Maximum Power Transfer Rate: Burn Time: Fuel:
fi	Huippuvirta (runsas): Huippuvirta (harva): Virtakapasitetti: Maksimivirtasiirtotahi: Polttoaika: Polttoaine:

en	450 per second (HECF) 182 per second (HECF) 3000 320 per second 480 seconds High Energy Composite Fuel
fi	450 sekunnisa (KEYP) 182 sekunnissa (KEYP) 3000 320 sekunnissa 480 sekuntia Korkeaenerginen yhdistelmäpolttoaine

en	Laboratory Component
fi	Laboratio-osa

en	The Laboratory is required for researching advanced projects which improve your technology level by unlocking new projects and recipies. A total of 27 laboratory components are required (manufactured in 3 stacks of 9 components each) and must be built in a 3 by 3 by 3 configuration.
fi	Laboratorio vaaditaan kehittyineiden kehitysprojektien tekemiseen jotka parantavat teknologiatasoasi avaamalla uusia projekteja ja reseptejä. Yhteenä 27 laboratorio-osaa tarvitaan (tehdään kolmessa yhdeksän osan pinossa) ja täytyy rakentaa 3x3x3 asetelmaan.

en	For more information on using the laboratory please refer the following guide:
fi	Lisäinformaatiota laboratiosta seuraavassa oppaassa:

en	Large Minecart
fi	Suuri kaivosvaunu

en	Minecarts are for Bulk transfers of items at a medium rate.
fi	Kaivosvaunut ovat esineiden keskinopeuden massasiirtoa varten.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Max Speed: Max Storage: Acceleration:
fi	Maksiminopeus: Maksimivarasto: Kiihdytys:

en	1m/s 50 0.5m/s/s

en	Minecart usage is straightforwards, and simply expands on the Hopper -> Conveyor paradigm that has been used until now. Minecarts are loaded onto your minecart network via a Minecart Depot.
fi	Kaivosvaunujen käyttö on suoraviivaista ja yksinkertaisesti laajentaa hypytin -> kuljetin paradigmaa jota on käytetty tähän asti. Kaivosvaunut päästetään kaivosvaunuverkostoosi kaivosvaunuvarikolta.

en	Minecart Resource Handling
fi	Kaivosvaunujen resurssienkäsittely

en	Once onto your minecart network, Minecarts will stop at Load and Unload stations, and collect and drop off their carried resources.
fi	Kaivosvaunuverkostossasi kaivosvaunut pysähtyvät lataus- ja purkuasemilla ja keräävät ja jättävät kannetut resurssit.

en	Advanced Minecart Controls
fi	Kehittyneet kaivosvaunuohjaimet

en	For finer control over your Minecart's movement and ore-carrying, you have a number of tools available for changing behaviour and decision making.
fi	Kaivosvaunujen liikettä ja malmienkantamista tarkempaa ohjausta varten on lukuisia työkaluja käyttäytymisen ja päätöksen teon muuttamiseen.

en	Laser Energy Transmitter MK2
fi	Mallin 2 laaserenergialähetin

en	Laser Energy Transmitters (or LETs) are the backbone of your power delivery network, they can send power over a distance of up to 64m and can deliver it directly to machines, power storage blocks, or another LET to extend the range.
fi	Laaserenergialähettimet (tai LELt) ovat voimaverkkosi selkäranka. Ne voivat lähettää energiaa jopa 64m päähän ja voivat toimittaa sen suoraan koneisiin, virtavarastolohkoihin tai toiseen LELiin kantaman nostamiseksi.

en	To open the control panel for the LET press the 'Interact' key (default 'E'). This allows you to upgrade the lens which will boost power transfer. You can also switch the firing mode so that it will wait for a full battery before sending power. LETs have a small internal capacity, consider complementing them with Power Storage Blocks to ensure a reliable supply of power as supply and demand vary.
fi	Avataksesi LELin ohjauspaneelin painamlla 'vuorovaikuta' näpäintä (oletus 'E'). Tämä mahdollistaa linssin päivityksen joka nopeuttaa energian siirtoa. Voit myös vaihtaa ampumistapaa siten että akun täyttymistä odotetaan ennen energian lähettämistä. LELllä on pieni sisäinen varaaja. Harkitse niiden tukemista virtavarastolohkoilla taataksesi luetettavan virransaannin kysynnän ja tarjonnan vaihdellessa.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Power Packet Size: Maximum Packet Rate: Maximum Power Transfer Rate: Power Capacity: Maximum Range:
fi	Energiapaketin koko: Maksimipakettitahti: Maksimienergiasiirtonopeus: Virtakapasiteetti: Maksimikantama:

en	40 1.67 per second 66.7 per second 192 64m
fi	40 1.67 sekunnissa 66.7 sekunnissa 192 64m

en	Laser Energy Transmitter MK3
fi	Mallin 3 laaserenergialähetin

en	Laser Energy Transmitters (or LETs) are the backbone of your power delivery network, they can send power over a distance of up to 64m and can deliver it directly to machines, power storage blocks, or another LET to extend the range.
fi	Laaserenergialähettimet (tai LELt) ovat voimaverkkosi selkäranka. Ne voivat lähettää energiaa jopa 64 metrin päähän ja toimittavat sen suoraan koneisiin, virtavarastolohkoihin tai toisiin LELhin kantaman nostamiseksi.

en	To open the control panel for the LET press the 'Interact' key (default 'E'). This allows you to upgrade the lens which will boost power transfer. You can also switch the firing mode so that it will wait for a full battery before sending power. LETs have a small internal capacity, consider complementing them with Power Storage Blocks to ensure a reliable supply of power as supply and demand vary.
fi	Ohjauspaneelin avataksesi paina 'vuorovaikuta' nappia (oletus 'E'). Tämä mahdollistaa linssipäivittämisen mikä nostaa energianlähettämisnopeutta. Voit myös vaihtaa ampumistapaa niin että akun täyttymistä odotetaan ennen energian lähettämistä. LELllä on peini sisäinen varaaja. Harkitse niiden tukemista virtavarastolohkoilla taataksesi virran luotettavan saanin kysynnän ja tarjonna vaihdellessa.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Power Packet Size: Maximum Packet Rate: Maximum Power Transfer Rate: Power Capacity: Maximum Range:
fi	Energiapaketinkoko: Maksimipakettitahti: Maksimienergiasiirtonopeus: Virtakapasiteetti: Maksimikantama:

en	64 5 per second 320 per second 384 64m
fi	64 5 sekunnissa 320 sekunnissa 384 64m

en	Laser Energy Transmitter
fi	Laaserenergialähetin

en	Laser Energy Transmitters (or LETs) are the backbone of your power delivery network, they can send power over a distance of up to 64m and can deliver it directly to machines, power storage blocks, or another LET to extend the range.
fi	Laaserenergialähettimet (tai LELt) ovat voimaverkkosi selkäranka. Ne voivat lähettää energiaa jopa 64 metrin päähän ja toimittavat sen suoraan koneisiin, virtavarastolohkoihin tai toiseen LELiin kantaman lisäämiseksi.

en	To open the control panel for the LET press the 'Interact' key (default 'E'). This allows you to upgrade the lens which will boost power transfer. You can also switch the firing mode so that it will wait for a full battery before sending power. LETs have a small internal capacity, consider complementing them with Power Storage Blocks to ensure a reliable supply of power as supply and demand vary.
fi	Avaa LELn ohjauspaneeli painamalla 'vuorovaikuta' nappia (oletus 'E'). Tämä mahdollistaa linssipäivityksen joka nostaa enegiansiirtonopeutta. Voit myös vaihtaa ampumistapaa niin että akun täyttymistä odotetaan ennen energian lähettämistä. LELllä on pieni sisäinen varaaja. Harkitse niiden tukemista virtavarastolohkoilla varmistaaksesi virransaannin luettettavuuden kysynnän ja tarjonna vaihdellessa.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Power Packet Size: Maximum Packet Rate: Maximum Power Transfer Rate: Power Capacity: Maximum Range:
fi	Energiapaketin koko: Maksimipakettitahti: Maksimienergiansiirtonopeus: Virtakapasiteetti: Maksimikantama:

en	10 1 per second 10 per second 64 64m
fi	10 1 sekunnissa 10 sekunnissa 64 64m

en	Leaves
fi	Lehtiä

en	Can be collected from trees and placed or macerated.
fi	Voidaan kerätä puista ja asettaa tai murskata.

en	Lift Compressor
fi	Hissikompressori

en	Attach to the base of a piston lift to improve the rate at which gas is regenerated maintaining the performance of heavily used lifts. This compressor must be externally powered. Two compressors are required on a single lift to achieve the maximum height of 256m.
fi	Kiinnitä mäntähissin kantaan parantaaksesi tahtia jolla kaasu uudennetaan useinkäytettyjen hissien toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Tämä kompressori täytyy ulkoisesti virroittaa. Kaksi kompressoria tarvitaan yhden hissin maksimikorkeuden 256 metriä saavuttamiseksi.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Gas Recovery: Power Usage: Power Capacity: Power Transfer Rate:
fi	Kaasun uudennus: Virrankäyttö: Virtakapasiteetti: Virransiirtonopeus:

en	0.15 l/s 1 /s 150 5 /s

en	Lift Manual Control Module
fi	Hissin käsiohjausyksikkö

en	Attach to the side of piston lift's base to allow you to manually control the speed of the lift using your suit's wireless connection. Use the Home and End keys to increase and decrease lift speed.
fi	Kiinnitä mäntähissin kantaan mahdollistaaksesi hissin nopeuden käsiohjauksen pukusi langattomalla yhteydellä. Käytä 'Home' ja 'End' näppäimiä lisätäksesi ja vähentääksesi hissin nopeutta.

en	Lightweight Machine Housing
fi	Kevyt konekotelo

en	A small metal box, used in lightweight objects and crafted from Tin plates.
fi	Pieni metallilaatikko. Käytetään kevyissä esineissä ja valmistetaan tinalaatoista.

en	Lightweight Machine Plates
fi	Kevyt konelaatta

en	A small metal plate, used in lightweight objects.
fi	Kevyttä metallilevyä käytetään kevyissä esineissä.

en	Lightweight PCB
fi	Kevyt piirilevy

en	A titanium based PCB created from titanium coils in a PCB Assembling Plant.
fi	Titaanipohjainen pirilevy on tehty titaanikeloista piirilevykokoajassa.

en	Liquified Resin
fi	Jalostettu nestehartsi

en	Hardened Resin can be converted and refined using a number of different machines to end up with this final material.
fi	Kovettetu hartsi voidaan muuntaa ja jalostaa useilla koneilla täksi lopputuotteeksi.

en	Hardened Resin Refining
fi	Kovetetun hartsin jalostus

en	Use these machines, placed near an active or dead hive mind, to extract and refine this material.
fi	Käytä näitä koneita asetettuna aktiivisen tai kuolleen pesämielen lähelle noutaaksesi ja jalostaaksesi tätä materiaalia.

en	Lithium Bar
fi	Litiumharkko

en	Lithium Bars are generally used in machines which store or transmit power. They are crafted from Lithium Ore, which can be found at least 120m below the surface.
fi	Litiumharkkoja käytetään yleensä koneissa jotka säilövät ja lähettävät voimaa. Ne tehdään litiummalmista jota voi löytää vähintään 120 metrin syvyydestä pinnan alta.

en	Lithium Coil
fi	Litiumkela

en	A simple lithium coil created from lithium wires in a Coiler Plant.
fi	Yksinkertainen litiumkela on tehty litiumlangasta kelausasemalla.

en	Lithium Housing
fi	Litiumkotelo

en	A simple lithium housing created from lithium plates.
fi	Yksinkertainen litiumkotelo on tehty litiumlaatoista.

en	Lithium Ore Ping
fi	Litiummalmisysäys

en	The Lithium ore Ping is used to find additional Lithium ore veins if the one previously discovered is nearing exhaustion or is too small to be of any use. For more information refer to the help guidance for the Blank Ore Ping.
fi	Litiummalmisysäystä käytetään uuden litiummalmisuonen löytämiseen kun edellinen löydetty on loppumassa tai liian pieni hyödynnettäväksi. Lisäinformaatiota tyhjän malmisysäyksen apusivulla.

en	Lithium Ore
fi	Litiummalmi

en	Found around 120m under the surface and below, Lithium Ore can be smelted into Lithium Bars using the smelter. Lithium Bars are generally used in machines which store or transmit power.
fi	120 metrin ja alle syvyydestä löydettävä litiummalmi voidaan sulattaa litiumharkoiksi sulattamossa. Litiumharkkoja käytetään yleensä koneissa jotka varastoivat ja lähettävät virtaa.

en	Lithium Ore can be mined using an ore extractor.
fi	Litiummalmia voi luohia malmilouhimella.

en	Lithium Pipe
fi	Litiumputki

en	A simple lithium pipe created from lithium bars in a Pipe Extrusion Plant.
fi	Yksinkertainen litiumputki tehdään litiumharkoista putkenvenytysasemalla.

en	Lithium Plate
fi	Litiumlaatta

en	A simple lithium plate created from lithium bars in a Stamper Plant.
fi	Yksinkertainen laatta tehdään litiumharkoista leimasinasemalla.

en	Lithium Wire
fi	Litiumlanka

en	A simple lithium wire created from lithium bars in an Extrusion Plant.
fi	Yksinkertainen litiumlanka tehdään litiumharkoista venytysasemalla.

en	Location Marker
fi	Paikkamerkki

en	The Location marker can be used to store a set of coordinates and can then be inserted into any machine requiring them such as a teleporter.
fi	Paikkamerkkiä voi käyttää tiettyjen koordinaattien säilömiseen ja se voidaan sitten asettaa koneeseen joka vaatii niitä kuten kaukosiirtimeen.

en	Usage
fi	Käyttö

en	After creating a location marker place it in your hotbar, select it, and point your build gun at the desired location. Then press the Build button (default 'LMB'). If successful your suit's heads up display will display a column of light on the targetted spot while the location marker is selected.
fi	Paikkamerkin tuottamisen jälkeen aseta se pikapalkkiin, valitse se ja osoita rakennuspyssyllä haluttua paikaa. Sitten paina rakennusnappia (oletus 'HVN'). Jos onnistuit pukusi näyttövisiirin pitäisi näyttä valopylväs kohditetussa paikassa kun paikkamerkki on valittuna.

en	Please note that your suit does not support interacting with more than one location marker at a time therefore we recommend only carrying a single location marker in your inventory at one time to avoid confusion.
fi	Huomioi että pukusi ei tue monen paikamerkin kanssa vuorovaikuttamista samanaikaisesti. Siksi suosittelemme että kannat vain yhtä paikkamerkkiä kerrallaan tavaraluettelossasi sekaannuksien välttämiseksi.

en	Logistics Hopper
fi	Logistinen hypytin

en	The logistics hopper is a cheaper version of the standard storage hopper which can store just 2 items and takes 10 seconds to process each item. The logistics hopper is suitable as an output hopper for an ore extractor without any upgrades. You should look to upgrade logistics hoppers if they become a bottleneck.
fi	Logistinen hypytin on halvempi versio perusvarastohypyttimestä joka voi varastoida 2 esinettä ja jonka kestää 10 sekuntia käsitellä jokainen esine. Logistinen hypytin on sopiva ulostulohypytin malmiluohimille joissa ei ole päivityksiä. Jos logistisista hypyttimistä tulee pullonkaula niiden päivittämistä pitäisi tutkia.

en	For more information on storage hoppers please refer to the standard storage hopper guide.
fi	Lisäinformaatiota varastohypyttimistä niiden oppaassa.

en	Low Grade Steel Bar
fi	Takorautaharkko

en	The Low Grade Steel Bar is created from a combination of Iron and Nickel in a manufacturing plant and is an essential component for many high end manufacturing recipies.
fi	Takorautaharkko luodaan yhdistämällä rauta ja nikkeli erityisessä sulattamossa ja on oleellinen komponentti useissa korkean tason resepteissä.

en	MK2 Solar Panel Component
fi	Mallin 2 aurinkopaneelin osa

en	The MK2 Solar Panel is a power generator 3m wide, 3m long and 1m tall. Place 9 solar panel components in this layout to construct the machine. It must have direct access to sunlight above it.
fi	Mallin 2 aurinkopaneeli 3m leveä, 3 metriä pitkä ja 1 korkea voimala. Aseta 9 aurinkopaneeliosaa tähän asetelmaan rakentaaksesi koneen. Pääsy yläpuoliseen auringonvaloon on turvattava.

en	This power generation machine can only be placed on top of advanced machines such as the Research Laboratory, Refinery, Cargo Lifts and MK4 & MK5 Power Storage Systems.
fi	Tämän voimalan voi asettaa kehittyineiden koneiden päälle kuten tutkimuslaboratorio, jalostamo, rahtihissi ja mallin 4 ja 5 virtavarastolohko.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Peak Power (plentiful): Peak Power (scarce): Power Capacity: Maximum Power Transfer Rate: Burn Time: Fuel:
fi	Huippuvirta (runsas): Huippuvirta (harva): Virtakapasiteetti: Maksimivirransiirtonopeus: Polttoaika: Polttoaine:

en	405 per second 162 per second 1500 Unlimited n/a Sunlight
fi	405 sekunnissa 162 sekunnissa 1500 Rajoittamaton Auringonvalo

en	Macerator
fi	Murskain

en	The Macerator Is capable of atomizing some of the most resilient materials known to man. Sometimes the atomization process returns a mineral rich compound primarily consisting of one of the elements that the imputed item contains. The outputted item is indistinguishable from normal ore and can be treated as such.
fi	Murskain pystyy hävittämään kaikkein kestävimmätkin materiaalit. Joskus tästä prosessista tulee mineraaliyhdisteitä sisäänpannusta esineestä. Ulostullut malmi on erottamaton normaalista malmista ja voidaan kohdella sellaisena.

en	Requires power:
fi	Vaatii virtaa:

en	yes
fi	Kyllä

en	Tips and Tricks!
fi	Vinkkejä ja temppuja!

en	- This machine is fed from a conveyor belt, and will output any reclaimed ore to a adjacent storage hopper.
fi	- Tätä konettaa syötetään liukuhihnalta ja vie kerätyn malmin viereiseen varastohypyttimeen.

en	Magnetic Drill Motor
fi	Magneettinen poramoottori

en	Improves the speed at which an ore extractor mines ore at the cost of increased power usage.
fi	Nostaa nopeutta jolla malmiluohija louhii malmia lisääntyneen virrankulutuksen hinnalla.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Extraction Speed:
fi	Louhintanopeus:

en	800%

en	Manufacturing Plant
fi	Valmistusasema

en	The manufacturing plant can be used to create most of the machines and items you will require to survive on this planet. Some items will require specialised assembly machines, this will be listed in the handbook entry for the item. To open the manufacturing interface press the 'Interact' key (default 'E'). You can also self craft a limited number of items at any time using your suit and build tool by opening the self crafting interface (default 'C').
fi	Valmistusasemalla voi tehdä useimmat koneet ja esineet joita tällä planeetalla selviytyminen vaatii. Jotkut esineet vaativat erityisiä kokoamiskoneita ja tämä kerrotaan esineen apusivulla. Avataksesi valmistuskäyttöliittymän paina 'vuorovaikuta' näppäintä (oletus 'E'). Voit myös itsevalmistaa rajoitetun määrän esineitä puvustasi ja rakennuspyssystäsi avaamalla itsevalmistuskäyttöliittymän (oletus 'C').

en	Manufacturing Interface
fi	Valmistuskäyttöliittymä

en	The manufacturing interface is split into four component parts. These are from left to right: The list of available blueprints, selected item information, resource requirements, and below these automation.
fi	Valmistuskäyttöliittymä on jaettu neljään osaan. Vasemmalta oikealle nämä ovat: Lista käytettävistä sinikopioista, valitun esineen tiedot, resurssivaatimukset ja näiden alla automaatio.

en	The tabs along the top of the blueprints window allow you to filter by type, e.g. power, automation & suit upgrades. At the bottom of this window you can filter to only those you have the materials to produce, and below that a custom filter can be entered.
fi	Sinikopioikkunan yläosassa olevilla välilehdillä voi suodattaa tyypin kuten esim. virta, automaatio tai puvun päivitykset. Ikkunan alaosassa voit suodattaa vain ne joihin sinulla on materiaalit ja sen alla tekstihaku.

en	When a blueprint is selected information about it and its components will be displayed. If you have the materials required you can manufacture one item by pressing the 'Craft' button, or 25 at a time by holding down the 'Control' key and pressing the Craft button. Contextual help is available for the selected item by pressing the help key (default 'H').
fi	Kun sinikopio on valittuna sen tiedot ja osat näkyvät. Jos sinulla on materiaalit voit tehdä yhden esineen painamalla 'tuota' nappia tai 25 kerralaan pitämällä CTRL pohjassa kun painat. Kontekstuaalinen apu on saatavilla valitulle esineelle painamalla apunäppäintä (oletus 'H').

en	Automation
fi	Automaatio

en	Crafting items manually at the manufacturing plant does not require any energy and is almost instantaneous because it interfaces with your suit & build tool to perform the work. If you would like to continuously manufacture an item while you are away this can be done using just the facilities within the manufacturing plant but at the cost of both time and energy. Select the item to manufacture, enter the number of items required, or select 'Repeat' to continue forever, and press the Automate button. The materials needed must be in a adjacent storage hopper with I/O permissions set to either 'Add/Remove' or 'Remove only' (recommended), the manufactured items will also be placed into a storage hopper, which should have I/O status of 'Add Only'.
fi	Esineiden tekeminen käsin valmistusasemalla ei vaadi virtaa ja on melkein välitöntä koska pukusi ja rakennuspyssysi tekevät työn. Jos haluat jatkuvasti tuottaa esinettä kun ole poissa tämän voi tehdä valmistusaseman toiminnoilla mutta maksaa sekä energiaa että aikaa. Valitse valmistettava esine anna tuotettava esineiden määrä tai valitse 'toista' jatkaaksesi loputtomiin ja paina 'automatisoi' nappia. Tarvittavat materiaalit täytyy olla liitetyssä varastohypyttimessä ja lupien asetettuna joko 'Lisää/poista' tai 'Vain poisto' (suositellaan). Tuotetut esineet myös asetetaan varastohypyttimeen jonka lupa tulisi olla 'Vain lisäys'.

en	Automation can be switched to another item, or cancelled entirely by clicking on the progress icon. In both cases the plant will finish manufacturing the item it is currently working on first.
fi	Automaation voi vaihtaa toiseen esineeseen tai peruuttaa kokonaan painamalla edistymiskuvaa. Molemmissa tapauksissa asema tekee työstämänsä esineen ensin valmiiksi.

en	Modules
fi	Yksiköt

en	Some blueprints may require an additional module to be attached to the manufacturing plant (Such as the Hydrojet Cutter). This will be listed in the handbook entry for the item.
fi	Jotkin sinikopiot voivat vaatia lisäosan kiinnittämistä valmistusasemaan (kuten vesisuihkuleikkuri). Tämä mainitaan esineen apusivulla.

en	Mass Storage Block
fi	Tukkuvarastolohko

en	This is the base block for automated mass storage. It cannot be accessed manually. Each block can hold a stack of 25 items. Placing mass storage blocks side by side creates a larger combined storage.
fi	Tämä on tukkuvarastojen peruspalikka. Sitä ei voi käyttää käsin. Jokainen lohko voi pitää 25 esineen pinoa. Asettamalla tukkuvarastolohkoja vieriviereen tehdään suurempi yhdistetty varasto.

en	Caution!
fi	Varoitus!

en	Has nothing to do with the Storage Crate!
fi	Tällä ei ole mitään tekemistä varastohypyttimien kanssa!

en	Mass Storage Input Port
fi	Varastoija

en	Place this block next to a mass storage block to input items into the mass storage. The input can be fed straight from a conveyor belt to supply the items 1 by 1. Different item types can be imported by the same input port 1 at a time.
fi	Aseta tämä palikka tukkuvarastolohkon viereen syöttääksesi esineitä tukkuvarastoon. Varastoijaa voi syöttää suoraan liukuhihnalta yksikerrallaan. Erilaiset esinetyypit voidaan syöttää saman syöttimen kautta yksi kerrallaan.

en	Caution!
fi	Varoitus!

en	Has nothing to do with the Storage Crate!
fi	Tällä ei ole mitään tekemistä varastohypyttimen kanssa!

en	Mass Storage Output Port
fi	Tukkuvarastohakuportti

en	Place this block next to a mass storage block to output items from the mass storage to a conveyor belt. You need to manualy specify one single item you want extracted from the mass storage. If the specified item is available in the mass storage the robot will fetch them one by one and place the item onto the built in conveyor.
fi	Aseta tämä palikka tukkuvarastolohkon viereen hakeaksesi esineitä tukkuvarastosta. Haettava esine pitää käsin määrittää. Jos määritetty esine on saatavilla tukkuvarastosta robotti hakee sen yksi kerrallaan ja asettaa sen sisäänrakennetulle kuljettimelle.

en	Tips and Tricks!
fi	Vinkkejä ja temppuja!

en	Be aware of the orientation of this block! Just like a regular conveyor it moves the item into a specific direction.
fi	Ole tietoinen tämän palikan suunnasta! Kuten tavallinen kuljetin se liikuttaa tavaraa tiettyn suuntaan.

en	To assign a item to be output, Hold the desired item in your Hotbar, Look at the output port and press E
fi	Asettaaksesi haettavan esineen pidä haluttua esinettä pikapalkissa, katso hakuporttia ja paina 'E'

en	Caution!
fi	Varoitus!

en	Has nothing to do with the Storage Crate!
fi	Tällä ei ole mitään tekemistä varastohypyttimen kanssa!

en	Mass Storage Stocking Port
fi	Tukkuvarastopinoamisportti

en	The Mass Storage Stocking Port enables the controlled insertion of items into mass storage to prevent overflowing the storage.
fi	Tukkuvarastopinoamisportti mahdollista esineiden hallitun lisäyksen tukkuvarastoon ylivuodon estämiseksi.

en	Port Inventory: Drone Inventory:
fi	Portin varasto: Lennokin varasto:

en	50 12

en	The mass storage stocking port must be placed adjacent to a mass storage crate. Pressing E will open the interface for configuring the stocked item and inventory limit. The port will only add the stocked item if the current stock is below the specified limit. Other items will always be added as though it were a standard input port. Hold Ctrl, Shift, or Alt when adjusting the stocking limits to change the limits in 10, 100, or 1000 item increments.
fi	Tukkuvarastopinousportti pitää asettaa tukkuvarastolohkon viereen. Painamalla E avaat varastoitavan esineen määräämisen ja lukumäärän käyttöliitymän. Portti lisää esineen vain jos nykyinen varastotilanne on alle rajan. Toiset esineet lisätään aina niinkuin kone olisi tavallinen syöttöportti. Pidä Ctrl, Shift tai Alt säätäessäsi varastorajoja askeltaaksesi 10, 100 tai 1000 esineen hyppäyksissä.

en	You can right click the empty slot to search for an item by name to easily set the stock item or press the button to choose an item. Multiblock components are special so they won't be found by a normal search instead search for multi, placement, or component for a list of these blocks. The port's internal inventory can be locked using the labeled button in the interface to prevent the port from collecting items if the stock limit has been reached. This function is intended to enable limiting the backlog of high value items.
fi	Voit klikata tyhjää tavaraluettelo koloa etsiäksesi esinettä nimeltä asettaksesi esineen helposti tai painaa nappia valitaksesi esineen. Monipalkkiaosat ovat erityisiä joten ne eivät löydy normaalihaulla joten etsi moni, asetus tai osa saadaksesi listan niistä palikoista. Portin sisäinen varasto voidaan lukita käyttäen nimettyä nappia käyttöliittymässä portin hamstraamisen estämiseksi. Tämä toiminto on tarkoitettu korkea-arvoisten esineiden jonotuksen estämiseksi.

en	Massive Faceted Eye
fi	Valtava verkkosilmä

en	The eyes from the local flying lifeforms make excellent optical component. This one has come from the largest specimen encountered and is in good enough condition to be used.
fi	Paikallisen lentävän eliön silmästä saa hyvän optisen osan. Tämän täytyy olla yksi suurimmista lajeista johon olemme törmänneet ja se on hyvässä kunnossa käytettäväksi.

en	Matter Mover
fi	Aineensiirrin

en	Matter Movers are a high-speed, high-energy method of moving resources around your mining operation. They are simple in usage; supply with power as you would any other machine, and place them adjacent to the source Storage Hopper and facing towards the destination Storage Hopper. The cost to mattermit does not depend on distance. Line of sight to the destination hopper is required.
fi	Aineensiirtimet ovat korkeanopeuksinen ja -energinen tapa liikutta resursseja kaivosoperaatiossasi. Ne ovat yksinkertaisia käyttää; anna niille virtaa niinkuin mille tahansa muullekin koneelle ja aseta ne varastohypyttimen viereen kohti päämääärävarastohypytintä. Aineensiirron hinta ei riipu etäisyydestä. Näköyhteys kohdehypyttimeen tarvitaan.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Maximum Transport Rate: Power Required: Maximum Power Transfer Rate: Power Capacity: Maximum Range:
fi	Maksimkuljetusnopeus: Vaadittu virta: Maksimivirransiirtonopeus: Virtakapasiteetti: Maksimikantama:

en	300 items per minute 64 per item 256 /s (per face) 512 64m
fi	300 esinettä minuutissa 64 esinettä kohti 256 /s (tahkoa kohti) 512 64 metriä

en	Crystal Mesh Weaver
fi	Kristalliverkon kutoja

en	The Crystal Mesh Weaver Processes crystal deposit at the molecular level to create Crystal Mesh. This machine uses 50 power of the span of 8 seconds to molecularly recombine 32 crystal deposit into Crystal Mesh.
fi	Kristalliverkon kutoja käsittelee kristalliesiintymät molekyylitasolla luodakseen kristalliverkon. Tämä kone käyttää 50 virtaa 8 sekunnin aikana molekyyliyhdistääkseen 32 kristalliesiintymää kristalliverkoksi.

en	Minecart Depot
fi	Kaivosvaunuvarikko

en	Minecart Depots are the method used to place Minecarts onto your minecart network. Simply place a Storage Hopper adjacent to the Depot, and ensure the Depot is touching any piece of track. Each Depot is limited to a single Minecart placement per 30 seconds, to give time for the internals to cool down.
fi	Kauvosvaunuvarikot ovat tapa asettaa kaivosvaunut kaivosvaunuverkkoon. Yksinkertaisesti aseta varastohypytin varikon viereen ja varmista että varikko koskee jotain radan osaa. Jokainen varikko on rajoitettu yhden kaivosvaunun asettamiseen joka 30 sekunti sisäisten osien jäähtymistä varten.

en	Minecart usage is straightforwards, and simply expands on the Hopper -> Conveyor paradigm that has been used until now. Minecarts are loaded onto your minecart network via a Minecart Depot.
fi	Kaivosvaunun käyttö on yksinkertaista ja yksinkertaisesti laajentaa hypytin -> kuljetin paradigmaa jota on käytetty tähän asti. Kaivosvaunut ladataan kaivosvaunuverkostoosi kaivosvaunuvarikolla.

en	Minecart Resource Handling
fi	Kaivosvaunujen resurssienkäsittely

en	Once onto your minecart network, Minecarts will stop at Load and Unload stations, and collect and drop off their carried resources.
fi	Kun olet asettanut kaivosvaunut verkostoon ne pysähtyvät lastaus- ja purkuasemilla ja keräävät ja jättävät kantamansa resurssit.

en	Advanced Minecart Controls
fi	Kehittyneet kaivosvaunuohjaimet

en	For finer control over your Minecart's movement and ore-carrying, you have a number of tools available for changing behaviour and decision making.
fi	Kaivosvaunujen liikkeiden ja malmin kantamisten tarkempaan ohjaamiseen on monia kehittyneitä työkaluja käyttäytymisen ja päätöksien muuttamiseen.

en	Minecart Load Station
fi	Kaivosvaunun lastausasema

en	Removes materials from attached Storage Hoppers into docked Minecarts.
fi	Ottaa materiaalit liitetystä varastohypyttimestä telakoituun kaivosvaunuun.

en	Basic Minecart
fi	Kaivosvaunukiihdytinliuska

en	Minecarts are for Bulk transfers of items at a medium rate.
fi	Kaivosvaunut ovat esineiden keskinopeuksista tukkusiirtoa varten.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Max Speed: Max Storage: Acceleration:
fi	Maksiminopeus: Maksimivarasto: Kiihdytys:

en	1m/s 25 0.5m/s/s 16 15 seconds
fi	1m/s 25 0.5m/s/s 16 15 sekunttia

en	Minecart usage is straightforwards, and simply expands on the Hopper -> Conveyor paradigm that has been used until now. Minecarts are loaded onto your minecart network via a Minecart Depot.
fi	Kaivosvaunujen käyttö on suoraviivaista ja yksinkertaisesti laajentaa hypytin -> kuljetin paradigmaa jota on käytetty tähän asti. Kaivosvaunut asetetaan kaivosvaunuverkostoosi kaivosvaunuvarikolta.

en	Basic Minecart
fi	Kaivosvaunujen resurssienkäsittely

en	Once onto your minecart network, Minecarts will stop at Load and Unload stations, and collect and drop off their carried resources.
fi	Kun kaivosvaunu on verkostossasi ne pysähtyvät lastaus- ja purkuasemille ja keräävät ja jättävät kannetut resurssit.

en	Advanced Minecart Controls
fi	Kehittyneet kaivosvaunuohjaimet

en	For finer control over your Minecart's movement and ore-carrying, you have a number of tools available for changing behaviour and decision making.
fi	Kaivosvaunujen liikkeiden ja malmin kantamisten tarkempaan ohjaamiseen on monta työkalua käytöksen ja päätöksenteon vaihtamiseksi.

en	Minecart Unload Station
fi	Kaivosvaunun purkuasema

en	Removes materials from Minecarts into attached Storage Hoppers.
fi	Poistaa materiaalit kaivosvaunuista liitettyyn varastohypyttimeen.

en	Mini Hopper
fi	Pienhypytin

en	The mini hopper is a cheaper version of the standard storage hopper which can store 10 items and takes 30 seconds to process each item. The mini hopper is suitable as an input hopper for the Central Power Hub, Pyrothermic Generator or other machine with a long processing time. You should look to upgrade mini hoppers if they become a bottleneck.
fi	Pienhypytin on halvempi versio perusvarastohypyttimestä joka voi varastoida 10 esinettä ja jolla kestää 30 sekunttia käsitellä jokaista esinettä. Pienhypytin on sopiva päävirtakeskukselle, polttovoimalle tai muun pitkän käsittelyajan koneelle syöttimeksi. Niiden päivittämistä tulisi tutkia jos ne muodostuvat pullonkaulaksi.

en	For more information on storage hoppers please refer to the standard storage hopper guide.
fi	Lisäinformaatiota varastohypyttimistä niiden oppaassa.

en	Missile Turret MK1
fi	Mallin 1 ohjustorni

en	Fires single-use missiles at larger targets. Missiles should be stored in an adjacent Storage Hopper. Missile Turrets require Line-of-sight to their targets, and should be mounted to give the best field of fire.
fi	Ampuu kertakäyttöisen ohjuksen isoihin kohteisiin. Ohjukset tulisi säilöä liitetyssä varastohypyttimessä. Ohjustorni vaatii näköyhteyden kohteeseen ja tulisi asetta mahdollisimman laaja-alaiselle ampumapaikalle.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Minimum Range: Maximum Range: Damage (per missile): Missiles per Salvo: Reload Time:
fi	Minimikantama: Maksimikantama: Vahinko (ohjusta kohden): Ohjusta laukaus: Latausaika:

en	64m 512m 75k - 750k (Based on missile) 1 15 seconds
fi	64m 512m 75k - 750k (riippuen ohjuksesta) 1 15 sekunttia

en	Missile Turret MK2
fi	Mallin 2 ohjustorni

en	Fires single-use missiles at larger targets. Missiles should be stored in an adjacent Storage Hopper.
fi	Ampuu kertakäyttöohjuksia isompiin kohteisiin. Ohjukset tulisi säilöä liitetyssä varastohypyttimessä.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Minimum Range: Maximum Range: Damage (per missile): Missiles per Salvo: Reload Time:
fi	Minimikantama: Maksimikantama: Vahinko (ohjusta kohden): Ohjuksia laakissa: Latausaika:

en	64m 512m 50,000 (basic missile) 2 15 seconds
fi	64m 512m 50,000 (perusohjus) 2 15 sekunttia

en	Missile Turret MK3
fi	Mallin 3 ohjustorni

en	Fires single-use missiles at larger targets. Missiles should be stored in an adjacent Storage Hopper.
fi	Ampuu kertakäyttöohjuksia suurempiin kohteisiin. Ohjukset tulisi säilöä liitetyssä varastohypyttimessä.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Minimum Range: Maximum Range: Damage (per missile): Missiles per Salvo: Reload Time:
fi	Minimikantama: Maksimikantama: Vahinko (ohjusta kohden): Ohjusta laaki: Latausaika:

en	64m 512m 50,000 (basic missile) 3 15 seconds
fi	64m 512m 50,000 (perusohjus) 3 15 sekunttia

en	Missile Turret MK4
fi	Mallin 4 ohjustorni

en	Fires single-use missiles at larger targets. Missiles should be stored in an adjacent Storage Hopper.
fi	Ampuu kertakäyttöohjuksia suurempiin kohteisiin. Ohjukset tulee säilöä liitetyssä varastohypyttimessä.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Minimum Range: Maximum Range: Damage (per missile): Missiles per Salvo: Reload Time:
fi	Minimikantama: Maksimikantama: Vahinko (ohjusta kohden): Ohjuksia laakissa: Latausaika:

en	64m 512m 50,000 (basic missile) 4 15 seconds
fi	64m 512m 50,000 (perusohjus) 4 15 sekunttia

en	Nickel Bar
fi	Nikkeliharkko

en	Nickel Bars are generally used in advanced machines. They are crafted from Nickel Ore, which can be found at least 400m below the surface.
fi	Nikkeliharkkoja käytetään yleensä kehittyneissä koneissa. Niitä tehdään nikkelimalmista jota voi löytää ainakin 400m pinnan alta.

en	Nickel Coil
fi	Nikkelikela

en	A simple nickel coil created from nickel wires in a Coiler Plant.
fi	Yksinkertainen nikkelikela on tehty nikkelilangoista kelaajassa.

en	Nickel Housing
fi	Nikkelikotelo

en	A simple nickel housing created from nickel plates.
fi	Yksinkertainen nikkelikotelo on tehty nikkelilaatoista.

en	Nickel Ore Ping
fi	Nikkelimalmisysäys

en	The Nickel ore Ping is used to find additional Nickel ore veins if the one previously discovered is nearing exhaustion or is too small to be of any use. For more information refer to the help guidance for the Blank Ore Ping.
fi	Nikkelimalmisysäystä käytetään lisänikkelimalmisuonien löytämiseen jos edellinen on loppumassa tai liian pieni käytettäväksi. Lisäinformaatiota tyhjän malmisysäysksen apusivulla.

en	Nickel Pipe
fi	Nikkeliputki

en	A simple nickel pipe created from nickel bars in a Pipe Extrusion Plant.
fi	Yksinkertainen nikkeliputki on tehty nikkeliharkoista putkenvenyttimessä.

en	Nickel Plate
fi	Nikkelilaatta

en	A simple nickel plate created from nickel bars in a Stamper Plant.
fi	Yksinkertainen nikkelilaatta on tehty nikkeliharkoista leimasimessa.

en	Nickel Wire
fi	Nikkelilanka

en	A simple nickel wire created from nickel bars in an Extrusion Plant.
fi	Yksinkertainen nikkelilanka on tehty nikkeli harkoista venytysasemalla.

en	Orange GlowPod
fi	Oranssi hohtopalko

en	This native species of flora emits a steady orange glow due to a chemical reaction just below the surface of the plant.
fi	Tämä paikkallinen kasvilaji hohtaa tasaista oranssia pintansa alla tapahtuvan kemikaalireaktion ansiosta.

en	This plant can be burned for power.
fi	Tämä kasvi voidaan polttaa virrantuotannossa.

en	Orbital Energy Transmitter Component
fi	Kiertorataenergialähetinosa

en	The culmination of our work on this planet. The Orbital Energy Transmitter (OET) will be able send enough energy into orbit for us to begin rebuilding a space station. We must protect our base while we power the OET, for if our Central Power Hub is badly damaged the OET will quickly discharge.
fi	Työmme huipentuma tällä planeetalla. Kiertorataenergialähetin (KEL) pystyy lähettämään tarpeeksi energiaa avaruusaseman uudelleenrakennukseen. Meidän täytyy suojella tukikohtaa kun lataamme KELiä sillä pahoin vahingoittunut päävirtakeskus purkaa KELn nopeasti.

en	Construction
fi	Rakentaminen

en	The Orbital Energy Transmitter is a massive construction requiring 1053 components in total. It must be built 13m tall on a 9m by 9m base with a clear view of the sky..
fi	Kiertorataenergialähetin on valtava 1053 osan rakennus. Se täytyy rakentaa 13 metriä korkeaksi 9 metriä kertaa 9 metriä kannalla avoimelle taivaalle.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Total Power Required: Maximum Power Transfer Rate:
fi	Vaadittu virta yhteensä: Maksimivirransiirtonopeus:

en	100,000,000 100,000 per second
fi	100,000,000 100,000 sekunnissa

en	Ore Smelter
fi	Malmisulattamo

en	The smelter will convert raw ore into bars which can be used in the manufacturing plant and elsewhere to craft new machines and items.
fi	Sulattamo muuntaa raakamalmin harkoiksi joita voi käyttää valmistusasemalla ja muualla uusien koneiden ja esineiden tekemiseen.

en	Initially you will need to feed the smelter manually, this can be done by pressing the 'Interact' button (default 'E') to open the smelter control panel. You can then add ore by pressing the 'Feed ore' button, or by dragging a specific type of ore into the smelter. The control panel will indicate how much ore is required per bar while it is empty.
fi	Aluksi sulattamoa täytyy syöttää käsin. Tämän voi tehdä painamalla 'vuorovaikuta' nappia (oletus 'E') sulattamon ohjauspaneelin avaamiseksi. Voit sitten lisätä malmia painamalla 'Syötä malmia' nappia tai raahaamalla tietyn tyyppistä malmia sulattamooon. Ohjauspaneeli näyttää kuinka monta malmia tarvitaan harkkoa kohti kun se on tyhjä.

en	Once the smelter has enough ore it will begin heating up, this requires power from an attached power storage block or power generator. When it reaches the correct temperature it will begin converting ore into bars which can be collected by clicking on the output slot at the bottom of the control panel.
fi	Kun sulattamolla on tarpeeksi malmia se alkaa lämmeta, tämä vaatii virtaa liitetystä virtavarastolohkosta tai voimalasta. Kun se saavuttaa oikean lämpötilan se muuntaa malmia harkoiksi joita voi kerätä painamalla ulostulo koloa ohjauspaneelin alaosasssa.

en	Automation
fi	Automatisointi

en	The smelter should be automated as soon as possible with the addition of both input and output storage hoppers. The input hopper should be set to an I/O status of 'Remove only'. The input hopper must be big enough to contain the minimum ore requirement.
fi	Sulattamo pitäisi automatisoida mahdollisiman nopeasti syöttö- ja ulostulohypyttimien kera. Syöttöhypytin pitäisi asettaa tilaan 'Vain poisto'. Syöttöhypyttimen tulee olla tarpeeksi iso sisältääkseen malmivaatimuksen.

en	Upgrades
fi	Päivitykset

en	The speed (and power requirements) of the smelter can be increase through a number of forced induction upgrades which can be researched. Once crafted these upgrades should be placed on top of the smelter.
fi	Sulattamon nopeutta (ja virrankulutusta) voi nostaa ahtimilla joita voi kehittää. Päivitykset tulisi asettaa sulattamon päälle.

en	Additional Smelters
fi	Lisäsulattamot

en	The smelter you start with is an advanced piece of kit which is difficult to replicate. It will take a significant amount of research and some advanced materials to do so successfully. A basic smelter is also available to help relieve the bottleneck however it is slow, inefficient and cannot be upgraded.
fi	Aloitussulattamo on kehittynyt paketti jota on vaikea kopioda. Tämä vaatii paljon kehitystyötä ja joitain kehittyneitä materiaaleja onnistuakseen. Perussulattamo on myös saatavilla pullonkaulojen helpottamiseen. Se on kuitenkin hidas, tehoton eikä sitä voi päivittää.

en	Cyberdyne Ore Thief 3000 (tm)
fi	Cyberdyne malmivaras 3000 (tm)

en	The newest machine to help out with your mining operation is the Ore Thief 3000! (patent pending). For a mere 9 Copper Bars, you too can avoid the drudgery and tedium of placing Ore into Storage Hoppers and instead allow us to do the hard work for you! With a massive 100 units of internal storage, the Ore Thief 3000 can offload to any adjacent Storage Hopper at up to 3,300 per minute! Simply build our brand-new Ore Thief 3000 (tm) in a 3x3 layout and supply with a mere 5 power per Ore, then just stand on it and let US do the hard work for you!
fi	Uusin apukoneemme on malmivaras 3000! (patentti haussa). Vain 9 kupariharkolla myös sinä voit välttää turhauttavan ja tylsän malmin asettamisen varastohypyttimiin ja antaa sen sijaan meidän tehdä kova työ puolestasi. 100 yksikön valtavalla sisäisellä varastolla malmivaras 3000 voi täyttää viereiset varastohypyttimet jopa 3300 esineen minuuttivauhdilla! Yksinkertaisesti rakenna upouusi malmivaras 3000 (tm) 3x3 asetelmaan ja syötä sille pelkästään 5 virtaa malmia kohti. Sitten vain seiso siinä ja anna MEIDÄN tehdä kova työ puolestasi!

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Ore Collection Speed: Internal Storage: Power Usage:
fi	Malminkeruunopeus: Sisäinen varasto: Virrankäyttö:

en	Upto 3,300/minute! 100 units of Ore! Only 5 power per Ore!
fi	jopa 3 300 minuutissa! 100 yksikköä malmia! Vain 5 virtaa malmia kohden!

en	Organic Coal Enricher
fi	Orgaaninen hiilenrikastin

en	The Organic Coal Enricher uses a small amount of power to increase the power generated by coal in a Pyrothermic Generator. The Organic Coal Enricher uses 0.1 pps over the span of 15 seconds to process normal coal into Enriched Coal.
fi	Orgaaninen hiilenrikastin käyttää pientä määrää virtaa lisätäkseen hiilen tuottamaa virtaa poltettaessa. Orgaaninen hiilenrikastin käyttää 0,1 e/s 15 sekunnin ajan muuttaakseen tavallista hiiltä rikastetuksi hiileksi.

en	Organic Cutter Head
fi	Orgaaninen poraterä

en	Reduces wasted ore by improving the efficiency of our ore extraction process. Also allows the mining of harder materials. Cutter heads wear out over time.
fi	Vähentää hukattua malmia parantamalla malmilouhijan tehokkuutta. Mahdollistaa myös kovempien materiaalien louhimisen. Poraterät kuluvat ajan myötä.

en	The Organic Cutter Head is made from the stinger of a local life form, it is far more efficient than the Steel Cutter Head but wears out more quickly.
fi	Orgaaninen poraterä on tehty paikallisten eliöiden pistimistä. Se on paljon tehokkampi kuin teräsporaterä mutta kuluu nopeammin.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Efficiency: Maximum Hardness: Durability:
fi	Tehokkuus: Maksimikovuus: Kestävyys:

en	50% 250 1500

en	Organic Lens
fi	Orgaaninen linssi

en	Insert into a Laser Power Transmitter to improve its power transmission rate.
fi	Aseta laaserenergialähettimeen parantaaksesi sen energiansiirtonopeutta.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Power Transmission Rate:
fi	Energiansiirtonopeus:

en	200%

en	Organic Power Storage Block
fi	Orgaaninen virtalohko

en	The organic power storage block can hold a reserve of up to 8500 energy. It will take energy from an attached generator and provide it to any attached machines or power transmitters. Multiple power storage blocks will share energy between themselves however this is not efficient for transmission of energy across more than a few blocks, laser power transmitters should be used instead for this purpose.
fi	Orgaaninen virtalohko voi varata jopa 8500 energiaa. Se ottaa energiaa liitetystä voimalasta ja antaa sen liitetyille koneille tai energiasiirtimille. Useammat virtavarastolohkot jakavat energiaa keskenään. Tämä ei kuitenkaan ole tehokasta muutamaa palikkaa pidemmälle. Laserenergiasiirtimiä tulisi käyttää tähän tarkoitukseen.

en	Energy can be extracted from the power storage block by pressing the 'Extract' key (default 'Q'), and inserted using the Interact key (default 'E').
fi	Energiaa voi ottaa virtavarastolohkosta painamalla 'Ota' näppäintä (oletus 'Q') ja lisätä vuorovaikuta näppäimellä (oletus 'E').

en	The organic power storage block holds a lot of power relative to its cost, however it transfers power more slowly.
fi	Orgaaninen virtalohko varaa paljon virtaa verrattuna sen hintaan. Se kuitenkin siirtää virtaa hitaasti.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Power Capacity: Maximum Power Transfer Rate:
fi	Virtakapasiteetti: Maksimivirransiirtonopeus:

en	8500 500 per second
fi	8500 500 sekunnissa

en	Organic Rock
fi	Orgaaninen kivi

en	Organic rock is a rock like formation naturally created by the local fauna. Organic Rock can be found scattered around the world more commonly found around Overminds and in cave systems. Organic Rock can also be obtained as a drop from Camobots.
fi	Orgaaninen kivi on kivimuodostelma jota paikalliset eläimet tekevät. Orgaanista kiveä voi löytää ympäriinsä yleisimmin ylimielten ja luolaverkostojen läheltä. Orgaanista kiveä voi myös saada naamiobottien jäljiltä.

en	Overclocked Crystal
fi	Ylikellotettu kide

en	Overclocked Crystals are a more advanced crystal clock created by overclocking a normal Crystal Clock using enormous amounts of power. Overclocked Crystals are used in a large variety of advanced machines more commonly of the tier 4 variety.
fi	Ylikellotetut kiteet ovat kehittyneitä kidekelloja joita tehdään ylikellottamalla tavallinen kide suurella määrällä energiaa. Ylikellotettuja kiteitä käytetään useissa kehittyneissä koneissa vaikkakin usemmiten tason 4 koneissa.

en	PCB Assembling Plant
fi	Piirilevykokoaja

en	The PCB Assembling Plant is a regular conveyor fitted with a machine for manufacturing printed circuit boards from coils of wire.
fi	Piirilevyn kokoaja on tavallinen liukuhihna varustettuna koneella jolla tulostetaan piirilevyjä lankakeloista.

en	Usage
fi	Käyttö

en	Feed coils into the PCB Assembling Plant from another conveyor, conveyor based machine, or conveyor turntable. The PCB Assembling Plant will convert the coils into PCBs which can be used in additional recipies.
fi	Syötä kelat piirilevykokoajaan toisesta kuljettimesta, kuljetinkoneesta tai kuljetinkääntölavasta. Piirilevynkokoaja muuntaa kelat piirilevyiksi joita voi käyttää lisäresepteissä.

en	The PCB Assembling Plant is essential for the automation of laboratory research.
fi	Piirilevynkokoaja on oleellinen laboratoriotutkimuksen automatisoinnissa.

en	Particle Compressor
fi	Hiukkaspuristin

en	The Particle Compressor is used to compress the outputs of a maximum of 4 Particle Filters into a denser usable form. The output of the Particle Compressor is so dense that it resembles a liquid when outputted. The Particle Compressor is built in a 3x3x3 formation.
fi	Hiukkaspuristin puristaa maksimissaan 4 hiukkassoudattimen tulokset käytettävämmäksi tiiviimmäksi muodoksi. Se on niin tiivistä että se muistuttaa nestettä. Hiukkaspuristin rakennetaan 3x3x3 asetelmaan.

en	Particle Filter
fi	Hiukkassuodatin

en	The Particle Filter is an advanced version of the suit’s Particulate filtration system, using the primitive technology previously used to facilitate survival in the toxic caverns we are now able to stripe specific partials from the particulate dense air found in the various caverns. The Particle Filter is built in a 5x3x5 formation.
fi	Hiukkassuodatin on kehittynyt versio pukusi järjestelmästä. Käyttämällä prmitiivistä teknologiaa jota aikaisemmin käytimme myrkkyluolissa selviytymiseen voimme nyt käyttää tiettyjen aineosien poimimiseksi eri luolien paksuista kaasuista. Hiukkassuodatin rakennetaan 5x3x5 asetelmaan.

en	Particle Storage
fi	Hiukkasvarasto

en	The Particle Storage is used to store the output of a maximum of 4 Particle Compressors. This multi-block facilitates the storage of the collected and compressed particles before bottling. The Particle Storage is built in a 3x7x3 formation.
fi	Hiukkasvarastoa käytetään taltioimaan maksimissaan 4 hiukkaspuristimen tulos. Tämä monipalikkainen kone säilöö kerätyt ja puristetut hiukkaset ennen pullottamista. Hiukkasvarasto rakennetaan 3x7x3 muodostelmaan.

en	Perfect Faceted Eye
fi	Täydellinen verkkosilmä

en	The eyes from the local flying lifeforms make excellent optical component. This one has come from one of the larger specimens and is in good enough condition to be used.
fi	Paikallisen lentävän eliön silmästä saa erinomaisen optisen osan. Tämä on tullut isommasta lajista ja on hyvässä kunnossa käytettäväksi.

en	Pipe Coater
fi	Putkenpinnoitin

en	Using advanced bonding techniques, the high heat and pressure resistance of Crystal Fiber Mesh can now be applied to Copper Pipes using plastic pellets due to their unique molecular structure acting as a bonding agent. The bonding process takes 300 power at a rate of 50 pps to ensure an even coating.
fi	Käyttämällä kehittynyttä yhdistämistekniikkaa lämmön ja paineen kestävä kristallikuituverkko voidaan nyt kiinnittää kupariputkiin käyttämällä muoviryynejä niiden uniikin molekyylirakenteen toimiessa sidosaineena. Sidostusprosessi vaatii 300 energiaa 50 e/s tahdilla varmistaakseen tasaisen pinnoitteen.

en	Pipe Extrusion Plant
fi	Putkenvenytysasema

en	The Pipe Extrusion Plant is a regular conveyor fitted with a machine for converting metal bars into pipes.
fi	Putkenvenytysasema on tavallinen kuljetin varustettuna koneella joka muuttaa harkot putkiksi.

en	Usage
fi	Käyttö

en	Feed bars into the Pipe Extrusion Plant from another conveyor, conveyor based machine, or conveyor turntable. The Pipe Extrusion Plant will convert the bars into pipes which can be used in additional recipies.
fi	Syötä harkot putkenvenytysasemaan toisesta kuljettimesta, kuljetinkoneesta tai kuljetinkääntölavasta. Putkenvenytin muuntaa harkot putkiksi joita voidaan käyttää lisäresepteissä.

en	The Pipe Extrusion Plant is essential for the automation of missile production.
fi	Putkenvenytysasema on oleellinen ohjuksien automatisoinnissa.

en	Plastic Pellet
fi	Muoviryyni

en	Plastics can be manufactured in a Refinery Reactor Vat from Biomass. They are used in the construction of jet turbines.
fi	Muovia voi tehdä jalostusreaktiosammiossa biomassasta. Niitä käytetään suihkumoottorien rakentamisessa.

en	Power Storage Block
fi	Virtavarastolohko

en	The power storage block can hold a reserve of up to 200 energy. It will take energy from an attached generator and provide it to any attached machines or power transmitters. Multiple power storage blocks will share energy between themselves however this is not efficient for transmission of energy across more than a few blocks, laser power transmitters should be used instead for this purpose.
fi	Virtavarastolohko voi varata 200 energiaa. Se ottaa energiaa liitetyistä voimaloista ja antaa sitä kiinnitetyille koneille tai voimasiirtimille. Useat voimavarastolohkot jakavat energiaa keskenään mutta tämä ei ole tehokasta muutamaa palikkaa pidemmälle. Tähän tulisi käyttää laserenergialähettimiä.

en	Energy can be extracted from the power storage block by pressing the 'Extract' key (default 'Q'), and inserted using the Interact key (default 'E').
fi	Energiaa voi ottaa voimavarastolohkosta painamalla 'ota' nappia (oletus Q)) ja lisätä painamalla 'vuorovaikuta' nappia (oletus 'E').

en	Upgrades to the basic power storage block can be unlocked at the research station.
fi	Päivityksiä perusvirtavarastolohkoon voi avata tutkimusasemallla.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Power Capacity: Maximum Power Transfer Rate:
fi	Virtakapasiteetti: Maksimivirransiirtonopeus:

en	200 None
fi	200 rajaton

en	Power Storage Block MK 2
fi	Mallin 2 virtavarastolohko

en	The power storage block MK 2 can hold a reserve of up to 1500 energy. It will take energy from an attached generator and provide it to any attached machines or power transmitters. Multiple power storage blocks will share energy between themselves however this is not efficient for transmission of energy across more than a few blocks, laser power transmitters should be used instead for this purpose.
fi	Mallin 2 virtavarastolohko voi varata 1500 energiaa. Se ottaa energiaa liitetyistä voimaloista ja antaa sitä kiinnitetyille koneille tai voimasiirtimille. Monet virtavarastolohkot jakavat energiaa keskenään mutta tämä ei ole tehokas tapa siirtää energiaa muutamaa palikkaa pidemmälle. Tähän tulisi käyttää laserenergialähettimiä.

en	Energy can be extracted from the power storage block by pressing the 'Extract' key (default 'Q'), and inserted using the Interact key (default 'E').
fi	Energiaa voi ottaa virtavarastolohkosta painamalla 'ota' nappia (oletus 'Q') ja lisätä käyttämällä 'vuorovaikuta' nappia (oletus 'E').

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Power Capacity: Maximum Power Transfer Rate:
fi	Virtakapasiteetti: Maksimivirransiirtonopeus:

en	1500 None
fi	1500 rajaton

en	Power Storage Block MK 3
fi	Mallin 3 virtavarastolohko

en	The power storage block MK 3 can hold a reserve of up to 5000 energy. It will take energy from an attached generator and provide it to any attached machines or power transmitters. Multiple power storage blocks will share energy between themselves however this is not efficient for transmission of energy across more than a few blocks, laser power transmitters should be used instead for this purpose.
fi	Mallin 3 virtavarastolohko voi varata 5000 energiaa. Se ottaa energiaa liitetyistä voimaloista ja antaa sitä kiinnitetyille koneille tai voimasiirtimille. Monet virtavarastolohkot jakavat energiaa keskenään mutta tämä ei ole tehokas tapa siirtää energiaa muutamaa palikkaa pidemmälle. Tähän tulisi käyttää laserenergialähettimiä.

en	Energy can be extracted from the power storage block by pressing the 'Extract' key (default 'Q'), and inserted using the Interact key (default 'E').
fi	Energiaa voi ottaa virtavarastolohkosta painamalla 'ota' nappia (oletus 'Q') ja lisätä käyttämällä 'vuorovaikuta' nappia (oletus 'E').

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Power Capacity: Maximum Power Transfer Rate:
fi	Virtakapasiteetti: Maksimivirransiirtonopeus:

en	5000 None
fi	5000 rajaton

en	Power Storage Block MK4
fi	Mallin 4 akun osa

en	The power storage block MK4 can hold a reserve of up to 270000 energy. It will take energy from multiple attached generators and provide it to any attached machines or power transmitters. Multiple power storage blocks will share energy between themselves however this is not efficient for transmission of energy across more than a few blocks, laser power transmitters should be used instead for this purpose.
fi	Mallin 4 virtavarastolohko voi varata 270 000 energiaa. Se ottaa energiaa monista liitetyistä voimaloista ja antaa kiinnitetyille koneille tai voimalähettimille. Useat voimavarastolohkot jakavat energiaa keskenään mutta tämä ei ole tehokasta muutamaa palikkaa pidemmälle. Tähän tulisi käyttää laaserenergialähettimiä.

en	This battery has double the density of MK3 Power Storage Blocks and it is highly recommended that you upgrade as soon as possible. They are constructed in a 3x3x3 cube, totalling 27 blocks.
fi	Tällä akulla on tuplasti mallin 3 virtavarastolohkon tiheys ja päivittämistä suositellaan heti kun mahdollista. Ne rakennetaan 3x3x3 kuutioksi, yhteensä 27 palikkaa.

en	Energy can be extracted from the power storage block by pressing the 'Extract' key (default 'Q'), and inserted using the Interact key (default 'E').
fi	Energiaa voidaa ottaa virtavarastolohkosta painamalla 'ota' nappia (oletus 'Q') ja lisätä painamalla 'vuorovaikuta' nappia (oletus 'E').

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Power Capacity: Maximum Power Transfer Rate:
fi	Virtakapasiteetti: Maksimivirtasiirtonopeus:

en	270000 10,000 per machine
fi	270000 10 000 konetta kohti

en	Power Storage Block MK5
fi	Mallin 5 voimavarastolohko

en	The power storage block MK5 can hold a reserve of up to 4.5 million energy. It will take energy from multiple attached generators and provide it to any attached machines or power transmitters. Multiple power storage blocks will share energy between themselves however this is not efficient for transmission of energy across more than a few blocks, laser power transmitters should be used instead for this purpose.
fi	Mallin 5 voimavarastolohko voi varata 4,5 miljoonaa energiaa. Se ottaa energiaa monista liitetyistä voimaloista ja antaa sitä liitetyille koneille ja voimasiirtimille. Monet virtavarastolohkot jakavat energiaa keskenään mutta tämä ei ole tehokasta muutamaa palikkaa pidemmälle. Tähän tulisi käyttää laaserenergialähettimiä.

en	This battery has quadruple the density of MK3 Power Storage Blocks and it is highly recommended that you upgrade as soon as possible. They are constructed in a 5x9x5 shape, totalling 225 blocks.
fi	Tällä akulla on nelinkertainen tiheys verrattuna mallin 3 virtavarastolohkoihin ja siihen suositellaan päivittämään heti kun mahdollista. Ne rakennetaan 5x9x5 muotoon, yhteensä 225 palikkaa.

en	Energy can be extracted from the power storage block by pressing the 'Extract' key (default 'Q'), and inserted using the Interact key (default 'E').
fi	Energiaa voidaa ottaa virtavarastolohkosta painamalla 'ota' näppäintä (oletus 'Q') ja lisätä käyttämällä 'vuorovaikuta' nappia (oletus 'E').

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Power Capacity: Maximum Power Transfer Rate:
fi	Virtakapasiteetti: Maksimivirransiirtonopeus:

en	4.5 million 10,000 per machine
fi	4,5 miljoonaa 10 000 konetta kohti

en	Power Booster Charger MK1
fi	Mallin 1 virtavahvistimen lataaja

en	This machine will auto-craft and charge up the MK1 Power Boosters. Uses Copper Coils and some power.
fi	Tämä kone tekee ja lataa mallin 1 virtavahvistimia. Käyttää kuparikeloja ja hieman virtaa.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Power Restored:
fi	Virtaa palautettu:

en	100

en	ARTHER Power Booster MK1
fi	Mallin 1 AVUTIN-virtavahvistin

en	Usage of this item will immediately restore power to ARTHER. Plan ahead and you can extend your trips underground and boost machines. These are auto-crafted by Power Booster Chargers.
fi	Tämän esineen käyttö antaa heti virtaa AVUTIN:lle. Suunnittele ja voit laajentaa maanalaisia retkiäsi ja virroittaa koneita. Näitä tehdään virtavahvistinlatureissa.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Power Restored:
fi	Virtaa palautettu:

en	100

en	ARTHER Power Booster MK2
fi	Mallin 2 AVUTIN-virtavahvistin

en	Usage of this item will immediately restore power to ARTHER. Plan ahead and you can extend your trips underground and boost machines.
fi	Tämän esineen käyttö palauttaa heti AVUTIN:lle virtaa. Suunnittele ja laajenna maanalaisia reissujasi ja virroita koneita.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Power Restored:
fi	Virtaa palautettu:

en	250

en	ARTHER Power Booster MK3
fi	Mallin 3 AVUTIN-virtavahvistin

en	Usage of this item will immediately restore power to ARTHER. Plan ahead and you can extend your trips underground and boost machines.
fi	Tämän esineen käyttö palauttaa heti AVUTIN:lle virtaa. Suunnittele ja laajenna maanalaisia retkiäsi ja virroita koneita.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Power Restored:
fi	Virtaa palautettu:

en	500

en	ARTHER Power Booster MK4
fi	Mallin 4 AVUTIN-virtavahvistin

en	Usage of this item will immediately restore power to ARTHER. Plan ahead and you can extend your trips underground and boost machines.
fi	Tämän esineen käyttö palauttaa heti AVUTIN:lle virtaa. Suunnittele ja laajenna maanalaisia retikiäsi ja virroita koneita.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Power Restored:
fi	Virtaa palautettu:

en	1000

en	ARTHER Power Booster MK5
fi	Mallin 5 AVUTIN-virtavahvistin

en	Usage of this item will immediately restore power to ARTHER. Plan ahead and you can extend your trips underground and boost machines.
fi	Tämän esineen käyttö palauttaa heti AVUTIN:lle virtaa. Suunnittele ja voit laajentaa maanalaisia retkiäsi ja virroittaa koneita.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Power Restored:
fi	Virtaa palautettu:

en	2500

en	Primary PCB
fi	Pääpiirilevy

en	A tin based PCB created from tin coils in a PCB Assembling Plant.
fi	Tinapohjainen piirilevy tehdään tinakeloista piirilevynkokoajassa.

en	Pristine Faceted Eye
fi	Turmeltumaton verkkosilmä

en	The eyes from the local flying lifeforms make excellent optical component. This one is in good enough condition to be used.
fi	Paikallisen lentävän eliön silmistä tulee erinomainen optinen osa. Tämä on tarpeeksi hyvässä kunnossa käytettäväksi.

en	Pristine Heavy Chitin
fi	Turmeltumaton raskas kitiini

en	Pronounced KY-tin, Chitin is a long-chain polymer containing carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. It appears to be a fundamental component of many local lifeforms.
fi	Kitiini on pitkänauhainen polymeeri joka sisältää hiiltä, vetyä, happea ja typpeä. Se näyttää olevan monien eliöiden perusosa.

en	Pristine Light Chitin
fi	Turmeltumaton kevyt kitiini

en	Pronounced KY-tin, Chitin is a long-chain polymer containing carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. It appears to be a fundamental component of many local lifeforms.
fi	Kitiini on pitkänauhainen polymeeri joka sisältää hiiltä, vetyä, happea ja typpeä. Se näyttää olevan monien eliöiden perusosa.

en	Pristine Phosphorescent Gland
fi	Turmeltumaton fosforenssirauhanen

en	These glands from the local lifeforms appear to have properties making them suitable for power storage. This one is in good enough condition to be used. If we could find some way of trapping and killing the slimes on this planet, then we could farm many of these.
fi	Nämä paikallisten eliöiden rauhaset näyttävät sopivan virran varastointiin. Tämä näyttää olevan tarpeeksi hyvässä kunnossa käyttöön. Jos löytäisimme tavan ansoittaa ja tappaa limoja tällä planeetalla ehkä voisimme saada näitä paljon.

en	Pristine Stinger
fi	Turmeltumaton pistin

en	This stinger is exceptionally sharp but relatively fragile. It may have useful applications in the field of ore extraction.
fi	Tämä pistin on erityisen terävä mutta kohtalaisen hauras. Sillä voi olla käyttöä louhinnan saralla.

en	Purple GlowPod
fi	Purppura hohtopalko

en	This native species of flora emits a steady purple glow due to a chemical reaction just below the surface of the plant.
fi	Tämä paikallinen laji hohtaa tasaista purppuraa sen pinnan alla tapahtuvan kemikaalireaktion ansiosta.

en	This plant can be burned for power.
fi	Tämä kasvi voidaan polttaa virrantuotannossa.

en	Pyrothermic Generator
fi	Polttovoimala

en	The Pyrothermic Generator is the earliest method of generating power once you outgrow the capabilities of the Central Power Hub. It will look for an attached storage hopper containing combustible material and burn it to generate power. The unit itself is capable of storing up to 1000 power which it will distribute to any machine or Power Storage Block attached to it.
fi	Polttovoimala on aikaisin tapa tehdä virtaa kun olemme kasvaneet päävirtakeskuksen kykyjen ulkopuolelle. Se etsii liitettyjä palavaa materiaalia sisältäviä varastohypyttimiä ja polttaa niitä tehdäkseen virtaa. Kone itse pystyy varaamaan 1000 energiaa jota se jakaa siihen kiinnitetylle koneille tai virtavarastolohkolle.

en	Pyrothermic Generators require a large amount of oxygen to operate, the lack of ventilation underground will quickly decrease the efficiency of the generator with depth. You should consider using Laser Power Transmitters to transfer power from the surface down to your deeper mining operations.
fi	Polttovoimala vaatii suuren määrän happea toimiakseen joten tuuletuksen puute maan alla nopeasti alentaa tehokkuutta syvyyden mukaan. Laserenergiasiirtimien käyttöä energian siirtämiseksi pinnalta louhintatoimintaan tulisi harkita.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Power (plentiful): Power (scarce): Power Capacity: Maximum Power Transfer Rate: Burn Time: Fuel:
fi	Virta (runsas): Virta (kitsas): Virtakapasitetti: Maksimivirransiirtonopeus: Polttoaika: Polttoaine:

en	9.7 per second (coal) 3.9 per second (coal) 1000 32 per second 180 seconds Wood, Coal.
fi	9.7 sekunnisa (hiili) 3.9 sekunnisa (hiili) 1000 32 sekunnissa 180 sekunttia Puu, hiili.

en	Rack Rail
fi	Hyllyraide

en	Rails used by cargo lifts to transport materials.
fi	Raiteita joita rahtihissi käyttää tavarankuljetukseen.

en	Refer to Cargo Lift Controller for more information.
fi	Katso rahtihissiohjaimesta lisätietoja.

en	Rack Railer
fi	Hyllyraidettaja

en	The Rack Railer is a machine capable of molding a pair of iron bars into a usable rail for the cargo lift system.
fi	Hyllyraidettaja on kone joka muovaa rautaharkkoparin rahtihissijärjestelmässä käytettäväksi raiteeksi.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Required power:
fi	Vaadittu virta:

en	100pps
fi	100 e/s

en	Refer to Cargo Lift Controller for more information.
fi	Katso rahtihissiohjaimesta lisätietoja.

en	Red Canvas
fi	Punainen kangas

en	Full red beautification block.
fi	Täysin punainen kaunistuspalikka.

en	Refinery Controller
fi	Jalostamo-ohjain

en	The refinery allows you to recombine carbohydrates found on the alien planet into useful materials. To operate, it requires two parts: The Refinery Controller and a Refinery Reactor Vat.
fi	Jalostamo mahdollistaa muukalaisplaneetalta löydettyjen hiilihydraattien uudelleen yhdistelemisen hyödyllisiksi materiaaleiksi. Toimiakseen vaati kaksi osaa: jalostamo-ohjaimen ja jalostamoreaktiosammion.

en	The Refinery Controller is the machine that maintains the precise chemical balances required to create the desired products. In order to function, the raw product needs to be supplied to the controller, as well as enough power to function. Storage hoppers connected to the controller can receive the output product.Connecting a controller to a vat is as simple as placing the controller anywhere directly against the vat. If connected, the popup window will display this, and the controller will orient itself towards the vat and extend pipes to connect to it. A refinery can process only one product at a time: You can cycle through the different recipes by pressing ‘e’ while having the controller selected. It can only start producing a new result until the internal storage can accommodate it; if a different product is still in there, production cannot continue.You can retrieve products from the controller by pressing ‘q’, or by connecting a storage hopper.
fi	Jalostamo-ohjain on kone joka ylläpitää tarkan kemiallisen tasapainon jota vaaditaan haluttujen tuotteiden aikaansaamiseksi. Toimiakseen raakaaineet pitää syöttää ohjaimeen tarvittavan virran kera. Ohjaimeen liitetty varastohypytin vastaanottaa tuotteen.Ohjaimen yhdistäminen sammioon on niinkin yksinkertaista kuin ohjaimen asettaminen mihin tahansa sammiota vasten. Jos yhteys syntyy ponnahdusikkuna näyttää tämän ja ohjain kääntää itsensä kohti sammiota ja ulottaa putkia yhdistääkseen siihen.Jalostamo voi käsitellä vain yhtä tuotetta kerrallaan: reseptejä täytyy vaihdella painamalla E kun ohjain on valittuna. Voit aloittaa uuden tuotteen tekemisen vasta kun se mahtuu sisäiseen varastoon. Jos eri tuote on vielä siellä tuotanto ei voi jatkua.Voit noutaa tuotteita ohjaimesta painamalla 'q' tai yhdistämällä varastohypyttimen.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Manufacturing Time: Power Required: Power Capacity: Maximum Recharge Rate:
fi	Valmistusaika: Vaadittu virta: Virtakapasiteetti: Maksimilatausnopeus:

en	10 seconds (per vat) 100 per second (per vat) 3000 (per vat) 100 per second (per vat)
fi	10 sekunttia (sammiota kohden) 100 sekunnisa (sammiota kohden) 3000 (sammiota kohden) 100 sekunnissa (sammiota kohden)

en	Refinery Reactor Vat
fi	Jalostamoreaktiosammio

en	The refinery allows you to recombine carbohydrates found on the alien planet into useful materials. To operate, it requires two parts: The Refinery Controller and a Refinery Reactor Vat.
fi	Jalostamo mahdollistaa muukalaisplaneetalta löydettyjen hiilihydraattien yhdistelemisen hyödyllisiksi materiaaleiksi. Toimiakseen vaatii kaksi osaa: jalostamo-ohjaimen ja jalostamoreaktiosammion.

en	A refinery reactor vat is a large structure built from Reactor Vat Component blocks. When placed in a solid 3 by 3 by 3 configuration, the vat will display as a large machine.The reactor vat contains the chemical processes required to recombine carbohydrates. In order to function, it must be connected to a controller. It is possible to stack vats on top of each one connected to controller, in order to allow the controller to operate on multiple vats at the same time. This will give you a linear increase in production and power cost, as well as storage of output product: Each vat can store 10 completed products before it will run out of room to process more. The bonus in using more vats on one controller is to avoid having to make multiple expensive refinery controllers.Each vat contains many electrical conduits as well as many transport pipes. Because of this, any power supplied to the vats will also be delivered to the connected controller. Maximum power storage of the refinery depends on the amount of vats connected.
fi	Jalostamoreaktiosammio on iso rakennnus joka rakennetaan reaktiosammio-osapalikoista. Asetettuna täytettyyn 3 kertaa 3 kertaa 3 asetelmaan sammio näyttäytyy isona koneena.Reaktiosammiossa hiilihydraattien kemiallinen yhdistämisreaktio tapahtuu. Toimiakseen täytyy olla yhteydessä ohjaimeen. Sammioita voi pinota toistensa päälle ohjaimen ohjatessa kaikkia samalla. Tämä mahdollistaa lineaarisen tuotannon ja virtakulutuksen kasvattamisen ja lopputuotteen varastoimisen. Jokainen sammio voi säilöä 10 valmista tuotetta ennen kuin tila loppuu. Etu monien sammioden käyttämiseen on kalliiden ohjaimien tekemisen välttäminen.Jokainen sammiota sisältää monta elektronistajohdinta kuin myös kuljetusputkia. Tämän takia sammiolle annettu virta toimitetaan myös kiinnitettyyn ohjaimeen. Jalostamon maksimivirtakapasiteetti riippuu yhdistettyjen sammioiden lukumäärästä.

en	Reinforced Rock
fi	Vahvistettu kivi

en	A basic construction material which can be machined anywhere without requring the services of the manufacturing plant. Open the self crafting interface (default 'C') to manufacture these.
fi	Perusrakennusmateriaali jonka voi tehdä kaikkialla ilman valmistusaseman palveluja. Avaa itsevalmistuskäyttöliittymä (oletus 'C') tuottaksesi näitä.

en	Reinforced Wood
fi	Vahvistettu puu

en	A basic construction material which can be machined anywhere without requring the services of the manufacturing plant. Open the self crafting interface (default 'C') to manufacture these.
fi	Perusrakennusmateriaali jota voi tuottaa kaikkialla ilman valmistusaseman palveluja. Avaa itsevalmistuskäyttöliittymä (oletus 'C') tuottaksesi näitä.

en	Research Assembler
fi	Tutkimuskokoaja

en	Automatically manufactures experimental research pods from metal plates and PCBs. This should then be connected directly to your Laboratory to provide automated research. It's recommended to automate production of these via filters for efficient production, due to their time-consuming nature.
fi	Automaattisesti tuottaa koekapseleita metallilaatoista ja piirilevyistä. Tämä pitäisi sitten yhdistää suoraan laboratorioon automatisoidun tutkimuksen tekemiseksi. Näiden tuottamisen automatisoinnista suodattimin suositellaan niiden aikaavievän luonteen vuoksi.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Manufacturing Time: Power Required(Peak): Power Capacity: Maximum Recharge Rate:
fi	Tuotantoaika: Virtavaatimus(huippu): Virtakapasiteetti: Maksimilatausnopeus:

en	15 seconds 128 per second 100 100 per second
fi	15 sekunttia 128 sekunnissa 100 100 sekunnissa

en	Research Station
fi	Tutkimusasema

en	The research station provides the facilities needed to understand more about this planet; its minerals, fauna and flora. It allows you to process the information recorded by your scanning tool as well as research the new technologies to help you survive. Many of the more advanced research topics are beyond the capabilities of the research station and require assisance from a laboratory.
fi	Tutkimusasema antaa puitteet tämän planeetan ymmärtämiseen, sen mineraaleista, kasveihin ja eläimiiin. Se mahdollistaa luotaustyökalun tallentamien tietojen käsittelyn kuin myös uusien teknologioiden kehittämisen. Monet kehittyneemmät tutkimusprojektit ovat tutkimusaseman kykyjen ulottumattomissa ja vaativat laboratorion apua.

en	To use the research station face is and press your interact key (default 'E'). This will open the research terminal which contains three tabs for processing scans, recipes and projects.
fi	Käyttääksesi tutkimusasemaa käänny sen puoleen ja paina vuorovaikutus nappia (oletus 'E'). Tämä avaa tutkimuspäätteen joka sisältää kolme välilehteä: luotausten käsittelyyn, reseptit ja projektit.

en	Processing Scans
fi	Luotausten käsittely

en	Your suit comes equipped with a scanning tool (default 'M'), the secondary action on this tool allows you to scan an unknown material in the world. The tool will also automatically scan any unknown material absorbed by your build tool. This information is uplinked to the research station.
fi	Puvussasi on luotaustyökalu (oletus 'M'). Sen toissijainen toiminto mahdollistaa tuntemattomien materiaalien luotauksen maailmassa. Työkalu myös automaatisesti luotaa tuntemattomat materiaalit joita kaivamistyökalusi imee. Nämä tiedot ladataaan tutkimusasemalle.

en	The first tab in the research station lists any remaining unknown materials and allows you to process these scans to learn more about them. Processing the scan will cost power and grants the number of research points shown which can be used to research additional recipes or projects.
fi	Ensimmäinen välilehti tutkimusasemassa listaa kaikki jäljellä olevat tuntemattomat materiaalit ja mahdollistaa niiden luotausten käsittelyn niiden oppimiseksi. Luotausten käsittely maksaa virtaa ja antaa näytetyn määrän tutkimuspisteitä joita voi käyttää lisäresepteihin tai projekteihin.

en	Researching Recipes
fi	Reseptien kehittely

en	Processing scans and completing research projects can unlock new recipies to be researched. These are typically new machines which can help you survive and progress on your journey. Each has a cost in research points and power, you should spend your research points carefully, if you run out you'll need to venture further afield in search new materials to scan.
fi	Luotausten käsittelyllä ja kehitysprojekteilla voi avata uusia reseptejä kehiteltäväksi. Nämä ovat yleensä uusia koneita jotka auttavat sinnittelyssä ja avittavat matkaasi. Jokaisella on tutkimuspiste- ja virtahinta. Tutkimuspisteitä tulisi käyttää varoen, jos ne loppuvat joudut seikkailemaan kauas uusien luodattavien materiaalien etsinnässä.

en	Most of the recipes you research can then be crafted in the manufacturing plant, some will require specialised construction facility. Check the survival handbook entry on the machine for more information.
fi	Useimmat kehitettävät reseptit voidaan ottaa käyttöön valmistusasemalla, jotkin vaativat erikoistuneen rakennuslaitoksen. Tarkista koneen käsikirjalistaus saadaksesi lisätietoja.

en	The research station can be powered directly from the Central Power Hub (CPH), however the power transfer rate will be limited when the CPH is low on power.
fi	Tutkimusasemaa voi virroittaa suoraan päävirtakeskuksesta, virransiirtonopeus on kuitenkin rajallinen kun päävirtakeskuksen virta on vähäinen.

en	Researching Projects
fi	Projektien kehitteleminen

en	Projects typically improve your technology level in a particular area unlocking new recipes either directly or through the recipes tab in the research station. Simple projects can be performed by the research station alone at the cost of power and research points. More complicated projects require the assistance of the laboratory. The laboratory is itself a research project which must be unlocked.
fi	Projektit tyypillisesti parantavat teknologiatasoasi tietyllä saralla avaamalla uusia reseptejä joko suoraan tai reseptivälilehden avulla. Yksinkertaiset projektit voi suorittaa yksin tutkimusasemalla virta- ja tutkimuspistehinnalla. Monimutkaisempiin projekteihin vaaditaan laboratorion avustusta. Laboratorio on itsessään tutkimusprojekti joka täytyy avata.

en	Research Parts
fi	Tutkimusosat

en	The crashed cargo pod appears to have a number of advanced pieces of circuitry we're just unable to reproduce on the surface. Taking this to your lab and using the Analyse mode when it's in an attached Storage Hopper should yield some useful research!
fi	Törmännyt rahtikapseli näyttää sisältäneen lukuisia kehittyneen piiristön osia joita emme vain pysty tuottamaan pinnalla. Viemällä nämä laboratoriooon ja käyttämällä analysointi-moodia kun nämä ovat liitetyssä varastohypyttimessä pitäisi johtaa hyödylliseen kehitykseen!

en	Rock
fi	Kivi

en	Stone type usually found as the top layer of high peaks. Can be crushed in macerator to possibly extract useful ore.
fi	Kivityyppi jota yleensä löytyy korkeiden huippujen ylätasanteilta. Voidaan murskata murskaimessa hyödyllisen malmin löytämiseksi.

en	Rough Hewn Rock
fi	Karkealouhittu Kivi

en	Rock found just below the surface. Can be crushed in macerator to possibly extract useful ore.
fi	Kiveä jota löytyy heti pinnan alta. Voidaan murskata murskaimessa hyödyllisen malmin löytämiseksi.

en	Rubble
fi	Sora

en	Found as by-product during manual ore mining. Can be crushed in macerator to possibly extract useful ore. The block can be placed.
fi	Käsiluohinnan sivutuotteena löytyvä kivi. Voidaan murskata murskaimessa malmin löytämiseksi. Tämä palikka voidaan asettaa.

en	Ruby Crystal
fi	Rubiinikide

en	A ruby crystal is a rare material used as base ingredient for upgrades. It can be found in caves between depth -150 to -225.
fi	Rubiinikide in harvinainen materiaali jota käytetään päivityksien pohja-aineena. Sitä voi löytää luolista syvyyksien -150 ja -225 välistä.

en	Ruby Focusing Lens
fi	Rubiininen tarkennuslinssi

en	Insert into a Laser Power Transmitter to improve its power transmission rate.
fi	Aseta laaserenergialähettimeen parantaaksesi energiansiirtonopeutta.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Power Transmission Rate:
fi	Virransiirtonopeus:

en	150%

en	Ruined Faceted Eye
fi	Pilattu verkkosilmä

en	The eyes from the local flying lifeforms make excellent optical component. This one is too badly damaged to be of any use.
fi	Paikallisten lentävien eliöiden silmät ovat hyviä optisia osia. Tämä on liian vahingoittunut käyttöön.

en	Ruined Heavy Chitin
fi	Pilattu raskas kitiini

en	Pronounced KY-tin, Chitin is a long-chain polymer containing carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. It appears to be a fundamental component of many local lifeforms.
fi	Kitiini on pitkäketjuinen polymeeri jossa on hiiltä, vetyä, happea ja typpeä. Se näyttää olevan monen paikallisen eliön perusosa.

en	Ruined Light Chitin
fi	Pilattu kevyt kitiini

en	Pronounced KY-tin, Chitin is a long-chain polymer containing carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. It appears to be a fundamental component of many local lifeforms.
fi	Kitiini on pitkäketjuinen polymeeri jossa on hiiltä, vetyä, happea ja typpeä. Se näyttää olevan monen paikallisen eliön perusosa.

en	Ruined Phosphorescent Gland
fi	Pilattu forforenssirauhanen

en	These glands from the local flying lifeforms appear to have properties making them suitable for power storage. This one is too badly damaged to be of any use.
fi	Nämä paikallisten lentävien eliöiden rauhaset näyttävät soveltuvan virran varastointiin. Tämä on liian vaurioitunut käyttöön.

en	Ruined Stinger
fi	Pilattu pistin

en	This stinger is exceptionally sharp but too badly damaged to be of any use.
fi	Tämä pistin on erityisen terävä mutta liian vahingoittunut ollakseen hyödyllinen.

en	Sand
fi	Hiekka

en	Sand is a block naturally found in the world. Sand appears to act similar to a fluid as surrounding san will replace any removed sand if said removed sand is at a lower level than the sand surrounding it.
fi	Hiekka on palikka jota löytyy maailman luonnosta. Hiekka näyttää toimivan kuin neste kun vieressä oleva hiekka korvaa alempaa poistettavan ympäröivän hiekan.

en	Sapphire Crystal
fi	Safiirikide

en	A sapphire crystal is a rare material used as base ingredient for upgrades. It can be found in caves between depth -225 to -300.
fi	Safiirikide on harvinainen materiaali jota käytetään päivityksien pohjamateriaalina. Sitä voi löytää luolista syvyyksien -225 ja -300 välistä.

en	Sapphire Focusing Lens
fi	Safiirinen keskityslinssi

en	Insert into a Laser Power Transmitter to improve its power transmission rate.
fi	Aseta laaserenergialähettimeen nostaaksesi energianlähetysnopeutta.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Power Transmission Rate:
fi	Energiansiirtonopeus:

en	190%

en	Servo Motor
fi	Servomoottori

en	Accurate and fast motor.
fi	Tarkka ja nopea moottori.

en	Sign
fi	Kyltti

en	Using technology adapted from the crashed ship further improvements have been made on the Cyberdyne EZ-Sign. This new sign is able to be placed and edited. The Sign should be able to display any standard character that the player can type on an international keyboard.
fi	Käyttämällä törmänneen aluksen teknologiaa olemme tehneet Cyberdyne EZ-kyltin. Tämä kyltti voidaan asettaa ja muokata. Kyltin pitäisi pystyä näyttämään mikä tahansa perusmerkki joka kansainvälisestä näppäimstöstä löytyy.

en	Simplified Experimental Pod
fi	Yksinkertaistettu koekapseli

en	Experimental pods are used in a laboratory to conduct experiments and complete research projects. For more information on laboratory research please visit the following guide.
fi	Koekapseleita käytetään laboratoriossa kokeiden ja kehitysprojektien suorittamiseen. Lisäinformaatiota laboratoriotutkimuksesta seuravassa oppaassa.

en	For more information on creating experimentation pods please read the following guide.
fi	Lisätietoa koekapselien tekemisestä seuraavassa oppaassa.

en	Slime Attractor
fi	Limahoukutin

en	The Slime Attractor is the first step to defeating the menaces that roam this hostile environment. Using the rotting remains of their comrades the attraction of slimes is now possible.
fi	Limahoukutin on ensimmäinen askel vihamielisen ympäristön uhkien kukistamisessa. Käyttämällä toveriensa hajoavia jäänteitä limojen houkuttelu on nyt mahdollista.

en	Though turret technology cannot detect this specific menace the frequent deaths of slimes at the hands of gravity shows that slimes are not invincible to more natural means of destruction.
fi	Vaikka tykkien teknologia ei pysty huomaamaan tätä uhkaa limojen toistuvat kuolemat painovoiman kourissa osoittavat että ne eivät ole immuuneja luonnollisemmille tuhoamistavoille.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Requires power: Requirments:
fi	Virtavaatimus: Vaatii:

en	No Spoiled Organic Remains
fi	Ei Pilaantunut orgaaninen jäänne

en	Troubleshooting
fi	Ongelmanratkonta

en	* Slimes will occasionally get stuck due to poor pathing to the trap, or a bad spawn location. A well-running trap should have Slimes dying on a regular basis. If that's not the case, walk around and look for trouble spots where slimes collect in groups.
fi	* Limat jäävät joskus loukkuun ansalle vievän huonon reitin takia tai huonoon kutemispaikkaan. Hyvin toimivan ansan pitäisi tappaa limoja säännöllisesti. Jos näin ei ole kävele ympäriinsä ja etsi ongelmapaikkoja johon limat kerääntyvät ryhmiin.

en	* Like players, Slimes can travel up 1m block heights automatically. Therefore, look for hills and valleys that Slimes may be stuck behind because there isn't a smooth transition in heights. If you find any try to smooth it out for them. If it's a large mountain, often a simple tunnel can provide an adequate path. Additionally, Slimes can get stuck in 1m tall spaces. Like players, they need 2m tall spaces to move, so either fill in the 1m tall gaps (kill the slime with your gun first) or dig out a 2m space.
fi	* Kuten pelaajat limat voivat matkustaa 1m palikan ylös automaattisesti. Siksi etsi mäkiä ja kukkuloita joihin limat voisivat jäädä kiinni koska korkeuserot eivät ole tarpeeksi sulavia. Jos löydät tälläisiä yritä suoristaa niitä. Jos se on suuri vuori usein yksinkertaisen tunnelin kaivaminen voi luoda toimivan reitin. Lisäksi limat voivat jäädä jumiin 1m korkeisiin tiloihin. Kuten pelaajat ne tarvitsevat 2m korkean vapaan tilan kulkeakseen joten joko täytä pienet kolot tai kaiva ne 2m tiloiksi.

en	* Try building your Slime Attractor far from your base. Underground floors that have been excavated as well as well as terrain damage from SpiderBot can all create unexpected terrain complications for Slimes.
fi	* Yritä rakentaa limahoukuttimesi kauas tukikohdastasi. Maanalaiset lattiat jotka on louhittu kuten myös Spiderbotin maastovahinko voivat luoda yllättäviä maastovaikeuksia limoille.

en	Snow
fi	Lumi

en	A mixture of dirt and snow which apears to be ubiquitous on this world.
fi	Mullan ja lumen yhdistelmä joka näyttää olevan yleinen maailmassa.

en	Soft Resin
fi	Pehmeä hartsi

en	Soft Resin appears to be a byproduct of the Overminds attempts to reach the Central Power Hub. It's most usually located diagonally from our base, on the surface. Organic Rock is plentiful here.
fi	Pehmeä hartsi näyttää olevan ylimielten päävirtakeskukseen pääsyn yrityksen sivutuote. Se useimmiten sijaitsee kulmittain tukikohdastasi, pinnalla. Orgaaninen kivi on runsasta siellä.

en	Solar Cell MK1
fi	Mallin 1 aurinkokenno

en	One of the first upgrades you should research, craft and fit, the MK1 Solar Cell provides significantly more power generation to the hazard suit whilst on the planet's surface.
fi	Ensimmäisiä päivityksiä joita tulisi kehittää, tuottaa ja pukea, mallin 1 aurinkokenno tarjoaa huomattavasti enemmän virtatuotantoa turbapukuun planeetan pinnalla.

en	Solar Panel
fi	Aurinkopaneeli

en	Solar Panels are a low maintenance source of renewable power. They must be placed with direct access to the sky above them and will only generate power during the day. They will distribute this power to any adjacent machine, Power Storage Block or Laser Power Transmitter.
fi	Aurinkopaneelit ovat alhaisen ylläpidon uusiutuva virtalähde. Ne täytyy asettaa avotaivaalle ja tuottavat virtaa vain päivällä. Ne jakavat virtaa liitettyihin koneisiin, virtavarastolohkoihin ja laaserenergialähettimiin.

en	Solar Panels have a low internal power capacity and should therefore be backed up by a suitable number of Power Storage Blocks to ensure a reliable supply of power at all times.
fi	Aurinkopaneeleilla on pieni sisäinen varaaja ja niitä pitäisi tukea sopivalla määrällä virtavarastolohkoja luotettavan virtalähteen takaamiseksi kaikkina aikoina.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Peak Power (plentiful): Peak Power (scarce): Power Capacity: Maximum Power Transfer Rate: Burn Time: Fuel:
fi	Huippuvirta (runsas): Huippuvirta (kitsas): Virtakapasiteetti: Maksimivirtasiirtonopeus: Polttoaika: Polttoaine:

en	22.5 per second 9 per second 64 32 per second n/a Sunlight
fi	22.5 sekunnissa 9 sekunnissa 64 32 sekunnisa rajaton Auringonvalo

en	Space Window
fi	Avaruusikkuna

en	A basic construction material which can be machined anywhere without requring the services of the manufacturing plant. Open the self crafting interface (default 'C') to manufacture these.
fi	Perusrakennusmateriaali jota voidaan tehdä kaikialla tarvitsematta valmistusaseman palveluja. Avaa itsevalmistuskäyttöliittymä (oletus 'C') valmistaaksesi näitä.

en	SpiderBot Base
fi	Robohäkkitukikohta

en	The SpiderBot Base is your primary method of interaction with your mobile base-defence robot, affectionally known as SpiderBot, SpiderBro or Henrietta, depending on which gender you've selected. All power and upgrades are deliverered to your Spiderbot base via Logistics Hoppers. Each attached hopper is capable of delivering 1 item to the SpiderBot every 1.2 seconds; utilise plenty of space along the sides for maximum throughput. SpiderBot himself is capable of holding 150,000 power. Power is delivered via the SpiderBot Base Charger, creating SpiderBot Power Cores. These are placed into attached Logistics Hoppers. SpiderBot has 3 tiers of weapon upgrade. Each of these will need to be crafted by hand and placed into an attached Logistics Hopper. SpiderBot will then automatically return to the dock and collect and fit the item. Only one of each of the weapon upgrade items is required; duplicates will be ignored.
fi	SpiderBot-tukikohta on ensisijainen tapa vuorovaikuttaa liikkuvan tukikohdanpuolustusrobottisi kanssa. Tuttavallisemmin tunnetaan myös SpiderBro:na tai Henriettana riippuen kumman sukupuolen olet valinnut. Kaikki Spiderbot virta ja päivitykset toimitetaan Spiderbot-tukikohtaan logistisilla hypyttimillä. Jokainen liitetty hypytin pystyy toimittamaan 1 esineen joka 1,2 sekuntti. Käytä paljon sivun tilaa maksiminopeuden saavuttamiseksi. SpiderBot itse pystyy pitämään 150 000 virtaa. Virta toimitetaan Spiderbot-tukikohdanlaturilla joka tekee Spidetbot-ytimiä. Nämä asetetaan logistisiin hypyttimiin. SpiderBot:lla on 3 tason asepäivityksiä. Jokainen näistä tarvitsee tehdä käsin ja asettaa liitettyihin logistisiin hypyttimiin. SpiderBot palaa sitten automattisesti telakoitumaan ja asentaa esineen. Vain yksi jokaista asepäivitystä tarvitaan; kopiot jätetään huomiotta.

en	Available Fitted Upgrades
fi	Saatavilla olevat asennettavat päivitykset

en	SpiderBot Blaster
fi	Robohäkkipyssy

en	This under-slung weapon can target a single enemy and will provide a small amount of rapid-fire defence against faster-moving, smaller targets. Be aware that fitting this can cause major damage to loose topsoil and snow. Be sure you're prepared for a war-torn zone before fitting this badboy!
fi	Tämä alta-ammuttava ase tähtää yhteen viholliseen ja antaa pienen määrän sarjatulipuolustusta nopeasti liikkuvia pieniä kohteita vastaan. Ole tietoinen että tämän asentaminen voi aiheuttaa suurta vahinkoa pintakerrokselle. Ole varautunut sota-alueeseen ennen kuin asennat tämän tuhotoosan!

en	You only need to craft and fit one of these!
fi	Vain yhden asentaminen on tarpeellista!

en	SpiderBot Cannons
fi	Robohäkkikanuunat

en	This pair of front-mounted cannons are capable of dealing with medium to large targets. They are independently targetting, and will intelligently ignore smaller targets and focus on larger, armoured ones.
fi	Tämä pari etuliitettyjä kanuunoita pystyy hoitelemaan keskikokoiset ja isot kohteet. Ne tähtäävät itsenäisesti ja älykkäästi jättävät pienet kohteet huomiotta keskittyen isompiin panssaroituihin kohteisiin.

en	You only need to craft and fit one of these - they come as a set!
fi	Vain yhden asentaminen on tarpeellista - ne tulevat kokonaisuutena!

en	SpiderBot Particle Rifles
fi	Robohäkkihiukkaskivääri

en	This pair of shoulder-mounted particle rifles are capable of dealing heavy damage to the very largest of targets. They are independently targetting, and will intelligently ignore smaller targets and focus on boss-class mobs.
fi	Tämä pari olkaliitettyjä hiukkaskiväärejä pystyy tuottamaa raskasta vahinoa suurimpiin kohteisiin. Ne tähtäävät itsenäisesti ja älykkästi ohittavat pienet kohteet keskittyen pomo-luokan kohteisiin.

en	You only need to craft and fit one of these - they come as a set!
fi	Vain yksi tarvitaan - ne tulevat kokonaisuutena!

en	Stamper Plant
fi	Leimasinasema

en	The stamper plant is a regular Conveyor fitted with a machine for stamping metal Bars into Plates.
fi	Leimasinasema on tavallinen kuljetin koneella joka leimaa harkot levyiksi.

en	Usage
fi	Käyttö

en	Feed metal bars into the stamper from another Conveyor, Conveyor-based machine, or Conveyor Turntable. The stamper will convert the Bars into Plates which can be used in additional recipes.
fi	Syötä metalliharkot leimaajaan toisesta kuljettimesta, kuljetinkoneesta tai kuljetinkääntölavasta. Leimaaja muuntaa harkot levyiksi joita voidaan käyttää lisäresepteissä.

en	The stamper is essential for the automation of laboratory research.
fi	Leimaaja on oleellinen laboratoriotutkimuksen automatisoinnissa.

en	Steel Cutter Head
fi	Teräsporaterä

en	Reduces wasted ore by improving the efficiency of ore extractor. Also allows the mining of harder materials. Cutter heads wear out over time.
fi	Vähentää hukattua malmia parantamalla malmilouhijan tehokkuutta. Mahdollistaa myös kovempien materiaalien louhimisen. Poraterät kuluvat ajan myötä.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Efficiency: Maximum Hardness: Durability:
fi	Tehokkuus: Maksimikovuus: Kestävyys:

en	20% 250 10000

en	Storage Crate
fi	Varastolaatikko

en	Read 'chest'. Placing Storage crates next to each other will create a larger combined storage. Each crate has 2 item slots.
fi	Lue 'arkku'. Varastolaatikkojen asettaminen vierekkäin luo laajemman yhdistetyn varaston. Jokaisessa laatikossa on 2 esinekoloa.

en	Storage Hopper
fi	Varastohypytin

en	The storage hopper is one of the most important machines for automating your base. It has a storage capacity of 100 items and can process items very quickly. Cheaper alternatives with a smaller capacity and longer processing time are available and can be useful when first setting up a base.
fi	Varastohypytin on yksi tukikohtasi automatisoinnissa tärkeimmistä koneista. Se voi varastoida 100 esinenttä ja käsittelee esineitä hyvin nopeasti. Halvempia vaihtoehtoja pienemmällä varastolla ja pidemmällä käsittelyajalla on saatavissa ja voivat olla hyödyllisiä tukikohtaa pystyttäessä.

en	I/O Status
fi	Siirtotila

en	The storage hopper can be set to one of four input/output statuses. These are: Add/Remove, Remove Only, Add Only and Locked. The status can be cycled by pressing the 'Interact' key (default 'E'). These status codes only apply to standalone machines, such as a smelter or assembly plant. They do not apply to conveyors or conveyor based assembly machines with the single exception that a locked hopper will not output onto a conveyor.
fi	Varastohypytin voidaan asettaa yhteen neljästä siirtotilasta. Nämä ovat: Lisää/poista, Vain poisto, Vain lisäys ja Lukittu. Tilaa voi vaihtaa painamlla 'vuorovaikuta' nappia (oletus 'E'). Nämä tilat toimivat vain itsenäisiin koneisiin kuten sulattamoon tai kokoamisasemaan. Ne eivät päde kuljettimiin tai kuljetinkoneisiin sillä poikkeuksella että lukittu hypytin ei poista kuljettimeen.

en	A machine will only extract from a hopper if it is set to Add/Remove or Remove Only and will only place items back into the hopper if it is set to Add/Remove or Add Only. For machines which have both an input and output it is advisable to have two hoppers, one set to Remove Only containing the raw materials, and one set to Add Only into which the manufactured component will be placed. This will ensure the system does not become deadlocked.
fi	Kone poistaa hypyttimestä vain jos se on asetettu joko Lisää/poista tai Vain poisto -tilaan ja asettaa esineitä hypyttimeen jos se on asetettu Lisää/poista tai Vain Lisäys -tilaan. Koneille jotka sekä ottavat että antavat esineitä suositellaan liittettäväksi kaksi hypytintä. Yhden tulisi olla Vain poisto -tilassa ja sisältää raaka-aineet ja toinen Vain Lisäys -tilassa johon tuotetut esineet laitetaan. Tämä takaa että järjestelmä ei lukitu.

en	Conveyors
fi	Kuljettimet

en	The I/O status does not apply to conveyors, this allows you to use them to insert raw materials into a machine input hopper marked as 'Remove Only' and vice versa. Any conveyor directly facing the hopper will insert materials into that hopper. The hopper will output onto any other conveyor above, below or to the side of it unless the hopper is locked.
fi	Siirtotila ei päde kuljettimiin. Tämä mahdollistaa niiden lisätä raaka-aineita 'Vain poisto' hypyttimiin ja toisinpäin. Hypyttimeen osoittava kuljetin lisää aina materiaalin siihen. Hypytin lisää esineen mihin tahansa, yllä, alla tai sivulla olevaan kuljettimeen paitsi jos hypytin on Lukittu.

en	Manually Storing Items
fi	Esineiden käsin lisääminen

en	While the hopper is intended to be used for automation it is possible to manually store items within it by pressing the 'Store' key (default 'T'). The selected item or stack in the hotbar will be stored in the hopper if there is space. You can also store 10 items only by pressing Shift+T. To store an exact amount you can split the stack in your inventory (hold Shift and drag). Each press of T will insert the last matching stack in your inventory.
fi	Vaikka hypytin on tarkoitettu automatisointiin on mahdollista käsin syöttää esineitä siihen painamalla 'laita' nappia (oletus 'T'). Valittu esine tai pino pikapalkissa varastoidaan hypyttimeen jos siinä on tilaa. Voit myös varastoida vain 10 esinettä pitämällä samalla shiftiä pohjassa. Varastoidaksesi tietyn määrän voit jakaa pinon tavaraluettelossasi (pidä shiftiä ja raahaa). Jokainen T painaminen asettaa viimeisen sopivan pinon tavaraluettelostasi.

en	Manually Extracting Items
fi	Esineiden käsin hakeminen

en	All items in a hopper can be removed by pressing the 'Extract' key (default 'Q').
fi	Kaikki hypyttimen esineet voi poistaa painamalla 'ota' nappia (oletus 'Q').

en	Toggle Vacuum Mode
fi	Imurin kytkeminen

en	The vacuum mode can be toggled using a modified interact (default 'Shift+E'). When the vacuum mode is turned on the hopper will suck in any nearby objects so long as there is enough storage space remaining.
fi	Imurin voi kytkeä muunnellulla vuorovaikutuksella (oletus shift+E). Kun imurin on päällä hypytin imee lähiesineet kunhan tilaa vain riittää.

en	Sugalite Crystal
fi	Sugiliittikide

en	A sugalite crystal is a rare material used as base ingredient for upgrades. It can be found in caves between depth -375 to -2500+.
fi	Sugiliittikide on harvinainen materiaali jota käytetään päivitysten pohja-aineena. Se löytyy luolista syvyyksien -275 ja -2500 välistä.

en	Tricks and Tips.
fi	Temppuja ja neuvoja.

en	You may encounter sugalite crystals in all deep caves. It's a rare find. At extreme depths cave generation stops.
fi	Saatat kohdata sugiliittikiteitä kaikissa syvissä luolissa. Se on harvinainen löytö. Äärimmäisissä syvyyksissä luolanluonti loppuu.

en	Sugalite Focusing Lens
fi	Sugiliittinen keskityslinssi

en	Insert into a Laser Power Transmitter to improve its power transmission rate.
fi	Aseta laasenergiasiirtimeen nostaaksesi energiansiirtonopeutta.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Power Transmission Rate:
fi	Energiansiirtonopeus:

en	300%

en	Suit Cooler MK1
fi	Mallin 1 puvunviilennin

en	A much stronger thermal core allows the upgraded Suit Heater to keep the user safe at temperatures well above boiling. Power usage is also increased. You only need one of these and it must be kept in your inventory to function.
fi	Paljon vahvempi lämpöydin mahdollistaa pävitetyn puvunlämmittimen pitämään käyttäjänsä turvassa reippaasti yli kiehumispisteen lämpötiloissa. Virtakulutus myös kasvaa. Tarvitset vain yhden ja on pidettävä tavaraluettelossa toimiakseen.

en	Suit Headlight MK1
fi	Mallin 1 puvun otsalamppu

en	Halogen technology allows you to run the headlight at full power with a more efficient use of energy. You only need one of these and it must be kept in your inventory to function.
fi	Halogeeniteknologia mahdollistaa otsalampun käytön täydellä virralla tehokkaamman energiankäytön ansiosta. Tarvitset vain yhden ja täytyy pitää tavaraluettelossa toimiakseen.

en	Suit Heater MK1
fi	Mallin 1 pukulämmitin

en	A much stronger thermal core allows the upgraded Suit Heater to keep the user safe at temperatures down to near Absolute Zero. Power usage is also increased. You only need one of these and it must be kept in your inventory to function.
fi	Paljon voimakkaampi lämpöydin mahdollistaa päivitetyn pukulämmittimen pitää käyttäjänsä turvassa lähes absoluuttisessa nollalämpötilassa. Virrankäyttö on myös kasvanut. Tarvitset vain yhden ja täytyy pitää tavaraluettelossa toimiakseen.

en	Suit Power Pack MK1
fi	Mallin 1 puvun virtapaketti

en	The Suit Power Pack MK1 is an additional mountable battery that increases the suit’s native internal buffer of 256 power units to 512 power units. This upgrade is primitive and has room for further improvement. Further improvement of this upgrade is impossible until a better heat conducting material can be found to assist in the necessary cooling technology so that the power storage units’ ambient heat does not compromise the suit’s life support systems.
fi	Mallin 1 puvun virtapaketti on lisä-akku joka lisää puvun sisäänrakennettua sisäistä varaajaa 256 enegiayksiköllä. Tämä päivitys on primitiivinen eikä pysty laajenemaan. Lisäparannukset päivitykseen ovat mahdottomia kunnes paremmat lämpöjohtoiset materiaalit löydetään tarpeellisen jäähdytysteknologiaan jotta akun harhalämpö ei riko puvun elintoimintojärjestelmiä.

en	Suit Power Pack MK2
fi	Mallin 2 puvun virtapakkaus

en	The Suit Power Pack MK2 is an additional mountable battery that improves upon its predecessor by increasing the suit’s native internal buffer. This upgrade again doubles the internal buffer from 512 power units to 1024 power units. While the cooling issues have been henceforth solved an additional issue has reared its head. A further upgrade in capacity is, unfortunately, impossible until a new material for a more advanced electromagnetic shielding system can be found.
fi	Mallin 2 puvun virtapakkaus on lisä-akku joka laajentaa sen edeltäjää lisäämällä puvun sisäistä varaajaa. Tämä päivitys tuplaa taas sisäisen varaajan 512 energiasta 1024 energiayksikköön. Vaikka jäähdytysongelmat on nyt ratkaistu muut ongelmat ovat nousseet esille. Lisäpäivitys on mahdoton ennen kuin uusi materiaali kehittyneempään elektromagneettiseen suojaukseen on löytynyt.

en	Lift w/underside Piston
fi	Hissi alamännällä

en	A lift with a piston which raises and lowers a platform. A wireless connection to your suit allows the lift to raise or lower automatically to your location when you approach the lift shaft. This can be augmented with a manual control module to allow precise movement at the behest of anyone using the lift. A lift can move significantly faster when not encumbered by the weight of a player, and will do so if a player is detected near the lift shaft at any height reachable by the lift.
fi	Hissi männällä joka nostaa ja laskee tason. Pukusi langaton yhteys mahdollistaa hissin nostamisen ja laskemisen automattisesti paikkaasi kun lähestyt hissikuilua. Tätä voi parantaa käsiohjausyksiköllä tarkan siirtymisen mahdollistamiseksi. Hissi voi liikkua paljon nopeammin kun pelaajan paino ei hidasta sitä ja tekee niin jos pelaaja huomataan hissikuilun lähellä korkeudessa johon hissi pääsee.

en	Interact (default 'E') with the lift to adjust the maximum range, fine tune with alternate interact (default 'Shift+E'). Upgrade the lift with powered compressors to regenerate gas faster maintaining performance for heavily used lifts. A powered compressor is already required for the lift to extend beyond 64m (32m in lowest detail setting).
fi	Vuorovaikuta (oletus 'E') hissin kanssa säätääksesi maksimikantamaa. Hienosäädä vaihtoehtoisvuorovaikutuksella (oletus 'Shift+E'). Päivitä hissi virroitetulla puristimella palauttaaksesi kaasut nopeammin toimintakyvyn ylläpitämiseksi usein käytetyille hisseille. Virroitettu puristin tarvitaan hissin laajentamiseksi yli 64m (32m pienimmällä yksityiskohtaasetuksella).

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Maximum Speed (with gas): Maximum Speed (no gas): Maximum Range: Gas Capacity: Gas Recovery: Gas Usage: Pause Timer:
fi	Maksiminopeus (kaasulla): Maksiminopeus (ei kaasua): Maksimikantama: Kaasukapasiteetti: Kaasun palautus: Kaasun käyttö: Taukoajastin:

en	12 m/s 3 m/s 256m (64m for multiplayer clients) 24 liters 0.025 l/s 1 l/s 5 seconds
fi	12 m/s 3 m/s 256m (64m moninpelaajille) 24 litraa 0.025 l/s 1 l/s 5 sekunttia

en	T2 Forced Induction
fi	Mallin 2 ahdin

en	Forced Induction modules are an upgrade for the Ore Smelter which increases smelting speed at the cost of greatly increased power usage. To use the module place it on top of the Ore Smelter.
fi	Ahdinyksiköt ovat päivityksiä malmisulattamoon jotka lisäävät sulatusnopeutta suuresti nuosevan virrankulutuksen hinnalla. Käyttääksesi yksikköä aseta malmisulattamon päälle.

en	Basic Ore Smelters do not support Forced Induction Upgrades.
fi	Perusmalmisulattamot eivät tue ahdinpävityksiä.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Smelting Speed: Power Usage:
fi	Sulatusnopeus: Virrankäyttö:

en	300% 1600%

en	T3 Forced Induction
fi	Mallin 3 ahdin

en	Forced Induction modules are an upgrade for the Ore Smelter which increases smelting speed at the cost of greatly increased power usage. To use the module place it on top of the Ore Smelter.
fi	Ahdinyksiköt ovat päivityksiä malmisulattamoon jotka lisäävät sulatusnopeutta virrankäytön suuren lisäyksen hinnalla. Käyttääksesi yksikköä aseta malmisulattamon päälle.

en	Basic Ore Smelters do not support Forced Induction Upgrades.
fi	Perusmalmisulattamot eivät tue ahdinpäivityksiä.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Smelting Speed: Power Usage:
fi	Sulatusnopeus: Virrankäyttö:

en	400% 3200%

en	T4 Forced Induction
fi	Mallin 4 ahdin

en	Forced Induction modules are an upgrade for the Ore Smelter which increases smelting speed at the cost of greatly increased power usage. To use the module place it on top of the Ore Smelter. T4 Forced Induction Upgrades also double the rate at which ore can be collected from the attached Storage Hopper.
fi	Ahdinyksiköt ovat päivityksiä malmisulattamoon jotka lisäävät sulatusnopeutta suuresti lisääntyneen virrankulutuksen hinnalla. Käyttääksesi yksikköä aseta malmisulattamon pääälle. Mallin 4 ahdinpäivitykset myös tuplaavat nopeuden jolla malmia kerätään liitetyistä varastohypyttimistä.

en	Basic Ore Smelters do not support Forced Induction Upgrades.
fi	Perusmalmisulattamot eivät tue ahdinpävityksiä.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Smelting Speed: Power Usage:
fi	Sulatusnopeus: Virrankäyttö:

en	400% 3200%

en	Hard Rock Grinder
fi	Kovakiviraavin

en	We're going to need to bootstrap our machines. To this end, we've got a single-use Grinder - a couple of these should just about give us enough ore to construct a much larger, tougher drilling machine.
fi	Meidän täytyy saada uuden teknologian koneet jaloilleen. Tähän meillä on kertakäyttöraavin. Pari näitä pitäisi olla juuri tarpeeksi antaakseen malmia paljon isompaan järeämpään kaivinkoneeseen.

en	Usage should be pretty straightforward. Find or make a 3x3 horizontal flat area of the ore you want (Chromium or Molybdenum), place the Grinder down, give it power, wait until completion, and give it plenty of Storage Hoppers to offload the final material into.
fi	Käytön pitäisi olla melko suoraviivaista. Etsi tai tee 3x3 vaakasuuntainen tasainen alue malmiini jota haluat (kromi or molybdeeni), aseta raavin, anna sille virtaa, odota kunnes se on valmis ja anna sille paljon varastohypyttimiä valmiin materiaalin lähettämiseksi.

en	If you're having issues finding a 3x3 horizontal area, then the Nano Disintegrator or Charged Explosives are your friends!
fi	Jos 3x3 vaakasuoran alueen löytäminen on hankalaa käytä nanohajottimia tai ladattuja räjähteitä!

en	These machines are horribly inefficient and expensive, and require a large amount of the refined Resin from the Hiveminds surrounding us. We should move onto better miners ASAP.
fi	Nämä koneet ovat kamalan tehottomia ja kalliita vaatien suuren määrän jalostettua hartsia ympäröivistä pesämielistä. Meidän pitäisi siirtyä parempiin louhimiin heti kun mahdollista.

en	MagmaBore Construction
fi	Magmakairan rakennus

en	Cuts an enormous bore down to the magma caverns in order to flood the Cold Caverns with heat. Build in a 33wx3hx33d configuration (3276 total)
fi	Leikkaa valtavan railon alas magmaluoliin tulvatakseen kylmäluolat lämmöllä. Rakenna 33lx3kx33s asetelmaan (3276 yhteensä)

en	The MagmaBore will create us a shaft down to the Magma Caverns; once this is complete, we should be able to compress the magma and use it to finally wipe the CryoPlasm Spawner out - permenantly.
fi	Magmakaira tekee meille kuilun alas magmaluoliin. Kun tämä on valmis meidän pitäisi pystyä puristamaan magmaa ja käyttämään sitä viimeinkin hyytämökutemon pyyhkimiseksi - lopullisesti.

en	The base of the MagmaBore is built in a 33 metre square shape, 3 metres tall. Once this is done, the base gantry will attempt to self-erect. This will require a clearance of 12 more metres; the area to be cleared will be marked off with a red box. Clear inside this area to progress to the main digistruct gantry.
fi	Magmakairan alusta rakennetaan 33 metrin neliön muotoon, 3 metriä korkeaksi. Kun tämä on tehty, tukikehikko yrittä pystyttää itsensä. Tämä vaatii 12 lisämetriä; raivattava alue merkitään punaisella laatikolla. Raivaa tämä alue pääkehikon digiluonnin jatkamiseksi.

en	The main part of the MagmaBore will require a further 64 metres of clearance, for a total size of 33x80x33. Again, clear any detritus inside the blue box to proceeed to the final phase. We are going to need epic amounts of power to literally create this invincible drill from pure energy.
fi	Pääosa magmakairasta vaatii vielä 64 metriä vapaata, yhteensä 33x80x33 tilaa. Taaskin kaikki esteeet siniseltä laatikolta pitää raivata viimeiseen vaiheeseen etenemiseksi. Tarvitsemme eeppistä määrää virtaa kirjaimellisesti luodaksemme tämän poran puhtaasta energiasta.

en	MagmaBore Usage
fi	Magmakairan käyttö

en	Once the drill has been fully digistructed, then boring can begin. We're estimating at least 100k power per second to run this slowly - perhaps much more! The more power available, the faster our progress will be. After we hit the Magma Caverns, we can start to pump the Magma up and use it!
fi	Kun pora on täysin digiluotu kairaaminen voi alkaa. Arvioimme että ainakin 100k virtaa sekunnissa - ehkä paljon enemmän! Mitä enemmmän virtaa on saatavilla sitä nopeampi etenemisemme on. Kun olemme osuneet magmaluoliin voimme aloittaa magman pumppaamisen ja sen käyttämisen!

en	Magma should be pumped to a Magma Storage Unit via a standard Fluid Pipe. This can be located up to 256 metres from the MagmaBore. The Magma Storage can then be connected at a maximum distance of 512m to an active Cryo Inferno cannon. That in turn can permenantly end the CryoSpawner threat.
fi	Magma pitäisi pumpata magmavarastoyksikköön perusnesteputkella. Tämä voi sijaita jopa 256 metrin päässä magmakairasta. Magmavarasto voidaan sitten yhdistää maksimikantamana 512m aktiiviseen hyytämöpätsikanuunaan. Tämä hoitaa hyytämökutemon uhan lopullisesti.

en	Trencher Drill
fi	Kaivinpora

en	These massive multi-block drilling machines can be used to harvest all known materials in a very rapid fashion. To build one, you'll need to build the drillhead in a 3x3x3 layout, then the motor in a 3x3x3 fashion, touching it. The Trencher's facing is dictated by this; the motor always goes at the back. You can use this to make Trencher face any angle, including straight up!
fi	Näitä valtavia monipalikkaisia porakoneita käytetään kaikkien tunnettujen materiaalien hyvin nopeaan keruuseen. Rakentaaksesi sellaisen poraterä pitää rakentaa 3x3x3 asetelmaan ja sen perään 3x3x3 asetelmaan moottori. Kaivinporan suunta määrittyy tästä; moottori menee aina taakse. Voit käyttää tätä kääntääksesi kaivinporan mitenpäin vain, jopa suoraan ylös!

en	Be aware that these new drills are very power-hungry, and can drop off hundreds of ore per minute. You'll need to think big when it comes to moving this stuff up to the Cold Caverns for smelting - Cargo Lifts and Minecarts are the order of the day!
fi	Ole tietoinen että nämä uudet porat ovat hyvin virtasyöppöjä ja voivat tuottaa satoja malmeja minuutissa. Sinun tarvitsee ajatella suuresti liikuttaessasi näitä ylös kylmäluoliin sulatettaviksi - rahtihissit ja kaivosvaunut ovat päivän tilaus!

en	T5 Forced Induction
fi	Mallin 5 ahdin

en	Forced Induction modules are an upgrade for the Ore Smelter which increases smelting speed at the cost of greatly increased power usage. To use the module place it on top of the Ore Smelter. T5 Forced Induction Upgrades also quadruples the rate at which ore can be collected from the attached Storage Hopper.
fi	Ahdinyksiköt ovat päivityksiä malmisulattamoon jotka lisäävät sulatusnopeutta lisääntyneen virrankulutksen kustannuksella. Käyttääksesi yksikköä aseta se malmisulattamon päälle. Mallin 5 ahdinpäivitys myös nelinkertaistaa malmikeräysnopeuden liitetyistä varastohypyttimistä.

en	Basic Ore Smelters do not support Forced Induction Upgrades.
fi	Perusmalmisulattamot eivät tue ahdinpäivityksiä.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Smelting Speed: Power Usage:
fi	Sulatusnopeus: Virrankäyttö:

en	400% 3200%

en	Arc Smelter Upgrade
fi	Arc-sulattamopäivitys

en	This high-energy usage kit allows you to upgrade a single Ore Smelter to be able to cope with Chromium and Molybdenum. This should be replaced with a proper system capable of dealing with these materials as soon as possible, as the Arc Smelter upgrade is exceptionally inefficient.
fi	Tämä korkeaenerginen pakkaus mahdollistaa yhden malmisulattomon käsitellä kromia ja molybdeeniä. Tämä pitäisi korvata kunnon järjestelmällä joka pystyy käsittelemään näitä materiaaleja heti kun mahdollista, arc-sulattamopäivitys on erityisen tehoton.

en	Basic Ore Smelters do not support Forced Induction Upgrades.
fi	Perusmalmiosulattamot eivät tue ahdinpäivityksiä.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Smelting Speed: Power Usage:
fi	Sulatusnopeus: Virrankäyttö:

en	50% 12800%

en	Teleporter
fi	Teleportti

en	The teleporter allows a user to instantly teleport to a pre-determined location. To use; supply the teleporter with sufficient power, stand on in, and press the Jump key (default 'Space'). The power required depends upon the distance teleported.
fi	Teleportti mahdollistaa käyttäjän kaukosiirtymisen välittömästi ennalta asetettuun paikkaan. Käyttääksesi anna teleportille riittävästi virtaa, astu sille ja paina hyppy nappina (oletus 'Välilyönti'). Virtavaatimus riippuu kaukosiirretystä etäisyydestä.

en	Location Markers
fi	Paikkamerkit

en	The teleporter requires a location marker referencing the destination. Insert the location marker into the teleporter by pressing the Interact key (default 'E'). For more information location markers please follow the link below.
fi	Teleportti vaatii paikkamerkin joka osoittaa määränpään. Aseta paikkamerkki teleporttiin painamalla vuorovaikutus nappia (oletus 'E'). Lisäinformaatiota paikkamerkeistä alla olevasta linkistä.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Maximum Teleport Distance: Power Required: Power Capacity: Maximum Power Recharge Rate:
fi	Maksimikaukosiirtymäkantama: Virtaa vaadittu: Virtakapasiteetti: Maksimivirransiirtonopeus:

en	Unlimited 40 per meter Double Total Teleport Cost Unlimited
fi	Rajoittamaton 40 metriä kohden Tuplaten kaukosiirtymän kokonaiskustannus Rajoittamaton

en	The Itano
fi	Itano

en	Fires single-use missiles at larger targets. Missiles should be stored in an adjacent Storage Hopper.
fi	Ampuu kertakäyttöohjuksia suuriin kohteisiin. Ohjukset tulisi säilöä liitetysssä varastohypyttimessä.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Minimum Range: Maximum Range: Damage (per missile): Missiles per Salvo: Reload Time:
fi	Minimikantama: Maksimikantama: Vahinko (ohjusta kohti): Ohjuksia latingissa: Latausaika:

en	64m 512m 50,000 (basic missile) 16 15 seconds
fi	64m 512m 50 000 (perusohjus) 16 15 sekunttia

en	Threat Agitator
fi	Uhkayllytin

en	Using similar technology as the Threat Reducer, each Threat Agitator adds 10% of the base threat and attracts 5 more insectoids. The 10% incress in threat does not stack exponentaliy. The Threat Agitatior uses four times the power of the Threat Calmer for a total of twenty power units per second.
fi	Käyttämällä uhkalaannuttimen kanssa samanlaista teknologiaa jokainen uhan yllytin lisää 10% tukikohdan perusuhasta ja houkuttelee 5 lisähyönteistä. 10 prosenttiyksikön lisä ei kasaannu exponentiaalisesti. Uhkayllytin käyttää neljä kertaa niin paljon voimaa kuin uhkalaannutin yhteensä kaksikymmentä virtaa sekunnissa.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Requires power:
fi	Vaatii virtaa:

en	Yes
fi	Kyllä

en	Threat Reducer
fi	Uhkalaannutin

en	The native wild life appear to react negatively to the byproducts dispersed into the air by industial actions. In an effort to mitigate both current and future conflict with the native wild life devices have been cuntructed to minimize the impact of machinery. The Threat reducer is able to cancle out the electro magnetic waves created by power production and scrub the nearby atmosphear of pollutants. The device utilizes 5 power units per second to complete this task.
fi	Paikalliset villieläimet näyttävät reagoivan negatiivisesti teollisten toimiemme ilmaan päässeisiin sivutuotteisiin. Nykyisen ja tulevan konfliktin tyynnyttämiseksi on kehitetty kone vähentämään koneiston vaikutusta luontoon. Uhkalaannutin pystyy laannuttamaan voimaloiden electromagneettiset aallot ja puhdistamaan ilmakehän saasteista. Kone käyttää 5 virtayksikköä sekunnissa tähän tehtävään.

en	In an effort to further understand the natives reactions to industilization, a new system to measure our impact based on the studied organisms sensitivity to both chemical and electromagnetic pollution has been created. This system measures these factors in “Threat Units” and can be seen in the Threat Scanner. Each active Threat Reducer reduces the threat by approxametly 50 threat units. With enough of these devices the produced threat can be completely minimized no matter how extensive operations grow on this planet.
fi	Yrittäessämme ymmärtää paikallisten reaktioita teollistumiseemme uusi organismien kemialliseen ja elektromagneettiseen herkkyyteen perustuva järjestelmä vaikutuksemme mittaamiseksi on luotu. Tämä järjestelmä mittaa näitä tekijöitä uhkayksiköissä ja voidaan lukea uhkaluotaimesta. Jokainen toimiva uhkalaannutin vähentää uhkaa noin 50 uhkayksiköllä. Tarpeeksi suurella määrällä näitä tuottettu uhka voidaan täysin mitätöidä riippumatta kuinka suureksi operaatiomme tällä planeetalla kasvavat.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Requires power:
fi	Vaatii virtaa:

en	Yes
fi	Kyllä

en	Threat Scanner
fi	Uhkaluotain

en	The Threat Scanner has two modes, a scanning mode, and an engaging mode. When in scanning mode the scanner will display the amount of threat the base produces and an estimated time till the next attack starts. The engaging mode will activate when under attack, when activated the threat scanner will display the composition of the attacking force and the approximate time till the next wave of hostiles spawn. Threat can be modified by using the Threat Reducer or Threat Agitator.
fi	Uhkaluotaimella on kaksi tilaa luotaustila ja konfliktitila. Luotaustilassa luotain näyttää tukikohdan muodostaman uhan ja arvioidun ajan seuraavaan hyökkäykseen. Konfliktitila käynnistyy hyökkäyksen alkaessa. Se näyttää hyökkäysjoukon koostumuksen ja arvioidun ajan seuraavan aallon lähtöön. Uhkaa voi muuttaa uhkalaannuttimilla ja uhkayllyttimillä.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Requires power:
fi	Vaatii virtaa:

en	Yes
fi	Kyllä

en	Tin Bar
fi	Tinaharkko

en	Tin Bars are generally used in basic machines requiring a lightweight construction. They are crafted from Tin Ore, which can be found near the surface.
fi	Tinaharkkoja yleensä käytetään peruskoneisss joissa vaaditaan kevyt rakenne. Niitä tehdään tinamalmista jota voi löytää pinnan läheisyydestä.

en	Tin Coil
fi	Tinakela

en	A simple tin coil created from tin wires in a Coiler Plant.
fi	Yksinkertainen tinakela on tehty tinalangoista kelausasemalla.

en	Tin Housing
fi	Tinakotelo

en	A simple tin housing created from tin plates.
fi	Yksinkertainen tinakotelo on tehty tinalaatoista.

en	Tin Ore Ping
fi	Tinamalmisysäys

en	The Tin Ore Ping is used to find additional tin veins when the one located through the unknown material ping is almost exhausted or insufficient. For more information refer to the help guideance for the Blank Ore Ping.
fi	Tinamalmisysäystä käytetään lisämalmisuonien löytämiseen kun edellinen löydetty on loppumassa tai on liian pieni hyödynnettäväksi. Lisätietoa tyhjän malmisysäyksen apusivulta.

en	Tin Ore
fi	Tinamalmi

en	Found near the surface, Tin Ore can be smelted into Tin Bars using the smelter. Tin Bars are generally used in basic machines requiring a lightweight construction.
fi	Löydetään pinnan läheltä. Tinamalmia voi sulattaa tinaharkoiksi sulattamossa. Tinaharkkoja yleensä käytetään peruskoneissa jotka vaativat kevyttä rakennetta.

en	Tin Ore should be mined using an Ore Extractor.
fi	Tinamalmia tulisi luohia malmiluohimella.

en	Tin Pipe
fi	Tinaputki

en	A simple tin pipe created from tin bars in a Pipe Extrusion Plant.
fi	Yksinkertainen tinaputki tehdään tinaharkoista putkenvenytysasemalla.

en	Tin Plate
fi	Tinalaatta

en	A simple tin plate created from tin bars in a Stamper Plant.
fi	Yksinkertainen tinalaatta tehdään tinaharkoista leimausasemalla.

en	Tin Wire
fi	Tinalanka

en	A simple tin wire created from tin bars in an Extrusion Plant.
fi	Yksinkertainen tinalanka tehdään tinaharkoista venytysasemalla.

en	Titanium Bar
fi	Titaaniharkko

en	Titanium Bars are generally used in advanced machines requring a strong an lightweight construction. They are crafted from Titanium Ore, which can be found at least 350m below the surface.
fi	Titaaniharkkoja käytetään yleensä kehittyneissä koneissa jotka vaativat vahvaaa kevyttä rakennetta. Niitä tehdään titaanimalmista jota voi löytää 350m pinnan alta.

en	Titanium Coil
fi	Titaanikela

en	A simple titanium coil created from titanium wires in a Coiler Plant.
fi	Yksinkertainen titaanikela on tehty titaanilangoista kelausasemalla.

en	Titanium Housing
fi	Titaanikotelo

en	A simple titanium housing created from titanium plates.
fi	Yksinkertainen titaanikotelo on tehty titaanilaatoista.

en	Titanium Ore Ping
fi	Titaanimalmisysäys

en	The Titanium Ore Ping is used to find additional titanium veins when the one located through the unknown material ping is almost exhausted or insufficient. For more information refer to the help guideance for the Blank Ore Ping.
fi	Titaanimalmisysäystä käytetään lisätitaanimalmisuonien löytämiseksi kun edellinen löydetty on loppumassa tai on liian pieni hyödynnettäväksi. Lisätietoa tyhjän malmisysäyksen apusivulla.

en	Titanium Pipe
fi	Titaaniputki

en	A simple titanium pipe created from titanium bars in a Pipe Extrusion Plant.
fi	Yksinkertainen titaaniputki on tehty titaaniharkoista putkenvenytysasemalla.

en	Titanium Plate
fi	Titaanilaatta

en	A simple titanium plate created from titanium bars in a Stamper Plant.
fi	Yksinkertainen titaanilaatta on tehty titaaniharkoista leimasinasemalla.

en	Titanium Wire
fi	Titaanilanka

en	A simple titanium wire created from titanium bars in an Extrusion Plant.
fi	Yksinkertainen titaanilanka on tehty titaaniharkoista venytysasemalla.

en	Topaz Crystal
fi	Topaasikide

en	A topaz crystal is a rare material used as base ingredient for upgrades. It can be found in caves between depth -300 to -375.
fi	Topaasikide on harvinainen materiaali jota käytetään päivityksien pohja-aineena. Niitä voi löytää luolista syvyyksien -300 ja -375 välistä.

en	Topaz Focusing Lens
fi	Topaasi keskityslinssi

en	Insert into a Laser Power Transmitter to improve its power transmission rate.
fi	Aseta laaserenergialähettimeen nostaaksesi siirtonopeutta.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Power Transmission Rate:
fi	Energianlähetystahti:

en	250%

en	Torch
fi	Soihtu

en	The torch is essential to your early chances of survival on this planet providing both warmth and light. Light is automatically deactivated during the day but will still provide warmth.
fi	Soihtu on oleellinen alun planeetalla selvitymisessä sekä valon että lämmön takaamiseksi. Valo suljetaan automaattisesti päivällä mutta lämpö toimiii silti.

en	Caution! Fire is hot! The hazard suit is not designed to protect the user for an extended period of time in close proximity to a torch.
fi	Varoitus! Tuli on kuumaa! Turvapukua ei ole suunniteltu suojaamaan käyttäjää pitkäaikaisessa soihdun läheisyydessä olemisessa.

en	Toxic Cavern Flora 1
fi	Myrkkyluolan kasvi 1

en	This plant appears to be immune to the toxic environment in this cavern.
fi	Tämä kasvi näyttää olevan immuuni tämän luolan myrkylliselle ilmastolle.

en	This plant can be burned for power.
fi	Tämän kasvin voi polttaa virrantuotannossa.

en	Toxic Cavern Flora 2
fi	Myrkkyluola kasvi 2

en	This plant appears to be immune to the toxic environment in this cavern.
fi	Tämä kasvi näyttää olevan immuuni tämän luolan myrkylliselle ilmastolle.

en	This plant can be burned for power.
fi	Tämä kasvi voidaan polttaa virrantuotannossa.

en	Toxic Cavern Flora 3
fi	Myrkkyluolakasvi 3

en	This plant appears to be immune to the toxic environment in this cavern.
fi	Tämä kasvi näyttää olevan immuuni tämän luolan myrkylliselle ilmastolle.

en	This plant can be burned for power.
fi	Tämä kasvi voidaan polttaa virrantuotannossa.

en	Toxic Cavern Flora 4
fi	Myrkkyluolakasvi 4

en	This plant appears to be immune to the toxic environment in this cavern.
fi	Tämä kasvi näyttää olevan immuuni tämän luolan myrkylliselle ilmastolle.

en	This plant can be burned for power.
fi	Tämä kasvi voidaan polttaa virrantuotannossa.

en	Toxic Cavern Flora 5
fi	Myrkkyluolakasvi 5

en	This plant appears to be immune to the toxic environment in this cavern.
fi	Tämä kasvi näyttää olevan immuuni tämän luolan myrkylliselle ilmastolle.

en	This plant can be burned for power.
fi	Tämä kasvi voidaan polttaa virrantuotannossa.

en	Toxic Cavern Flora 6
fi	Myrkkyluolakasvi 6

en	This plant appears to be immune to the toxic environment in this cavern.
fi	Tämä kasvi näyttää olevan immuuni tämän luolan myrkylliselle ilmastolle.

en	This plant can be burned for power.
fi	Tämä kasvi voidaan polttaa virrantuotannossa.

en	Toxic Cavern Flora 7
fi	Myrkkyluolakasvi 7

en	This plant appears to be immune to the toxic environment in this cavern.
fi	Tämä kasvi näyttää olevan immuuni tämän luolan myrkylliselle ilmastolle.

en	This plant can be burned for power.
fi	Tämä kasvi voidaan polttaa virrantuotannossa.

en	Toxic Cavern Stone
fi	Myrkkyluolakivi

en	This material is found around 400 to 700 metres below the surface. The block causes no poison damage itself, although the caverns in which you find them are filled with poisonous particles. Can be crushed in macerator to possibly extract useful ore. The block can be placed.
fi	Tämä materiaali löytyy 400:sta 700:aan metriin pinnan alapuolelta. Palikka ei aiheuta myrkkyvahinkoa itsessään mutta luolat joista se löytyy ovat täynnä myrkkyllisiä hiukkasia. Voidaan murskata murskaimessa hyödyllisen malmin löytämiseksi. Tämä palikka voidaan asettaa.

en	Toxic Particle Filter
fi	Myrkkyhiukkassuodatin

en	Advanced filters fitter to the hazard suit allows it to remove toxic substances from the air. You only need one of these and it must be kept in your inventory to function.
fi	Kehittyneet suodattimet mahdollistavat pukusi poistaa myrkylliset aineet ilmasta. Tarvitset vain yhden ja täytyy pitää tavaraluettelossa toimiakseen.

en	Transport Pipe Filter
fi	Kuljetusputkisuodatin

en	The Transport Pipe Filter can be used to filter the type of material entering the network from the Storage Hopper to which it is attached.
fi	Kuljetusputkisuodatinta voidaan käyttää suodattamaan mitä materiaaleja siihen liitetystä varastohypyttimestä päästetään kuljetusverkkooon.

en	Transport Pipe
fi	Kuljetusputki

en	Transport Pipes are far more expensive than regular conveyors however they are much faster, immune to extreme cold, and far less susceptible to attack due to their enclosed nature. Like the conveyor belt they also do not require external power.
fi	Kuljetusputket ovat paljon kalliimpia kuin tavalliset kuljettimet muttta ovat nopeampia immuuneja kylmälle ja paljon vähemmän aivoimia hyökkäyksille suljetun ratkaisunsa vuoksi. Kuten kuljetinhihnat ne eivät myöskään vaadi ulkoista voimaa.

en	Upgrading your network to use Transport Pipes should be considered a long term project. Initially focus on the bottlenecks.
fi	Verkkosi päivittäminen kuljetinputkiin tulisi olla pitkäntähtäimen projekti. Keskity aluksi pullonkauloihin.

en	Usage
fi	Käyttö

en	Transport Pipes follow the same rules as the regular Conveyor.
fi	Kuljetinputket noudattavat samoja sääntöjä kuin tavalliset kuljettimet.

en	Tree Trunk
fi	Puun runko

en	Basic ingredient for Wooden Planks. You can get them by cutting down trees. The block can be placed. No manufacturing plant required to craft Wooden Planks.
fi	Perusainesosa puulankkuihin. Voit saada niitä leikkaamalla puita. Tämä palikka voidaan asettaa. Puulankkuihin ei tarvita valmistusasemaa.

en	Truss
fi	Kehikko

en	A basic construction material which can be machined anywhere without requring the services of the manufacturing plant. Open the self crafting interface (default 'C') to manufacture these.
fi	Perusrakennusmateriaali jota voi tehdä missä vain ilman valmistusasemaa. Avaa itsevalmistuskäyttöliittymä (oletus 'C') tehdäksesi näitä.

en	Turret MK1
fi	Mallin 1 tykkitorni

en	Basic energy-based defence. Must be powered by an adjacent Power Generator, Power Storage Block or via a Laser Power Transmitter.
fi	Perusenergiapuolustus. Täytyy virroittaa liitetyllä voimavarastolohkolla tai laaserenergialähetimellä.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Range: Damage (per shot): Power Requirement (per shot): Maximum Power Capacity: Reload Time:
fi	Kantama: Vahinko (ammusta kohti): Virtavaatimus (ammusta kohti): Maksimivirtakapasiteetti: Latausaika:

en	16m 50 40 100 1 second
fi	16m 50 40 100 1 sekuntti

en	Turret MK2
fi	Mallin 2 tykkitorni

en	Basic energy-based defence. Must be powered by an adjacent Power Generator, Power Storage Block or via a Laser Power Transmitter.
fi	Perusenergiapuolustus. Täytyy virroittaa liitetyllä virtavarastolohkolla tai laaserenergialähettimellä.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Range: Damage (per shot): Power Requirement (per shot): Maximum Power Capacity: Reload Time:
fi	Kantama: Vahinko (ammusta kohti): Virtavaatimus (ammusta kohti): Maksimivirtakapasiteetti: Latausaika:

en	20m 96 32 192 0.4 seconds
fi	20m 96 32 192 0.4 sekunttia

en	Turret MK3
fi	Mallin 3 tykkitorni

en	Long range energy-based defence. Must be powered by an adjacent Power Generator, Power Storage Block or via a Laser Power Transmitter.
fi	Pitkän kantaman energiapuolustus. Täytyy virroittaa liitetyllä voimalalla, virtavarastolohkolla tai laaserenergiasiirtimellä.

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Range: Damage (per shot): Power Requirement (per shot): Maximum Power Capacity: Reload Time:
fi	Kantama: Vahinko (ammusta kohti): Virtavaatimus (ammusta kohti): Maksimivirtakapasiteetti: Latausaika:

en	72m 3600 400 900 4 seconds
fi	72m 3600 400 900 4 sekunttia

en	Ultimate Experimental Pod
fi	Lopullinen koekapseli

en	Experimental pods are used in a laboratory to conduct experiments and complete research projects. For more information on laboratory research please visit the following guide.
fi	Koekapseleita käytetään laboratoriossa kokeiden ja kehitysprojektien tekemiseen. Lisätietoa laboratoriotutkimuksesta seuraavassa oppaassa.

en	For more information on creating experimentation pods please read the following guide.
fi	Lisätietoa koekapselien tekemisestä seuraaavassa oppaassa.

en	White Canvas
fi	Valkoinen kangas

en	Full white beautification block.
fi	Täysin valkoinen kaunistuspalikka.

en	Window
fi	Ikkuna

en	A basic construction material which can be machined anywhere without requring the services of the manufacturing plant. Open the self crafting interface (default 'C') to manufacture these.
fi	Perusrakennusmateriaali jota voi tehdä kaikkialla ilman valmistusasemaa. Avaa itsevalmistuskäyttöliittymä (oletus 'C') tehdäksesi näitä.

en	Wooden Planks
fi	Puulankut

en	A basic construction material which can be machined anywhere without requring the services of the manufacturing plant. Open the self crafting interface (default 'C') to manufacture these.
fi	Perusrakennusmateriaali jota voi tuottaa kaikialla ilman valmistusaseman palveluja. Avaa itsevalmistuskäyttöliittymä (oletus'C') valmistaaksesi näitä.

en	Workfloor Excavator MK1
fi	Mallin 1 työtasokaivin

en	Creating a basic mining face is a lot of tedious, if done by hand. This machine will clear a 3 metre tall tunnel, in a 32m range. It won't affect ores, meaning you can use this next to your Ore Extractor to clear around. Wide-open work spaces are conducive to organised bases!
fi	Peruskaivosaseman tekeminen on vaivalloista jos se tehdään käsin. Tämä kone raivaa 3 metrin korkean tunnelin 32m säteellä. Se ei vaikuta malmeihin tarkoittaen että voit käyttää tätä malmilouhimesi vieressä ympäristön raivaamiseen. Avoimet työskentelytilat ovat oivallisia organisoitujen tukikohtien rakentamiseen!

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Range: Power per block: Destroys Ores:
fi	Kantama: Virta palikkaa kohden: Tuhoaa malmeja:

en	32m 64 No
fi	32m 64 Ei

en	Workfloor Excavator MK2
fi	Mallin 2 työkerroskaiverrin

en	Creating a basic mining face is a lot of tedious, if done by hand. This machine will clear a 3 metre tall tunnel, in a 32m range. This model WILL clear ores, meaning you can use this for areas that need large machines built. Wide-open work spaces are conducive to organised bases!
fi	Peruslouhinta-aseman tekeminne on vaivolloista jos se tehdään käsin. Tämä kone raivaa 3 metriä korkean tunnelin 32 metrin säteeltä. Tämä malli TUHOAA malmeja tarkoittaen että voit käyttää sitä alueilla joihin tarvitset isoja koneita. Laajat työskentelytilat ovat suotuisia organisoiduille tukikohdille!

en	Specifications
fi	Tekniset tiedot

en	Range: Power per block: Destroys Ores:
fi	Kantama: Virtaa palikkaa kohden: Tuhoaa malmeja:

en	32m 128 Yes
fi	32m 128 Kyllä

en	XL Experimental Pod
fi	Valtava koekapseli

en	Experimental pods are used in a laboratory to conduct experiments and complete research projects. For more information on laboratory research please visit the following guide.
fi	Koekapseleita käytetään laboratoriossa tutkimuksen ja kehitysprojektien tekemiseen. Lisätietoa laboratoriotutkimuksesta seuraavassa oppaassa.

en	For more information on creating experimentation pods please read the following guide.
fi	Lisätietoa koekapselien tekemisestä seuraavassa oppaassa.

en	Zipper Merge
fi	Vetoketjuyhdistäjä

en	The Zipper Merge flawlessly combines two conveyor lines at a 1:1 ratio. The zipper merge should be able to output at 100 items a minute. The zipper merge is most useful for automating items that need an even amount of two items like Low-Grade Steel Alloy.
fi	Vetoketjuyhdistäjä yhdistää virheettä kaksi kuljetinlinjaa 1:1 suhteella. Vetoketjuyhdistäjän pitäisi pystyä käsittelemään 100 esinettä minuutissa. Vetoketjuyhdistäjä on kaikkein hyödyllisin esineiden automaatiossa jotka tarvitsevat tasaisen määrän kahta esinettä kuten takorautaharkko.